물질안전보건자료(MSDS)

물질명 : 가성소다(CAUSTIC SODA)

관용명/동의어

수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE)

소다 알칼리액(SODA LYE)

알칼리액(LYE)

화이트 가성(WHITE CAUSTIC)

가성소다, 용구(CAUSTIC SODA, BEAD)

가성소다, 건조(CAUSTIC SODA, DRY)

가성소다, 플레이크(CAUSTIC SODA, FSAKE)

가성소다, 과립상(CAUSTIC SODA, GRANULAR)

가성소다, 고체(CAUSTIC SODA, SOLID)

나트륨 수화물(SODIUM HYDRATE)

수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE (Na(OH)))

나트륨 수산화물, 플레이크(SODIRM HYDROXIDE, FLAKE)

나트륨 수산화물, 건조(SODIUM HYDROXIDE, DRY)

나트륨 수산화물, 고체(SODIUM HYDROXIDE, SOLD)

나트륨 수산화물, 건조 고체, 플레이크, 용구, 또는 과립상(SODIUM HYDROXIDE, DRY

SOLID, FLAKE, BEAD, OR GRANULAR)

UN 1823

NaOH

OHS21300

CAS NO : 1310-73-2

RTECS NO : WB4900000

UN NO : 1823

EN NO :　２1５ - １８５ - 5

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 수산화 나트륨( SODIUM HYDROXIDE)

동의어/상품명

가성소다(CAUSTIC SODA):소다 알칼리액(SODA LYE):알칼리액(LYE);화이트

가성(WHITE CAUSTIC);가성소다, 용구(CAUSTIC SODA, BEAD);가성소다, 건조

(CAUSTIC SODA, DRY);가성소다, 플레이크(CAUSTIC SODA, FSAKE);가성소다,

과립상(CAUSTIC SODA, GRANULAR);가성소다, 고체(CAUSTIC SODA, SOLID)

나트륨 수화물(SODIUM HYDRATE);수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE (Na(OH)));

나트륨 수산화물, 플레이크(SODIRM HYDROXIDE, FLAKE)나트륨 수산화물,

건조(SODIUM HYDROXIDE, DRY);나트륨 수산화물, 고체(SODIUM HYDROXIDE, SOLD);

나트륨 수산화물, 건조 고체, 플레이크, 용구, 또는 과립상(SODIUM HYDROXIDE, DRY SOLID,

FLAKE, BEAD, OR GRANULAR);UN 1823;NaOH;OHS21300;RTECS WB4900000

화학물질 군: 무기 염류

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE)

CAS NO: 1310-73-2

유럽연합(EC)번호(EINECS): 215-185-5

EC 색인 번호 : 011_002_00_6

퍼센트(%) : 100

3.위험 유해성

NEPA 등급(0 _4 단계): 보건=3 화재=1 반응성=1

응급상황을 위한 개요

와관 변화 : 흡습성

색상 : 흰색이거나 흰색계통색

물리적 상태 : 고체

냄새: 무취

주요한 건상위험성 : 삼키면 유해, 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 물과 접촉시 반응할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 화상

피부 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 화상

눈 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 화상

섭취:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 화상

발암성:

산업안전 보건법 : -

미국 산업안전보건청 (OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단 (NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지 않을 경우

인공호흡을 할 것. 호흡이 곤란하면, 자격증이 있는 요원에 의해 산소가 관리되어져야 함.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염됨 의복 및 신발을 벗고, 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

오염된 신발을 파기할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하영 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를

받도록 할 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것 . 위세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위헙: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제 : 입자상 분말 소화제. 이산화 탄소, 물 , 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 진화 된 후에도 상당시간 동안

물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여

플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중유출:

중화할 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것.

소량누출:  모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시킬것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출 : 누출지역으로부터 안전한 WLRUDR으로 용기를 이동할 것.

다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할것.

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

건조한 곳에 보관할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

수산화 나트륨(SOKIUM HYDROXIDE)

산업안전보건법:

-TWA :	C2mg/㎥

-STEL: -

2mg/㎥ OSHA TWA

2mg/㎥ OSHA 최고 허용 농도(1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

2mg/㎥ ACGIH 최고 허용농도

2mg/㎥ NIOSH 권장 ceiling

환기: 해당 노출기준에 적합한지 학인할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정(“안” 마크)을 필할 것.

다음 호흡용 보호구 및 최대 사용 농도는 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

10mg/㎥

송기 마스크(연속 유출입형)

공기여과식 호흡보호구(정면형, 미립자 여과재)

전동팬 부착 분지용 호흡 보호구

공기호흡기(전면형)

송기마스크(전면형)

대피-

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재)

공기호흡기(대피용)

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급학한 위험이 있는 경우-

송기마스크(복합식 에어라인 마스크)

공기호흡기(전면형)

9. 물리화학적 특성

물리적 상태: 고체

색상: 흰색이거나 흰색계통색

외관 변화 : 흡습성

냄새: 무취

분자량: 40.00

분자식: Na -O-H

끓는점: 2534 F (318 C)

중기압: 100mmHg at111 C

증기밀도: 해당 안됨

비중(물=1) : 2.130

물 용해도 : 가용성

소소이온지수(pH)：14 (5% 용액)

휘발성 : 해당 안됨

물/옥탄올 분배계수 : 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 글리세롤

불용성: 아세톤, 에테르

반응성: 물과 접촉하면 발영반응 할 수도 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가 밀폐공간에 출적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폴발할 수도 있음.

혼합금지 물질:　가연성 물질, 산, 할로 탄소 화합물, 금속, 할로겐, 산화제, 과산화물, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 나트륨 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE)

자극성 자료:

1 퍼센트/24 시간 눈 -원송이 삼한 작극; 500mg/24 시간 피부-토끼 심한자극;400ug 눈-토끼

약한자극; 1 퍼센트 눈 -토끼 심한자극; 50ug/24 시간 눈-토끼 심한작극; 2 퍼센트/24 ,시간피부-인간 약한자극

독성 자료:
1350mg/kg 피부 -토끼 LD50

104-340 mg/kg 경구 -쥐LD50

발암성 : 산업안전보건법-

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

독성: 섭취

중간 독성: 경피흡수

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 피부 질환및 알레르기

변이원성 자료: 독성 데이터 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 240ug/L, 96 사간 LC50 (사망율)불루길 송어

무척추동물 독성: 330000-1000000ug/L 48사간 LC50 (사망율) 새조개

해조류 독성: 765ug/L 30일 (바이오매스) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개

식물독성: 230ug/L 21주 (바이오매스)수초

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 1066ug/L 32시간BCF (잔여) 얼간이 진흙 새우 3.1ug/L

환경 요약: 수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

미국DOT(교통부) 49CFR(연방법령) 170.101

적정 선적명 : 나트륨 수산화물, 고체

ID 번호: UN,1823

위험 분류 또는 등급 : 8

포장 등급 : Ⅱ

경고표지 부착 요구 : 8

15. 법적 규제현황

수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법: 작업환경측정물질, 관리대상유해물질, 노출기준설정물질

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 위험물안전관리법: 미규정

미국 규정:

CERCLA 103규정(40CFR302.4)

하이드록시 나트륨(SODIUM HYDROXIDE) : 1000 LBS RQ

SARA 302 규정(40CFR355.30):규제대상 아님.

SARA 304 규정(40CFR355.40):규제대상 아님.

SARA 위험구분, ,SARA 311/312 규정(40CFR370.21)

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 네

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313규정(40CFR372.65) : 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119) : 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호 (음용수 처리 규정) : 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

C 부식성 물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

C 부식성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 35    심한 화상을 유발함

S 1/2   시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 26    눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 37/39  적절한 보호장갑과 보안경/보안면을 착용할 것.

S 45     사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것.(가능하면 경고표지 및 물질안전보건 자료를 함께 제공토록 함).

농도 제한 기준:

C>=5%   C   R35

2%<=C<5%  C  R34

0.5%<=C<2%  Xi  R36/38

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDA 변경요약

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

2. 구겅성분의 명칭및 함유량

3. 위험 유해성

4. 응급조치 요령

5. 폭발 화재시 대처방법

8. 노출방지 및 개인보호구

9. 물리화학적 특성

11. 독성에 관한 정보

15. 법적 규제현황

이 물질안전보건자료(MSDS)는 화학물질에 대한 근로자의 건강장해 예방을 위하여 한국산업안저공단이 미국MDL사로부터 미국MDL사가 보유하고 있는 MSDS를 도입하여 원본 또는 일부를 수정하여 제공하는 것인 바, 산업안전보건법 제41조에 따라 각 사업장 실정에 맞게 근로자의 안전보건에 관해서만 활용하시기 바랍니다.

모든MSDS는 내부적인 용도로만 사용이 가능하며, 외부적(상업적)인 용도로의 사용이 금지됩니다. 위부적인 용도로 사용하는 경우에는 저작권법 등 관련법규에 따라 처벌될 수 있습니다.