물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 64-18-6

RTECS 번호: LQ4900000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 200-579-1

물질명: 포름산(FORMIC ACID)

동의어/상품명:

메타노 산(METHANOIC ACID); 포르밀IC 산(FORMYLIC ACID); 수소카르복시산(HYDROGEN CARBOXYLIC ACID); AMNIC 산(AMNIC ACID); RCRA U123; UN1779; STCC 4931320; CH2O2; OHS10080

화학물질 군: 카르복실 산, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.9.27

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 포름산(FORMIC ACID)

CAS 번호: 64-18-6

퍼센트(%): 100.00

기타 오염물질:

ACETIC ACID (UP TO 0.8%).

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=2  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

C; R 34

T+; R 28

Xn; R 43

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색.

물리적 상태: 발연 액체.

냄새: 자극성 악취.

주요한 건강위험성: 흡입시 유해, 피부 화상, 점막 화상, 호흡 자극(심할 수도 있는), 눈 자극(심할 수도 있는), 알레르기 반응

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 구역, 호흡곤란, 천식, 현기증, 폐울혈.

장기간 노출: 충치.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 수포, 호흡곤란.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 최루, 눈 손상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상, 구토, 위장 장애, 호흡곤란, 현기증, 신장 이상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

발암성:

산업안전보건법 : 없음

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 일으키도록 함. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 위 세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 중급 수준의 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움.

증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

증기/공기 혼합물은 인화점이상에서 폭발성이 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말, 알코올 방지 거품.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 대형 화재: 미세한 물 분무로 대량 살수할 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된  곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인마스크). 공기호흡기(전면형).

인화점: 156 F (69 C) (CC)

발화하한치: 18% (90% 용액)

발화상한치: 57% (90% 용액)

자연 발화: 1002 F (539 C)

발화등급 (OSHA): IIIA

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 바람을 안고 있도록 하고 지지대를 피할 것. 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

수중 유출:

누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 알칼리성 물질을 추가할 것

(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재). 중화할 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 소량

누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

보고기준량(RQ): 2270 kg (5000 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것. 미국내에서 유출이 되었고 또한 CERCLA

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 저온 또는 어는점이하의 노출을 피할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 환기가 필요함. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 옥외 또는 격리된 건물에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

포름산(FORMIC ACID):

산업안전보건법 :

- TWA :  5ppm, 9mg/m3

- STEL : -

포름산(FORMIC ACID):

5 ppm (9 mg/m3) OSHA TWA

5 ppm (9 mg/m3) ACGIH TWA

10 ppm (19 mg/m3) ACGIH STEL

5 ppm (9 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

5 ppm (9 mg/m3) DFG MAK TWA

10 ppm (18 mg/m3) DFG MAK 피크 5 분 순간 값 8 회수/교대조

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

30 ppm

송기마스크.

공기호흡기(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡 보호구(전면형 및 이립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색

물리적 상태: 발연 액체

냄새: 자극성 악취

분자량: 46.03

분자식: H-C-O2-H

끓는점: 214 F (101 C)

어는점: 46 F (8 C)

증기압: 35 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 1.6

비중(물=1): 1.22

물 용해도: 잘 섞이는

수소이온지수(pH): 2.38 (0.1 M 용액)

휘발성: 자료없음

취기한계: 21 ppm

증발율: 2.1 (부틸 초산염=1)

점도: 1.804 cP @ 20 C

용매 가용성:

가용성: 아세톤, 알코올, 벤젠, 에테르, 글리세롤, 톨루엔

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가  밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 금속, 아민, 염기, 가연성 물질, 과산화물, 산화제.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 탄소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

포름산(FORMIC ACID):

자극성 자료:

610 mg 노출 피부-토끼 약함; 122 mg 눈-토끼 심함.

독성 자료:

15 gm/m3/15 분 흡입-쥐 LC50; 1100 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

산업안전보건법 : 없음

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

독성: 흡입.

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 면역계(감작제)

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 신장 이상, 간 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기.

변이원성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 175000 ug/L 24 시간 LC50 (사망율) 불루길 송어.

무척추동물 독성: 151200 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩.

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리관련 규정에 의하여: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U123.  적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지: 포름 산-UN1779; 8; II; 부식제

15. 법적 규제현황

한국

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 없음

- 소방법 : 4류 2석유류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):있음

포름산(FORMIC ACID):5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):있음

포름산(FORMIC ACID)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:있음

화재:있음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 200-579-1

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 28-34-43

삼키면 독성이 강함. 화상을 유발함. 피부접촉시 민감하게 할 수도 있음.

S: 1-2-4-13-20-25-26-35-36-39-45-46

시건장치를 할 것. 어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 숙소와 멀리 떨어진 곳에 보관할 것. 음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것. 사용시 음식물과 음료수를 섭취하지 말 것. 눈과 접촉을 피할 것. 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것. 이물질과 용기는 안전하게 처리할 것. 보호의를 착용할 것. 보안경/보안면을 착용할 것. 사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.). 만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단