물질안전보건자료 (MSDS)

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

CAS 번호: 497-19-8

RTECS 번호: VZ4050000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 207-838-8

EU 색인 번호: 011-005-00-2

물질명: 나트륨 탄소산(SODIUM CARBONATE)

동의어/상품명:

경회,탄산, 디나트륨 염(CARBONIC ACID, DISODIUM SALT); 비나트륨 탄산염(BISODIUM

CARBONATE); 칼신화 소다(CALCINED SODA); 탄산 나트륨 염(CARBONIC ACID SODIUM

SALT); 탄산 나트륨 염 (1:2)(CARBONIC ACID SODIUM SALT (1:2)); 디나트륨

탄산염(DISODIUM CARBONATE); NA-X; 소다(SODA); 소다 회(SODA ASH); 포스 컬러

표백제 중성 분말 (VISUAL GRAPHICS CORP)(POS COLOR BLEACH NEUTRALIZER POWDER

(VISUAL GRAPHICS CORP)); OHS21080

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.19

개정 일자: 1997.3.30

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 나트륨 탄소산(SODIUM CARBONATE)

CAS 번호: 497-19-8

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=1

유럽연합(EU) 분류:  Xi; R 36

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성.

색상: 무채색에서 흰색까지.

물리적 상태: 결정성가루, 결정체, 과립의.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 흡입시 유해, 점막 화상, 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 물과 반응할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 수포.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 시력불선명.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상, 후두염, 구토, 위장 장애.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를

받을 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를

마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 하면,

구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것.

만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를

받을 것.

의사에 대한 정보:  섭취하였을 때는 식도 내시경 검사를 고려할 것. 위 세척을  피할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체

또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할

것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

나트륨 탄소산(SODIUM CARBONATE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을

고려할 것.

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

색상: 무채색에서 흰색까지

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정성가루, 결정체, 과립의

냄새: 무취의

맛: 쓴 맛

분자량: 105.99

분자식: C-O3.2NA

끓는점: 분해

용융점: 1564 F (851 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.536

물 용해도: 7.1% @ 0 C

수소이온지수(pH): 11.5 (1% 수용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 글리세롤

불용성: 알코올, 아세톤

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 산, 금속, 가연성 물질, 할로겐, 환원제.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 나트륨 산화물, 탄소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

나트륨 탄소산(SODIUM CARBONATE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 약함; 100 mg/24 시간 눈-토끼 보통; 100 mg/30 초

헹구었음 눈-토끼 약함; 50 mg 눈-토끼 심함.

독성 자료:

2300 mg/m3/2 시간 흡입-쥐 LC50; 4090 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈.

부식제: 섭취.

급성독성 수준:

독성: 흡입.

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

생식독성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 300000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 불루길 송어.

무척추동물 독성: 265000 ug/L 48 주 LC50 (사망율) 물벼룩.

해조류 독성: >800000 ug/L NR 시간 EC50 (집단 증식) 규조.

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:있음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 207-838-8

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 36

눈에 자극을 유발함.

S: 2-22-26

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 분진을 흡입하지 말 것. 눈과

접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

■ 제공기관 : 한국산업안전공단