물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7727-21-1

RTECS 번호: SE0400000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-781-8

물질명: 칼륨 과황산염(POTASSIUM PERSULFATE)

동의어/상품명:과류산가리

안티온(ANTHION); 디칼륨 과황산염(DIPOTASSIUM PERSULFATE); 디칼륨

퍼옥시디황산염(DIPOTASSIUM PEROXYDISULFATE); 칼륨 퍼옥시디황산염(POTASSIUM PEROXYDISULPHATE); 칼륨 퍼옥시디황산염(POTASSIUM PEROXYDISULFATE);퍼옥시디황산 (((HO)S(O)2)2O2), 디칼륨 염(PEROXYDISULFURIC ACID(((HO)S(O)2)2O2), DIPOTASSIUM SALT); 디칼륨 퍼옥소디황산염(DIPOTASSIUM PEROXODISULFATE); 칼륨 퍼옥시디황산염 (K2(S2O8))(POTASSIUM PEROXYDISULFATE(K2(S2O8))); 칼륨 퍼옥시디황산염 (K2S2O3)(POTASSIUM PEROXYDISULFATE(K2S2O3)); 칼륨 퍼옥소황산염(POTASSIUM PEROXOSULFATE); STCC 4918763; P-281;

P-282; UN 1492; K2O8S2; OHS19540

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.18

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 칼륨 과황산염(POTASSIUM PERSULFATE)

CAS 번호: 7727-21-1

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=1

유럽연합(EU) 분류:

C; R 34

Xn; R 22

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색이거나 흰색.

물리적 상태: 결정체, 분말.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상, 호흡 자극(심할 수도 있는)

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.  물과 반응할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:  단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 구역, 호흡곤란, 두통, 현기증, 푸른  빛 피부 색, 폐 울혈.

장기간 노출: 충치, 위장 장애.

피부 접촉:

단기간 노출: 화상, 발진, 가려움(증).

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 최루, 실명.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상, 구역, 구토, 설사, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 신장 이상,  경련, 혼수.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.  즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 일으키도록 함. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 위 세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가열되면 산소를 발생하고 가연성 물질의 연소속도를 증가시킴. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  물.

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것.

대형화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것. 물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것. 대피 반경: 762 m  (2500 피트).

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인 마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상

유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출:

모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 물 또는 습기와의 접촉을 피할 것. 액체 및 고체 산화 물질 저장에 대해서는 NFPA 43A 코드를 참고함. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

칼륨 과황산염(POTASSIUM PERSULFATE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및  비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색이거나 흰색

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취의

분자량: 270.31

분자식: K2-O8-S2

용융점: 자료없음

분해점: <212 F (<100 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.477

물 용해도: 5.2% @ 20 C

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 공기, 열, 빛 또는 물에 접촉되면 반응 할 수도 있음. 밀폐된 용기는  격렬하게 파열될 수도 있음.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면  발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산, 염기, 금속, 산화제, 가연성 물질, 환원제.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 황 산화물, 칼륨.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

칼륨 과황산염(POTASSIUM PERSULFATE):

독성 자료:

802 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 신장 이상.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 845000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 거피.

무척추동물 독성: 1175000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 키클로프스목 요각류.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

칼륨 퍼황산염-UN1492; 5.1; III; 산화제

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:있음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-781-8

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 22-34       삼키면 유해함. 화상을 유발함.

S: 2-13-20-24-25-26-36-39-46

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것. 사용시 음식물과 음료수를 섭취하지 말 것.

피부와의 접촉을 피할 것. 눈과 접촉을 피할 것. 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것. 보호의를 착용할 것.

보안경/보안면을 착용할 것. 만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고,       용기나 경고표지를 보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단