[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 나트륨 과황산염(SODIUM PERSULFATE)

동의어/상품명:

퍼옥시디황산, 디나트륨 염(PEROXYDISULFURIC ACID, DISODIUM SALT); 디나트륨

퍼옥소디황산염(DISODIUM PEROXODISULFATE); 디나트륨 퍼옥시디황산염(DISODIUM

PEROXYDISULFATE); 디나트륨 과황산염(DISODIUM PERSULFATE); 나트륨

퍼옥시디황산염(SODIUM PEROXYDISULFATE); 디나켐(R) CHEMICAL DESMEAR/ETCHBACK

CDE-1000, PART C(MORTON THIOKOL)(DYNACHEM(R) CHEMICAL DESMEAR/ETCHBACK

CDE-1000, PART C(MORTON THIOKOL)); UN 1505; OHS21520; RTECS SE0525000

화학물질 군: 퍼설패이트

작성 일자: 1986.11.21

개정 일자: 2000.6.1

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 과황산염(SODIUM PERSULFATE)

CAS 번호: 7775-27-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-892-1

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=1

유럽연합(EC) 분류:

O  산화성물질

C  부식성물질

R 8-34

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루

주요한 건강위험성: 점막 화상, 호흡 자극(심할 수도 있는), 피부 자극(심할 수

있는), 눈 자극(심할 수도 있는)

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

물과 접촉시 반응할 수 있음. 독성, 부식성, 인화성 또는 폭발성 가스를 발생함.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 호흡곤란

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 시력불선명

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상, 구역, 구토, 설사, 위통

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것. 즉시

의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을

것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할

것. 구토를 일으키도록 함. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기

위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를

옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   위 세척 또는

구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 물

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형 화재:

물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을

뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를

냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가

직접 화염에 노출되면 대피할 것. 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출:

누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출: 모래

또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해

적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 액체 및 고체 산화 물질 저장에

대해서는 NFPA 430 코드를 참고함. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 과황산염(SODIUM PERSULFATE):

DISODIUM PEROXODISULPHATE:

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 없음

분자량: 238.10

분자식: NA2-S2-O8

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 212 F (100 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중: 없음

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉시 반응할 수 있음. 독성, 부식성, 인화성 또는 폭발성 가스를

발생함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 환원제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 나트륨 산화물, 황 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 과황산염(SODIUM PERSULFATE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준: 불충분 자료.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 631000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 거피

무척추동물 독성: 649000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 키클로프스목 요각류

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

나트륨 퍼황산염-UN1505; 5.1; III; 산화제

15. 법적 규제현황

나트륨 과황산염(SODIUM PERSULFATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-892-1

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 8            가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

R 34           화상을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 20           사용시 음식물과 음료수를 섭취하지 말 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 27           오염된 옷은 모두 즉시 벗게 할 것.

S 39           보안경/보안면을 착용할 것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를

보여주어야 함.

16. 기타 참고사항