물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7727-54-0

RTECS 번호: SE0350000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-786-5

물질명: 암모늄 과황산염(AMMONIUM PERSULFATE)

동의어/상품명:과류산암몽

과옥시디황산 ((HO)S(O)2)2O2), 디암모늄 염(PEROXYDISULFURIC ACID

((HO)S(O)2)2O2), DIAMMONIUM SALT); 암모늄 과산화도디황산염(AMMONIUM PEROXIDODISULFATE); 암모늄 과옥시디황산염(AMMONIUM PEROXYDISULFATE); 암모늄 과옥시황산염(AMMONIUM PEROXYSULFATE); 디암모늄 과옥시디황산염(DIAMMONIUM PEROXYDISULFATE); 디암모늄 과옥시디황산(DIAMMONIUM PEROXYDISULPHATE);디암모늄 과황산염(DIAMMONIUM PERSULFATE); (NH4)2S2O8; UN 1444; OHS01340

화학물질 군: 무기, 염류

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 암모늄 과황산염(AMMONIUM PERSULFATE)

CAS 번호: 7727-54-0

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=1

유럽연합(EU) 분류:

Xn; R 22

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색에서 노란색까지, 흰색.

물리적 상태: 분말, 결정체.

냄새: 불쾌한 냄새, 무취의.

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란, 폐 울혈.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 발진.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 시력불선명.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 위통.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가열되면 산소를

발생하고 가연성 물질의 연소속도를 증가시킴. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  물.

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형

화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것. 물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것. 대피 반경: 762 m

(2500 피트).

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것.

작은 고체상유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출:

모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 액체 및 고체 산화 물질 저장에 대해서는 NFPA 43A 코드를 참고함. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 어두운 곳에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

암모늄 과황산염(AMMONIUM PERSULFATE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색에서 노란색까지, 흰색

물리적 상태: 분말, 결정체

냄새: 불쾌한 냄새, 무취의

분자량: 228.22

분자식: H4-N-O-S-O2-O-O-S-O2-O-N-H4

용융점: 자료없음

분해점: 248 F (120 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.982

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 약 산성의

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

10. 안정성 및 반응성

반응성: 공기, 빛, 습기 및 실온보다 높은 곳에 저장 또는 사용하였을 때 분해될 수도 있음. 밀폐된 용기는 격렬하게 파열될 수도 있음.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 금속, 가연성 물질, 환원제, 산화제, 염기.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 암모니아, 질소 산화물, 황.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

암모늄 과황산염(AMMONIUM PERSULFATE):

독성 자료:

689 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈.

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 22000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 보통, 거울, 유색, 잉어.

무척추동물 독성: 170000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 키클로프스목 요각류.

식물독성: 4160 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 태류.

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리관련 규정에 의하여: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001.

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

암모늄 과황산염-UN1444; 5.1; III; 산화제

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:있음

반응성:있음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-786-5

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 22-36-37-38

삼키면 유해함. 눈에 자극을 유발함. 호흡기계에 자극을 유발함. 피      부에 자극을 유발함.

S: 2-13-24-25-26-36-46

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것. 피부와의 접촉을 피할 것. 눈과 접촉을 피할 것. 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

보호의를 착용할 것. 만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단