MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 칼륨 과망간산염 (POTASSIUM PERMANGANATE)

동의어/상품명:

카멜레온 미네랄(CHAMELEON MINERAL); 콘디스 결정(CONDY'S CRYSTALS);카이록스(CAIROX); 과망간산칼륨염

(PERMANGANIC ACID POTASSIUM SALT);카이록스 (R) (CARUS C헤미CAL COMPANY)(CAIROX (R) (CARUS CHEMICAL COMPANY));STCC 4918740; UN 1490; OHS19520; RTECS SD6475000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.18

개정 일자: 1998.3.12

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 칼륨 과망간산염(POTASSIUM PERMANGANATE)

CAS 번호: 7722-64-7

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-760-3

EC 색인 번호: 025-002-00-9

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

O  산화성물질

Xn 유해물질

R 8-22

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 자주색이거나 청동색, 파란색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 점막 화상, 호흡 자극(심할 수도 있는), 피부 자극(심할 수 있는), 눈 자극(심할 수도 있는)

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 호흡곤란, 현기증, 푸른 빛 피부 색,

폐 울혈

장기간 노출: 충치, 위장 장애

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 최루, 시력불선명

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상, 구역, 구토, 위통

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 화상을 입으면 투약없이 양쪽눈에 멸균 붕대를 느슨하게 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 일으키도록 함. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   위 세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 물 분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것.

대형 화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것.

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것. 희석산을 추가할 것.

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재). 환원제를 가할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할

것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 45.4 kg (100 파운드).

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

칼륨 과망간산염(POTASSIUM PERMANGANATE):

망간 화합물 (as Mn)(MANGANESE COMPOUNDS (as Mn)):

5 mg/m3 OSHA ceiling

5 mg/m3 ACGIH TWA (계획된 변경 내용의 통지 1992-1993)

1 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

3 mg/m3 NIOSH 권장 STEL

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

외관: 광택이 있는

색상: 자주색이거나 청동색, 파란색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

맛: 달콤한, 신 맛

분자량: 158.03

분자식: K-MN-O4

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 464 F (240 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.703

물 용해도: 6.4% @ 20 C

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 아세트산, 무수아세트산, 아세톤, 메탄올, 피리딘, 설포란, 황산, 트리플루오르아세트산

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 금속 카바이드, 산화제, 금속, 과산화물, 환원제, 아민

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 칼륨 산화물, 망간

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

칼륨 과망간산염(POTASSIUM PERMANGANATE):

독성 자료:

1090 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 513.4 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 밀크피시, 연어-청어

무척추동물 독성: 540 ug/L 2 시간 LC50 (사망율) 물벼룩

해조류 독성: 1400 ug/L 28 주 (집단 증식) 규조

환경 요약: 수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지: 과망간산 칼륨-UN1490; 5.1; II; 산화제

15. 법적 규제현황

칼륨 과망간산염(POTASSIUM PERMANGANATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

칼륨 과망간산염(POTASSIUM PERMANGANATE): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

망간 화합물 (as Mn)(MANGANESE COMPOUNDS (as Mn))

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-760-3

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 8   가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

R 22  삼키면 유해함.

S 2   어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단