물질 안전보건자료(MSDS)

물질명 :　과산화수소, 35%(HYDROGEN PEROXIDE, 35%)

관용명/동의어 : OHSHU418;

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명 : 과산화수소, 35%(HYDROGEN PEROXIDE, 35%)

동의어/상품명 : OHSHU418;

화학물질 군 : 과산화물

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분 : 과산화 수소(HYDROGEN PEROXIDE)

CAS 번호 : 777-84-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS):231-765-0

EC색인번호 : 008-003-00-9

퍼센트(%):35.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계) : 보건=2 화재=0 반응성=3

응급상황을 위한 개요:

색상 : 무채색

물리적 상태: 액체

냄새 : 자극성 냄새

주요한 건강위험성 : 흡입시 치명적일 가능성이 있음, 삼키면 유해, 호흡기도 화상, 피부화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험 : 충격, 마찰 또는 열에 노출되면 폭발할 수도 있음. 가연성 물질을 점화할 수 있음.

잠재적 건강영향:

(흡입)

단기간 노출 : 화상

장기간 노출 : 화상

(피부 접촉)

단기간 노출 : 화상

장기간 노출 : 화상

(눈 접촉)

단기간 노출 : 화상

장기간 노출 : 화상

(섭취)

단기간 노출 : 화상

장기간 노출 : 화상

발암성 :

산업안전보건법 : -

미국산업안전보건청(OSHA) : 아니오

미국 국립독성계획단(NTP) : 아니오

국제 발암성연구소(IARC) : 아니오

4. 응급조치 요령

흡입 : 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지 않을 경우 인공호흡할 것. 호흡이 곤란하면, 자격증이 있는 요원에 의해 산소가 관리되어져야 함. 즉시 의사의 치료를 받을것.

피부 접촉 : 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것. 오염된 신발을 파기할 것.

눈 접촉 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취 : 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할것. 물을 제공할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 하러 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보 : 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것. 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험 : 화재 위험은 무시할 수 있음. 심각한 폭발 위험이 있음.

산화제, 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제 : 물

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형 화재 :

물을 다량 뿜어 줄것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방 : 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬것. 탱크의 양끝에는 접급하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 전화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할것 : 관계인 외이 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피반경: 0.8Km(1/2마일). 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것. 대피 반경 : 500m(1/3마일)

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

소량 누출 :　물을 다량 뿜어 줄 것. 다량 누출 : 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장 방법

저장 : 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. TPQ(미국 SARA302규정)이상의 양을 보관하거나 사용시 중앙정부나 지방자치단체에 보고할 것.

SARA Section 303 은 지역 응급조치 계획 참여 목적으로 TPQ로 재료를 저장하는 시설을 요구한다(U.S. 뎀 40 CFR 355.30). 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

과산화 수소(HYDROGEN PEROXIDE):

산업안전보건법 ;

-TWA : 1ppm, 1.5mg/㎥

-STEL : -

1ppm(1.4 mg/㎥) OSHA TWA

1ppm ACGIH TWA

1ppm(1.4mg/㎥) NIOSH 권장 TWA 10시간

1.4mg/㎥( 1ml/㎥)DFG MAK(피크 한계 분류등급 -I, 편위(excursion)인자1)

환기 : 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의 : 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장겁 : 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구 : 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정(“안”마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한것임.

10ppm

송기마스크.

25ppm

송기 마스크(연속 유출입형).

50ppm

공기호흡기(전면형)

송기마스크(전면형)

75ppm

송기마스크(압력디멘드형, 전면형)

대피-

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통)

공기호흡기(대피용)

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우-

송기마스크(복합식 에어라인 마스크)

공기호흡기(전면형)

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

외관 : 투명

색상: 무채색

냄새 : 자극성 냄새

끓는점: 226 F (108 C)

어는점 : 없음

증기압 : 없음

증기 밀도 : 없음

비중(물=1):1.13

물 용해도 : 가용성

수소이온짓(pH) : 없음

휘발성 : 100%

취기한계: 없음

증발율 : <1.0(물=1)

물/오일 분산계수 : 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성 : 141 C 이상으로 가열되었을 때 폭발적으로 분해될 수 있음.

혼합금지 물질 : 가연성 물질, 산, 염기, 금속 산화물, 금속염, 산화제, 금속, 환원제

위험한 분해생성물 :

열분해생성물 : 산서

중화 반응 : 중화하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

과산화수소, 3.5%(HYDROGEN PEROXIDE, 35%):

발암성 : 산업안전보건법 : -

관산화 수소(HYDROGEN PEROXIDE):

자극성 자료:

1mg 눈-토끼 심한자극

독성 자료:

2000mg/㎥ 흡입 -쥐,LC50

9200mg/㎥ 피부 -토끼,LD50

75mg/㎥ 구강 -쥐,LD50

발암성:국제 발암성연구소(IARC) : 인체 영향은 충분한 데이터 없음. 동물실험결과 제한된 증거, 그룹 3; ,ACGIH: A3 - 동물실험결과 발암성 물질

산업안전보건법 : -

국소 영향 :

부식제 : 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

고독성: 흡입

독성: 섭취

저독성: 경피흡수

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우 : 눈 이상 호흡기계 이상 , 피부 질환및 알레르기

종양 발생 자료 : 독성 데이터 있음.

변이 원성 자료 : 독성 데이터 있음.

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

과산화 수소(HYDROGEN PEROXIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물지로간리법: 유독물

- 위험물안전관리법 : 6류 관산화 수소

미국 규정:

CERCLA 103규정 (40CFR302.4) : 규제대상 아님.

SARA 302 규졍(40CFR355.30):

과산화수소(52%이상)(HYDROGEN PEROXIDE(GREATER THAN 52%)): 1000 LBS TPQ

SARA 304규정(40CFR355.40)

과산화수소(52%이상)(HYDROGEN PEROXIDE(GREATER THAN 52%)): 1000 LBS RQ

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성 : 네

만성 : 아니오

화재 : 네

반응성 : 네

갑작스런 배출 : 네

SARA 313RBWJD (40CFR72.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119):

과산화 수소(52%이상) (HYDROGEN PEROXIDE(GREATER THAN 52%)): 7500 LBS TQ

주 규정:

캘리포니아 제안 65호 (음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC)분류:

O 산화성물질

위험/유해 기호:

O 산화성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R8  가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록(TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b)수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

이 물질안전보건자료(MSDS)는 화학물질에 대한 근로자의 건강장해 예방을 위하여 한국산업안전공단이 미국MDL사로부터 미국MDL사가 보유하고 있는 MSDS를 도입하여 원본또는 일부를 수정하여 제공하는 것인 바, 산업안전보건법 제41조에 따라 각 사업장 실정에 맞게 활용하시기 바랍니다.

모든 MSDS는 내부적인 L용도로만 사용이 가능하며, 외부적(상업적)인 용도로의 사용이 금지됩니다. 외부적인 용도로 사용하는 경우에는 저작권법 등 관련법규에 따라 처벌될 수 있습니다.