[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 나트륨 과탄산염(SODIUM PERCARBONATE)

동의어/상품명:

탄산 디나트륨 염, 화합물 ,함유 수소 과산화물 (H2O2)(CARBONIC ACID DISODIUM SALT, COMPD. WITH HYDROGEN PEROXIDE (H2O2)); 탄산 디나트륨 염, 화합물 ,함유 수소 과산화물 (2:3)(CARBONIC ACID DISODIUM SALT, COMPD. WITH HYDROGEN PEROXIDE (2:3)); FB 나트륨 과탄산염(FB SODIUM PERCARBONATE); 퍼독스(PERDOX);

퍼옥시 나트륨 탄산염(PEROXY SODIUM CARBONATE); 나트륨 탄산염 과산화물(SODIUM CARBONATE PEROXIDE); UN 2467; OHS21470

■ 공급회사  (주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

화학물질 군: 탄산염

작성 일자: 1985.8.30

개정 일자: 1997.9.15

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 과탄산염(SODIUM PERCARBONATE)

CAS 번호: 15630-89-4

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 239-707-6

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류:

Xi 자극성물질

R 36-37-38

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과

접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  물 분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것.

대형 화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서  물을 뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것. 물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것. 대피 반경: 0.8 Km

(1/2 마일).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출:모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 과탄산염(SODIUM PERCARBONATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

구조: 자유흐름

물리적 상태: 분말

냄새: 무취

분자식: C-H2-O3.3/2H2-O2.2NA

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.1-1.25

물 용해도: 분해

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 금속, 환원제, 염기

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 탄소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 과탄산염(SODIUM PERCARBONATE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈.

12. 환경에 미치는 영향

없음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:  나트륨 퍼카보네이트-UN2467; 5.1; III; 산화제

15. 법적 규제현황

나트륨 과탄산염(SODIUM PERCARBONATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 239-707-6

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료                       를 받을  것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나

경고표지를 보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■제공기관:한국산업안전공단