물질명 : 삼산화 납(LEAD TETROXIDE)광명단 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 삼산화 납(LEAD TETROXIDE)

동의어/상품명:

산화 납(Pb3O4)(LEAD OXIDE (Pb3O4)); C.I. 77578; C.I. 염료 레드 105(C.I.

PIGMENT RED 105); 납 오르토풀므베이트(LEAD ORTHOPULMBATE); 산화 납(LEAD

OXIDE); 산화 납(3:4)(LEAD OXIDE (3:4)); 산화 납 레드(LEAD OXIDE RED); 납

사산화물(LEAD TETRAOXIDE); 미네날 오렌지(MINERAL ORANGE); 미네날 레드(MINERAL

RED); 미니움(MINIUM); 파리 레드(PARIS RED); 레드 납(RED LEAD); 레드 납

산화물(RED LEAD OXIDE); 트리납 사산화물(TRILEAD TETRAOXIDE); 트리납

TETR산화물(TRILEAD TETROXIDE); 플럼보-플럼빅 산화물(PLUMBO-PLUMBIC OXIDE);

염료 레드 105(PIGMENT RED 105); 디납(II) 납(IV) 산화물(DILEAD(II) LEAD(IV)

OXIDE); O4Pb3; OHS12760; RTECS OG5425000

화학물질 군: 금속 산화물

작성 일자: 1984.12.10

개정 일자: 2001.12.11

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 삼산화 납(LEAD TETROXIDE)

CAS 번호: 1314-41-6

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-235-6

EC 색인 번호: 082-001-00-6

퍼센트(%): 100

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 빨간색

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 분말, 결정체, 박편

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 출생이상, 동물실험 결과 발암성 의심물질

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 금속 맛, 구토, 위장 장애, 지남력 상실, 얼얼한 느낌, 마비,

뇌에 대한 영향, 경련

장기간 노출: 잇몸의 검은 선, 두통, 시각 장애, 발기불능, 불임(증), 신장 이상,

신경 이상, 생식계 영향, 혼수

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 단기간 흡입시 보고된 영향과 같음

장기간 노출: 장기간 흡입시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 네

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 포도당/물, 정맥투여; 만니톨 용액, 정맥투여; 디메르카프롤, 근육주사;

칼슘 나트륨 에데테이트/프로카인, 근육주사; 페니실아민, 경구투여.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 물

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형 화재:

물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을

뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로

용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을

뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록

하고 저지대를 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면

대피할 것. 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일).

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

수중 유출:

1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에

해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터 안전한

지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의

배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 액체 및 고체 산화 물질

저장에 대해서는 NFPA 430 코드를 참고함. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 밀폐된

용기에 보관할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 혼합금지 물질과 분리할

것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

삼산화 납(LEAD TETROXIDE):

만약 근로자가 일일 8시간 이상 납에 노출되면 최대 허용기준을 산출하기 위해

다음의 공식을 사용함: (ug(Pb/m3)= 400 / 1일 작업시간(시간)).

납, 무기 발연과 분진 (as Pb)(LEAD, INORGANIC FUMES AND DUST (as Pb)):

산업안전보건법 :

- TWA :  0.05mg/m3

- STEL : -

50 ug/m3 OSHA TWA 8 시간

30 ug/m3 OSHA action level 8 시간

0.05 mg/m3 ACGIH TWA

0.100 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

0.1 mg/m3 DFG MAK (peak limitation category-III) (inhalable dust fraction)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것. OSHA 규제 물질: U.S. OSHA 29 CFR

1910.1025.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

납(Pb)

0.5 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

2.5 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

50 mg/m3

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

100 mg/m3

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 빨간색

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 분말, 결정체, 박편

냄새: 무취

분자량: 685.60

분자식: Pb3-O4

끓는점: 2682 F (1472 C)

용융점: 없음

분해점: 891-986 F (477-530 C)

증기압: 1 mmHg @ 943 C

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 8.32-9.16

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 0%

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 뜨거운 염산, 아세트산

약 용해성: 산, 희석 질산/과산화물 혼합물

불용성: 알코올

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 이 물질과 접촉을 최소화할 것.

혼합금지 물질: 금속, 금속 카바이드, 가연성 물질, 할로겐, 환원제, 산, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 납

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

삼산화 납(LEAD TETROXIDE):

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거,

동물실험결과 충분한 증거, 그룹 2B (납과 무기납 화합물); ACGIH: A3

-동물실험결과 발암성 물질 (납과 무기납 화합물)

산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

표적 장기: 신경계, 신장, 기형 유발물질

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 혈액계 이상, 위장 장애, 신경계 이상,

호흡기계 이상

추가 자료: 태반을 통과할 수도 있음. 흡연은 혈중 납 농도를 상승시킬 수도 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

유해 폐기물 번호: D008. 규제수준의 이상의 농도에 관한 U.S.EPA 40 CFR 262의

기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 5.0 mg/L. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 산화제 고체, (납 테트록사이드(Lead tetroxide))

ID 번호: UN1479

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 5.1

포장분류: II

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

삼산화 납(LEAD TETROXIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

납(LEAD): 10 LBS RQ (직경이 100 마이크로미터(0.004 인치) 미만인 고체 금속

미립자)

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

납(LEAD)

납 화합물(LEAD COMPOUNDS)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정):

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

납(LEAD)

암 (10 01, 1992)

발육 독성 (02 27, 1987)

수컷 생식 독성 (02 27, 1987)

암컷 생식 독성 (02 27, 1987)

납 화합물(LEAD COMPOUNDS)

암 (10 01, 1992)

발육 독성 (02 27, 1987)

수컷 생식 독성 (02 27, 1987)

암컷 생식 독성 (02 27, 1987)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

N  환경유해물질

생식독성물질(1군)

생식독성물질(3군)

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

T  독성물질

N  환경유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 20/22        흡입하거나 삼키면 유해함.

R 33           축적효과의 위험이 있음.

R 50/53        수생생물에 독성이 높고, 수생환경에 장기적 악영향을 유발할

수 있음.

R 61           태아에게 해로울 수도 있음.

R 62           생식장애 위험이 있음.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

S 53           노출을 피하여 함 - 사용 전에 물질안전보건자료를 확인할 것.

S 60           이 물질과/또는 용기는 유해폐기물로 구분하여 처분할 것.

S 61           환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를

참고할 것.

농도 제한 기준 :

C>=5%         T     R 61-20/22-33-62

1%<=C<5%      T     R 61-20/22-33

0.5%<=C<1%    T     R 61-33

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503