물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 16893-85-9

RTECS 번호: VV8410000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 240-934-8

EU 색인 번호: 009-012-00-0

물질명: 나트륨 실리코플루오르화물(SODIUM SILICOFLUORIDE)

동의어/상품명:규불화소다

나트륨 플루오규산염(SODIUM FLUOSILICATE); 나트륨 헥사플루오로규산염(SODIUM HEXAFLUOROSILICATE); 디나트륨 헥사플루오로규산염(DISODIUM

HEXAFLUOROSILICATE); 실리콘 나트륨 플루오르화물(SILICON SODIUM FLUORIDE); 나트륨 실리콘 플루오르화물(SODIUM SILICON FLUORIDE); 나트륨 플루오로규산염(SODIUM FLUOROSILICATE); 사트산(SATSAN); 데스트룩솔아플렉스(DESTRUXOL APPLEX); 프로단(PRODAN); 살루페르(SALUFER); 나트륨헥사플루오규산염(SODIUM HEXAFLUOSILICATE); UN 2674; S-410; OHS21620

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.20

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 실리코플루오르화물(SODIUM SILICOFLUORIDE)

CAS 번호: 16893-85-9

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

T; R 23/24/25

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색.

물리적 상태: 결정체, 분말.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 삼키면 유해, 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극(심할 수도 있는)

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 폐 울혈.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 발진.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음).

장기간 노출: 눈 손상.

섭취:

단기간 노출: 구토, 위장 장애, 경련, 혼수.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는  간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  섭취하였을 때는 위세척,  칼슘 수산화물 및 알루미늄

수산화물의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.

바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 소량

누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 실리코플루오르화물(SODIUM SILICOFLUORIDE):

이노르가닉 플루오라이드 (as F)(INORGANIC FLUORIDES (as F)):

2.5 mg/m3 OSHA TWA

2.5 mg/m3 ACGIH TWA

2.5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

2.5 mg/m3 DFG MAK TWA (전체 미립자)

12.5 mg/m3 DFG MAK 피크 30 분 평균 값 2 회수/교대조

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

측정 요소:

F

12.5 mg/m3

방진마스크.

25 mg/m3

방진마스크.

송기마스크.

62.5 mg/m3

송기마스크.

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

산성 가스 흡수제가 필요할 수도 있음.

125 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

산성 가스 흡수제가 필요할 수도 있음.

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

250 mg/m3

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

산성 가스 흡수제가 필요할 수도 있음.

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 흰색

구조: 자유흐름

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취의

맛: 무미

분자량: 188.07

분자식: F6-SI.2NA

용융점: 적열에서 분해됨

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.755

물 용해도: 0.0652% @ 17 C

수소이온지수(pH): 중성

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 산 할로겐 화합물, 나트륨 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 실리코플루오르화물(SODIUM SILICOFLUORIDE):

자극성 자료:

500 mg 피부-토끼 약함; 100 mg 눈-토끼 심함; 100 mg/4 초 헹구었음 눈-토끼

심함.

독성 자료:

125 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거. 동물실험결과 불충분한 증거. IARC

그룹 3.

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부.

부식제: 눈.

급성독성 수준:

독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

환경영향 등급: 2 (환경독성 자료)

(범위 0-4, 4가 가장 유해함)

환경독성 자료:

어독성: 49000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 불루길 송어.

환경 요약:

수생생물에 중간정도의 독성이 있음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

나트륨 플루오로규소-UN2674; 6.1; III; 음식물과 가까이하지 마십½

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 240-934-8

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 23/24/25

흡입, 피부와 접촉하거나 삼키면 독성이 있음.

S: 1/2-26-45

시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것. 사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.).

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단