물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7631-86-9

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-545-4

물질명: 실리콘 디산화물(SILICON DIOXIDE)

동의어/상품명:

규소(SILICA); 흡수력있는 유출 조절기 (MALLINCKRODT)(SPILL TAMER ABSORBENT(MALLINCKRODT)); O2SI; OHS20610

화학물질 군: 광물성

작성 일자: 1985.4.24

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 실리콘 디산화물(SILICON DIOXIDE)

CAS 번호: 7631-86-9

퍼센트(%): 100.0

성분: 퀄츠(QUARTZ)

CAS 번호: 14808-60-7

퍼센트(%): >0.1

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색이거나 흰색.

물리적 상태: 결정체.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 발암 위험(인체)

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 흉통, 호흡곤란, 폐 이상, 암.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 있음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

수중 유출:

1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에 해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 환기가 필요함. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

실리콘 디산화물(SILICON DIOXIDE):

실리콘 디산화물, 비결정성 (실리카, 비결정성)(SILICON DIOXIDE, AMORPHOUS

(SILICA, AMORPHOUS)):

6 mg/m3 OSHA TWA (<1% 결정 실리카)

10 mg/m3 ACGIH TWA (전체 미립자) (<1% 석영)

6 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

4 mg/m3 DFG MAK TWA (전체 미립자)

퀄츠(QUARTZ):

0.1 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

0.3 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

0.1 mg/m3 ACGIH TWA (호흡 가능 미립자)

0.05 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (호흡 가능 미립자)

0.15 mg/m3 DFG MAK TWA

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

외관: 투명

색상: 무채색이거나 흰색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취의

맛: 무미

분자량: 60.09

분자식: O2-SI

끓는점: 4046 F (2230 C)

용융점: >2912 F (>1600 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.19-2.66

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 3.5-4.4 (4% 분산)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 플루오르화 수소산, 미세하게된 용융 알칼리

불용성: 산

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 할로겐, 산, 가연성 물질, 금속, 금속염, 산화제.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 결정형 실리카.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

실리콘 디산화물(SILICON DIOXIDE):

발암성: 인체에 대한 조사결과 제한된 증거. 동물실험결과 충분한 증거. IARC 그룹 2A. (결정성 실리카). 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거. 동물실험결과 불충분한 증거. IARC 그룹 3. (무정형 실리카). 유럽연합(EU) 등급 2.

급성독성 수준: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상.

퀄츠(QUARTZ):

발암성: 인체에 대한 조사결과 발암성 예상물질(NTP). 인체에 대한 조사결과 제한된 증거. 동물실험결과 충분한 증거. IARC 그룹 1. 유럽연합(EU) 등급 2.

급성독성 수준: 불충분 자료.

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상.

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 흡연은 독성을 상승시킬 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:없음

만성:있음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:있음

퀄츠(QUARTZ)

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니           다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단