[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 글리세린(GLYCERIN)

동의어/상품명:

글리세롤(GLYCEROL);글리세린무수물(GLYCERIN ANHYDROUS);

글리새린(GLYCERINE); 글리세리톨(GLYCERITOL); 글리실 알코올(GLYCYLALCOHOL);1,2,3-프로판트리올(1,2,3-PROPANETRIOL); 프로판트리올(PROPANETRIOL);글리롤(GLYROL);글리사닌(GLYSANIN);트리히드록시프로판(TRIHYDROXYPROPANE);1,2,3-트리히드록시프로판(1,2,3-TRIHYDROXYPROPANE); 오스모글린(OSMOGLYN);C3H8O3; STC 팽창유체(STC TENSIONING FLUID); OHS10440; RTECS MA8050000

화학물질 군: 수산기, 지방족 화합물

작성 일자: 1985.2.26

개정 일자: 1997.9.15

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 글리세린(GLYCERIN)

CAS 번호: 56-81-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-289-5

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색에서 노란색까지

물리적 상태: 액체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 최루.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 두통, 현기증, 혈액 장애, 마비, 경련.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을  것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제:  알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지

거품

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 물이나 포말은 수분이 끓어 기포가 비산할 수 있음.

인화점: 320 F (160 C) (CC)

발화하한치: 0.9%

자연 발화: 698 F (370 C)

발화등급 (OSHA): IIIB

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

글리세린(GLYCERIN):

글리세린 (MIST)(GLYCERIN (MIST)):

산업안전보건법 :

- TWA :  10mg/m3

- STEL : -

5 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

15 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

10 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

10 mg/m3 ACGIH TWA

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색에서 노란색까지

외관 변화: 흡습성

구조: 점성의

냄새: 무취

맛: 달콤한 맛

분자량: 92.09

분자식: H-O-C-H2-C-H-(O-H)-C-H2-O-H

끓는점: 없음

어는점: 68 F (20 C)

분해점: 554 F (290 C)

증기압: 0.0025 mmHg @ 50 C

증기 밀도(공기=1): 3.1

비중(물=1): 1.2613

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 중성

휘발성: 0%

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에틸 아세테이트, 에테르

불용성: 벤젠, 클로로포름, 사염화탄소, 이산화탄소, 석유 에테르, 오일

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산, 염기, 산화제, 금속 산화물, 과산화물, 환원제

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 아크롤레인, 탄소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

글리세린(GLYCERIN):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극성이 있음; 126 mg 눈-토끼 약한 자극성이  있음; 500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극성이 있음.

독성 자료:

>570 mg/m3/1 시간 흡입-쥐 LC50; >10 gm/kg 피부-토끼 LD50; 12600 mg/kg

구강-쥐 LD50.

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

저독성: 섭취.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 54000000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 무지개송어, 도날드슨 송어.

무척추동물 독성: >10 g/L 24 시간 EC50 (풍부) 물벼룩.

해조류 독성: 4600000 ug/L 28 시간 (집단 증식) 홍조류.

환경 요약:

수생생물에 비교적 독성이 없음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

글리세린(GLYCERIN)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 3석유류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-289-5

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단