물질명 : 나프탈렌(NAPHTHALENE) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 나프탈렌(NAPHTHALENE)

동의어/상품명:

나프탈린(NAPHTHALIN); 타르 캄포(TAR CAMPHOR); 흰 타르(WHITE TAR);

나프텐(NAPHTHENE); 둥근 방충제(MOTH BALLS); 둥근 방충제(MOTH FLAKES);

나프탈린(NAPHTHALINE); 나프탈렌(NAPHTHALEN); 캄포 타르(CAMPHOR TAR);

NAPHTHALENE, PURE; 나프탈렌(NAPTHALENE); RCRA U165; UN 1334; C10H8; OHS16120;

RTECS QJ0525000

화학물질 군: 탄화수소류, 다핵

작성 일자: 1984.10.26

개정 일자: 2002.3.18

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 나프탈렌(NAPHTHALENE)

CAS 번호: 91-20-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 202-049-5

EC 색인 번호: 601-052-00-2

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=2  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 박편, 결정체

냄새: 좀약향

주요한 건강위험성: 삼키면 유해, 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 혈액 이상,

알레르기 반응

물리적 위험: 가연성 고체. 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 발열, 구역, 구토, 설사, 위통, 두통, 지남력 상실, 눈 손상,

폐 울혈, 혈액 장애, 신장 이상, 간 이상, 경련, 혼수

장기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 구토, 두통, 눈 손상, 폐 이상, 종양

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응

장기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 눈 손상

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 눈 손상

장기간 노출: 자극

섭취:

단기간 노출: 단기간 흡입시 보고된 영향과 같음

장기간 노출: 두통, 졸음, 현기증, 정서 장애, 떨림, 조정(기능) 손실, 눈 손상,

생식계 영향

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 삼켰다면, 많은 양의 물을 마시도록하고, 구토를 유도하지 않도록 할

것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 의사의 지시에 따라서만 구토를 유도할 것.

의식 불명이거나 경련을 일으키는 사람에게 입을 통해 어떤 것도 주지말 것.

의사에 대한 정보: 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것.

\------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 중급 수준의 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 모래, 흙, 일반적인 포말, 물

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

인화점: 174 F (79 C) (CC)

발화하한치: 0.9%

발화상한치: 5.9%

자연 발화: 979 F (526 C)

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 소량

누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터

안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 물로 아래부분을 적셔줄 것. 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험

지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및

지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에

보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 불활성 분위기 하에서 보관할 것.

혼합금지 물질과 분리할 것.

취급: 분진발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

나프탈렌(NAPHTHALENE):

산업안전보건법 :

- TWA :  10ppm, 50mg/m3

- STEL : 15ppm, 75mg/m3

10 ppm (50 mg/m3) OSHA TWA

15 ppm (79 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

10 ppm ACGIH TWA (피부)

15 ppm ACGIH STEL (피부)

10 ppm (50 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

15 ppm (75 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

환기: 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

100 ppm

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 여과재).

송기마스크.

250 ppm

송기 마스크(연속 유출입형).

직결식 소형 방독마스크(전면형, 유기기스용 정화통 및 고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(필터부착 유기가스용 정화통).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡 보호구(전면형 및 이립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

물리적 상태: 박편, 결정체

냄새: 좀약향

분자량: 128.16

분자식: C10-H8

끓는점: 424 F (218 C)

용융점: 176 F (80 C)

증기압: 0.05 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 4.4

비중: 없음

밀도: 1.162 g/mL

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 0.003 ppm

증발율: <1.0 (부틸 초산염=1)

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 벤젠, 사염화탄소, 고형 및 휘발성 오일, 아세톤, 디메틸 설폭사이드,

95% 에탄올, 메탄올, 톨루엔, 에테르, 순수 알코올, 클로로포름, 올리브 유,

테레빈, 이산화탄소, 디클로로에탄, 유기용제

약 용해성: 석유 에테르

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제, 가연성 물질, 금속

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

나프탈렌(NAPHTHALENE):

자극성 자료:

495 mg 노출 피부-토끼 약한 자극샥100 mg 눈-토끼 약한 자극

섧떼자료:

>340 mg/m3/1 시간 흡입-쥐 LC50; >20 gm/kg 피부-토끼 LD50; 490 mg/kg 구강-쥐

LD50

발암성: ACGIH: A4 -인체에 대한 조사결과 발암성 물질로 분류되지 않음

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

독성: 섭취

표적 장기: 혈액, 면역계(감작제)

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 대사이상

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 태반을 통과할 수도 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 2600 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 무지개송어, 도날드슨 송어

무척추동물 독성: 2194 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: <695 ug/L 11-14 시간 MATC (성장) 홍조류

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 10844 ug/L 24 시간 BCF (잔여) 물벼룩 0.45 ug/L

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: U165.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 나프탈렌, 원유 또는 나프탈렌, 정제

ID 번호: UN1334

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 4.1

포장분류: III

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

나프탈렌(NAPHTHALENE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 특수가연물, 2종가연물

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

나프탈렌(NAPHTHALENE): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

나프탈렌(NAPHTHALENE)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

N  환경유해물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

N  환경유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 22           삼키면 유해함.

R 50/53        수생생물에 독성이 높고, 수생환경에 장기적 악영향을 유발할

수 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 36/37        보호의와 보호장갑을 착용할 것.

S 60           이 물질과/또는 용기는 유해폐기물로 구분하여 처분할 것.

S 61           환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를

참고할 것.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.