[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: N-부틸 알코올(N-BUTYL ALCOHOL)

동의어/상품명:

부틸 알코올(BUTYL ALCOHOL); 1-부탄올(1-BUTANOL); N-부탄올(N-BUTANOL);

부타놀(BUTANOL); 1-부틸 알코올(1-BUTYL ALCOHOL); 부틸 수산화물(BUTYL

HYDROXIDE); CCS 203; 헤모스티프(HEMOSTYP); 메틸올프로판(METHYLOLPROPANE);

프로필 카빈올(PROPYL CARBINOL); RCRA U031; UN 1120; STCC 4909117; C4H10O;

OHS15400; RTECS EO1400000

화학물질 군: 수산기, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.10.1

개정 일자: 2000.3.21

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: N-부틸 알코올(N-BUTYL ALCOHOL)

CAS 번호: 71-36-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-751-6

EC 색인 번호: 603-004-00-6

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

인화성물질

Xn 유해물질

R 10-20

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 자극적인 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 호흡곤란, 두통, 졸음, 명정증상, 폐 이상

장기간 노출: 청력 상실

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 최루, 시력불선명

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 위통, 명정증상, 시각 장애

장기간 노출: 간 이상

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를

막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식

불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위세척과 배변을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는

가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음. 증기/공기

혼합물은 인화점이상에서 폭발성이 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지

거품

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는

즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km

(1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

인화점: 84 F (29 C) (CC)

발화하한치: 1.4%

발화상한치: 11.2%

자연 발화: 649 F (343 C)

발화등급 (OSHA): IC

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 작업자가

위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의

발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬

것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며

출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 기준량이상의

배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA 29

CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 혼합금지 물질과 분리할 것. 밀폐된 용기에

보관할 것. 공기 또는 빛과의 접촉을 피할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

N-부틸 알코올(N-BUTYL ALCOHOL):

부틸 알코올(BUTYL ALCOHOL):

산업안전보건법 :

- TWA :  C50ppm, C150mg/m3

- STEL : -

100 ppm (300 mg/m3) OSHA TWA

50 ppm (150 mg/m3) OSHA ceiling (피부) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

50 ppm ACGIH ceiling (피부)

50 ppm (150 mg/m3) NIOSH 권장 ceiling (피부)

310 mg/m3 (100 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-I)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

1250 ppm

송기마스크.

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).

1400 ppm

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

전동팬 부착 호흡보호구 (유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

구조: 자유흐름

냄새: 자극적인 냄새

분자량: 74.12

분자식: C-H3-C-H2-C-H2-C-H2-O-H

끓는점: 243 F (117 C)

어는점: -128 F (-89 C)

증기압: 6.5 mmHg @ 25 C

증기 밀도(공기=1): 2.55

비중(물=1): 0.8098

물 용해도: 7.7%

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 100%

취기한계: 10 ppm

증발율: 0.5 (부틸 초산염=1)

점도: 2.840 cP @ 21 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 에탄올, 에테르, 아세톤, 벤젠, 유기용제

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 금속, 가연성 물질, 산화제, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

N-부틸 알코올(N-BUTYL ALCOHOL):

자극성 자료:

50 ppm 눈-인간; 405 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극? 20 mg/24 시간 피부-토끼

보통 자극? 2 mg 눈-토끼 심한 자극? 2 mg/24 시간 눈-토끼 심한 자극□

독성 자료:

8000 ppm/4 시간 흡입-쥐 LC50; 3400 mg/kg 피부-토끼 LD50; 790 mg/kg 구강-쥐

LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 흡입, 경피흡수

표적 장기: 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및

알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 2250000-2240000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 잉어과 물고기

무척추동물 독성: 1983000 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 28000 ug/L 48 시간 (집단 증식) 은편모조목

기타 독성: 1200000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 발톱있는 두꺼비

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U031. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

부탄올-UN1120; 3; II; 인화성 액체

15. 법적 규제현황

N-부틸 알코올(N-BUTYL ALCOHOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 알코올류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

부틸 알코올(BUTYL ALCOHOL): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

부틸 알코올(BUTYL ALCOHOL)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-751-6

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 10           가연성.

R 20           흡입시 유해함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 16           발화원과 격리할 것 - 흡연 금지.

농도 제한 기준 :

C>=25%        Xn    R 20

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

8. 노출방지 및 개인보호구

저작권 1984-2000 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단