물질명 : N-헥산(N-HEXANE) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: N-헥산(N-HEXANE)

동의어/상품명:

헥산(HEXANE); 헥실 수소화물(HEXYL HYDRIDE); 노말 헥산(NORMAL HEXANE); UN 1208;

C6H14; OHS10950; RTECS MN9275000

화학물질 군: 탄화수소류, 지방족 화합물

작성 일자: 1985.1.29

개정 일자: 2001.12.11

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: N-헥산(N-HEXANE)

CAS 번호: 110-54-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-777-6

EC 색인 번호: 601-037-00-0

퍼센트(%): 100

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 휘발유 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 흡인 위험, 중추 신경

계통 억제, 신경 이상

물리적 위험: 가연성이 매우 높은 액체 또는 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도

있음. 물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 감정변화,

조정(기능) 손실, 폐 울혈, 신경 이상, 뇌 이상, 의식불명

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음, 극도의 고통, 근육 경련,

시력불선명, 발기불능, 마비

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 자극

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 위통, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 뇌 이상,

흡인 위험

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 흡인 위험. 구토를 하지 않도록 할 것. 만약 구토가 일어나면 구토물이

기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 즉시 의사의

치료를 받을 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위 세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는

가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음. 증기/공기

혼합물은 폭발성이 있음. 물질의 흐름 또는 교반에 의하여 발화 또는 폭발을

초래할 수 있는 정전기가 발생할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는

즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km

(1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

인화점: -8 F (-22 C) (CC)

발화하한치: 1.1%

발화상한치: 7.5%

자연 발화: 437 F (225 C)

발화등급 (OSHA): IB

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬

수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 소량

누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을

위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할

것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할

것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA

29 CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 혼합금지 물질과 분리할 것. 밀폐된 용기에

보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

어두운 곳에 보관할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

N-헥산(N-HEXANE):

산업안전보건법 :

- TWA :  50ppm, 180mg/m3

- STEL : -

500 ppm (1800 mg/m3) OSHA TWA

50 ppm (180 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

50 ppm ACGIH TWA (피부)

50 ppm (180 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

180 mg/m3 (50 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-II, 1) (피부)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

500 ppm

송기마스크.

1100 ppm

송기 마스크(연속 유출입형).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

구조: 자유흐름

냄새: 휘발유 냄새

분자량: 86.18

분자식: C-H3-(C-H2)4-C-H3

끓는점: 156 F (69 C)

어는점: -139 F (-95 C)

증기압: 124 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 3.0

비중(물=1): 0.6603

물 용해도: 0.014% @ 20 C

수소이온지수(pH): 중성

휘발성: 100%

취기한계: 64-244 ppm

증발율: 15.8 (부틸 초산염=1)

점도: 0.32 cP @ 25 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 클로로포름, 아세톤, 유기용제

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘

것.

혼합금지 물질: 산화제, 할로겐, 가연성 물질

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

N-헥산(N-HEXANE):

자극성 자료:

10 mg 눈-토끼 약한 자극

섧떼자료:

>3367 ppm 흡입-쥐 LC50 (Phillips Chemical Co.); >2 gm/kg 피부-토끼 LD50

(Phillips Chemical Co.); >5 gm/kg 구강-쥐 LD50 (Phillips Chemical Co.)

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

저독성: 흡입

비교적 무독성: 섭취

표적 장기: 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 신장 이상, 간 이상, 호흡기계 이상,

피부 질환 및 알레르기

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 2500 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

해조류 독성: 75 ug/L 28 시간 (집단 증식) 녹조류

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 3650 ug/L 11 시간 BCF (잔여) 홍합, 이스턴 이립티오 0.43 ug/L

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 헥산

ID 번호: UN1208

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 3

포장분류: II

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

N-헥산(N-HEXANE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도, 유기2종, 표시대상

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 1석유류

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

N-헥산(N-HEXANE): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

N-헥산(N-HEXANE)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

F  고인화성물질

Xn 유해물질

Xi 자극성물질

N  환경유해물질

생식독성물질(3군)

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

F  고인화성물질

Xn 유해물질

N  환경유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 11           고인화성.

R 38           피부에 자극을 유발함.

R 48/20        유해물질: 장기간 흡입하면 건강에 심각한 손상을 줄 위험이

있음.

R 51/53        수생생물에 독성이 있고, 수생환경에 장기간 유해한 영향을

유발할 수 있음.

R 62           생식장애 위험이 있음.

R 65           유독함: 삼키면 폐가 손상될 수 있습니다.

R 67           증기는 졸음이나 현기증을 유발할 수도 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 9            용기를 통풍이 잘 되는 곳에 보관할 것.

S 16           발화원과 격리할 것 - 흡연 금지.

S 29           하수구로 버리지 말 것.

S 33           정전기 방전에 대한 예방대책을 수립할 것.

S 36/37        보호의와 보호장갑을 착용할 것.

S 61           환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를

참고할 것.

S 62           만약 삼켰다면 구토를 시키지 않아야 함: 즉시 경고표지 및

용기를 의사에게 보여주고, 조언을 구할 것.

농도 제한 기준 :

C>=20%        Xn    R 38-48/20-62

5%<=C<20%     Xn    R 48/20-62

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지:

헥산(HEXANE)

CAS 번호: 110-54-3

4 항목

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr