[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 나트륨 인산염, 디베이직, 도데카수화물(SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC,DODECAHYDRATE)

동의어/상품명:

인산, 디나트륨 염, 도데카수화물(PHOSPHORIC ACID, DISODIUM SALT,

DODECAHYDRATE); 디나트륨 인산염(NA2HPO4.12H20)(DISODIUM PHOSPHATE (NA2HPO4.12H20)); 인산 디나트륨(DISODIUM PHOSPHATE); 나트륨 인산염,

디염기(SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC); 디-나트륨 수소 인산염-12 수화물(DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE-12 HYDRATE); 디-나트륨 수소 인산염 도데카수화물(DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DODECAHYDRATE); SEC-나트륨 인산염 도데카수화물(SEC-SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE); 인산 나트륨(SODIUM PHOSPHATE); 모노수소 나트륨인산염(MONOHYDROGEN SODIUM PHOSPHATE); 나트륨 오르토-인산염, 디베이직(SODIUM ORTHO-PHOSPHATE, DIBASIC); 나트륨 인산염, 디베이직, 12-수화물(SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, 12-HYDRATE); 디나트륨 수소 인산염 12 H2O(DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE 12 H2O); 인산, 디나트륨 염, 12-수화물(PHOSPHORIC ACID, DISODIUM SALT, 12-HYDRATE); 디나트륨 인산염 도데카수화물(DISODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE); 디나트륨 오르토인산염(DISODIUM ORTHOPHOSPHATE); H25NA2O16P;

OHS08331; RTECS TC5725000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1992.5.18

개정 일자: 1997.9.15

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 인산염, 디베이직, 도데카수화물(SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC,

DODECAHYDRATE)

CAS 번호: 10039-32-4

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색, 흰색

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 경미한 자극, 후두염, 호흡곤란.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 위통, 푸른 빛 피부 색, 혼수.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것.

만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 칼슘 글루콘산염, 정맥투여.

의사에 대한 정보:  섭취하였을 때는 식도 내시경 검사를 고려할 것. 위 세척을 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다

재). 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것. 미국의 CERCLA(MSDS

15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 2270 kg (5000 파운드). 기준량이상의

배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 환기가 필요함. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 인산염, 디베이직, 도데카수화물(SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC,

DODECAHYDRATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것.

작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

외관: 반투명

색상: 무채색, 흰색

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

맛: 짠 맛

분자량: 358.14

분자식: NA2-H-P-O4.12(H2-O)

끓는점: 212 F (100 C) (무수 형식)

용융점: 93-95 F (34-35 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.5235

물 용해도: 7.7%

수소이온지수(pH): 8.0-8.8 (1% 용액)

휘발성: 0%

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 산, 금속

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 나트륨 산화물,  인 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 인산염, 디베이직, 도데카수화물(SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC,

DODECAHYDRATE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

12. 환경에 미치는 영향

없음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

나트륨 인산염, 디베이직, 도데카수화물(SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC,

DODECAHYDRATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

인산나트륨, 2염기(Sodium phosphate, dibasic): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항        을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에         서 규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하        여 판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하        는 사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단