[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 인 산, 액체(PHOSPHORIC ACID, LIQUID)

동의어/상품명:

화이트 인산(WHITE PHOSPHORIC ACID); 인산(PHOSPHORIC ACID);

오르토-인산(ORTHO-PHOSPHORIC ACID); 인산, 85%(PHOSPHORIC ACID, 85%); UN 1805;

STCC 4930248; H3O4P; OHS18691; RTECS TB6300000

화학물질 군: 산, 무기

작성 일자: 1984.11.30

개정 일자: 2000.6.1

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 인산, 고체(PHOSPHORIC ACID, SOLID)

CAS 번호: 7664-38-2

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-633-2

퍼센트(%): 85.0

성분: 물(WATER)

CAS 번호: 7732-18-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-791-2

퍼센트(%): 15.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=1

유럽연합(EC) 확정분류:

C  부식성물질

R 34

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 물과 접촉시 반응할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것. 즉시

의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을

것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할

것. 구토를 일으키도록 함. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기

위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를

옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   위 세척 또는

구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것.

인화점: 자료없음.

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 누출된 물질은 잠재 위험성

폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

토양 유출:

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는

모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 알칼리성 물질을 추가할 것

(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재). 누출된 물질을 깊은

물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽내에

가두어 둘 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 모래 또는 다른

비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된

석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회,

분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재). 산화제를 가할 것. 누출된 물질을

기계 장비를 사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된

물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로

부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할

것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 열, 화염,

스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

인산, 고체(PHOSPHORIC ACID, SOLID):

인산(PHOSPHORIC ACID):

산업안전보건법 :

- TWA :  1mg/m3

- STEL : 3mg/m3

1 mg/m3 OSHA TWA

3 mg/m3 OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

1 mg/m3 ACGIH TWA

3 mg/m3 ACGIH STEL

1 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

3 mg/m3 NIOSH 권장 STEL

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

25 mg/m3

송기마스크.

50 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

1000 mg/m3

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

구조: 점성의

냄새: 무취

분자량: 98.00

분자식: H3-P-O4

끓는점: 316 F (158 C)

어는점: 70 F (21 C)

증기압: 2.2 mmHg @ 21 C

증기 밀도: 없음

비중(물=1): 1.685

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 1.5 (0.1 N 용액)

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

점도: 28 cP @ 20 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉시 반응할 수 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가

밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도

있음.

혼합금지 물질: 염기, 금속, 가연성 물질, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물:  인 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

인 산, 액체(PHOSPHORIC ACID, LIQUID):

자극성 자료:

595 mg/24 시간 피부-토끼 심한 자극? 119 mg 눈-토끼 심한 자극□

독성 자료:

>850 mg/m3/1 시간 흡입-쥐 LC50; 2740 mg/kg 피부-토끼 LD50; 1530 mg/kg

구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 경피흡수

인산, 고체(PHOSPHORIC ACID, SOLID):

자극성 자료:

595 mg/24 시간 피부-토끼 심한 자극? 119 mg 눈-토끼 심한 자극□

독성 자료:

>850 mg/m3/1 시간 흡입-쥐 LC50; 2740 mg/kg 피부-토끼 LD50; 1530 mg/kg

구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 경피흡수

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D002. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

인산-UN1805; 8; III; 부식성물질

15. 법적 규제현황

인산, 고체(PHOSPHORIC ACID, SOLID)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

물(WATER)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

인산(PHOSPHORIC ACID): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

인산(PHOSPHORIC ACID)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-633-2

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 34           화상을 유발함.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

농도 제한 기준 :

C>=25%        C     R 34

10%<=C<25%    Xi    R 36/38

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

8. 노출방지 및 개인보호구

저작권 1984-2000 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.