[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 마이크로 크리스탈린 왁스(MICROCRYSTALLINE WAX)

동의어/상품명:

파라핀 왁세스 AND 히드로탄소 왁세스, 마이크로 크리스탈.(PARAFFIN WAXES AND

HYDROCARBON WAXES, MICROCRYST.); 멀티왁스 WA-343(MULTIWAX WA-343);

마이크로왁스(MICROWAX); VICTORY 앰버 왁스(VICTORY AMBER WAX); BE SQUARE 195

백색 AND 앰버(BE SQUARE 195 WHITE AND AMBER); BE SQUARE 185 앰버(BE SQUARE 185

AMBER); 메콘 백색(MEKON WHITE); VICTORY 백색 AND 앰버(VICTORY WHITE AND

AMBER); ULTRAFLEX 백색 AND 앰버(ULTRAFLEX WHITE AND AMBER); STAR왁스(STARWAX);

페트롤리트 C-1035(PETROLITE C-1035); CERAWELD 300; 파라핀 왁세스 AND

히드로탄소 왁세스, 마이크로 크리스탈린(PARAFFIN WAXES AND HYDROCARBON WAXES,

MICROCRYSTALLINE); OHS80050

화학물질 군: 석유, 왁스

작성 일자: 1985.9.12

개정 일자: 2000.9.19

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 마이크로 크리스탈린 왁스(MICROCRYSTALLINE WAX)

CAS 번호: 63231-60-7

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 264-038-1

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 분류:

Xi 자극성물질

R 36-37

응급상황을 위한 개요:

색상: 노란색, 흰색

물리적 상태: 고체

냄새: 변화하는 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 눈 자극

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 피부장애

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 물질이 응고할 때까지 물을 뿌리거나 물에 넣어서 물질 오염지역을

가능한 한 빨리 냉각시킬 것. 물질을 즉시 제거하지 말 것. 부위를 멸균붕대로

감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: >500 F (>260 C) (COC)

발화하한치: 0.0845 g/L

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진

곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

마이크로 크리스탈린 왁스(MICROCRYSTALLINE WAX):

불쾌한 소미립자 (불쾌한 분진)(NUISANCE PARTICULATES (NUISANCE DUST)):

5 mg/m3 OSHA TWA (respirable dust fraction)

15 mg/m3 OSHA TWA (총분진)

10 mg/m3 ACGIH TWA (inhalable particulate)

3 mg/m3 ACGIH TWA (호흡 가능 미립자)

4 mg/m3 DFG MAK (inhalable dust fraction)

1.5 mg/m3 DFG MAK (respirable dust fraction)

파라핀 왁스 퓸(PARAFFIN WAX FUME):

산업안전보건법 :

- TWA :  2mg/m3

- STEL : -

2 mg/m3 OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

2 mg/m3 ACGIH TWA

2 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 콘택트

렌즈를 착용하지 말 것. 용융 형태에 대해서는: 보안면이 권장됨.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 용융 형태에서: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 노란색, 흰색

냄새: 변화하는 냄새

끓는점: 해당 안됨

용융점: 145-190 F (63-88 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 0.9 근사한

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

점도: 10.2-25 cSt @ 99 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 벤젠, 클로로포름, 에테르, 이산화탄소, 휘발성 오일

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

마이크로 크리스탈린 왁스(MICROCRYSTALLINE WAX):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 눈

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

마이크로 크리스탈린 왁스(MICROCRYSTALLINE WAX)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 264-038-1

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를

보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

저작권 1984-2001 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.