물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 6834-92-0

RTECS 번호: VV9275000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 229-912-9

EU 색인 번호: 014-010-00-8

물질명: 나트륨 메타규소산, 무수물(SODIUM METASILICATE, ANHYDROUS)

동의어/상품명:

규산, 디나트륨 염(SILICIC ACID, DISODIUM SALT); 디나트륨 메타규산염(DISODIUM METASILICATE); 디나트륨 모노규산염(DISODIUM MONOSILICATE); 디나트륨 규산염(DISODIUM SILICATE); 나트륨 메타규산염(SODIUM METASILICATE); 나트륨 규산염(SODIUM SILICATE); 메트소 용구, 드리메트(METSO BEADS, DRYMET); 물유리(WATER GLASS); 규산 (H2SIO3), 디나트륨 염(SILICIC ACID (H2SIO3), DISODIUM SALT); 나트륨 메타규산염 (NA2SIO3)(SODIUM METASILICATE (NA2SIO3));나트륨 규산염 (NA2SIO3)(SODIUM SILICATE (NA2SIO3)); 메트실(METSIL); 메트소 00(METSO 200); NA2SIO3; OHS21373

화학물질 군: 규산염

작성 일자: 1986.10.10

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 메타규소산, 무수물(SODIUM METASILICATE, ANHYDROUS)

CAS 번호: 6834-92-0

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

C; R 34

Xi; R 37

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색.

물리적 상태: 결정체, 일정한 형태나 모양이 없는 구슬.

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 호흡곤란.

장기간 노출: 위장 장애.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 수포.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상, 구역, 구토, 위통.

장기간 노출: 신장 이상.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것.

만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 섭취하였을 때는 식도 내시경 검사를 고려할 것. 위 세척을 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 메타규소산, 무수물(SODIUM METASILICATE, ANHYDROUS):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색

물리적 상태: 결정체, 일정한 형태나 모양이 없는 구슬

분자량: 122.06

분자식: NA2-SI-O3

용융점: 1990 F (1088 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.4

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 12.6 (1% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

불용성: 알코올, 산

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 산, 금속, 할로겐.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 기타 분해생성물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 메타규소산, 무수물(SODIUM METASILICATE, ANHYDROUS):

자극성 자료:

250 mg/24 시간 피부-인간 심함; 250 mg/24 시간 피부-토끼 심함; 250 mg/24

시간 피부-모르모트 보통.

독성 자료:

1153 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

해조류 독성: >800000 ug/L NR 시간 EC50 (집단 증식) 규조.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 229-912-9

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 34-37

화상을 유발함. 호흡기계에 자극을 유발함.

S: 1/2-13-24/25-36/37/39-45

시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 음식물,

음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것. 눈과 피부와의 접촉을 피할

것. 적절한 보호의와 보호장갑 착용 및 보안경/보안면을 착용할 것.

사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것.

(가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.).

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단