물질명 : 메틸 알코올(METHYL ALCOHOL) 1 / 2

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 메틸 알코올(METHYL ALCOHOL)

동의어/상품명:

메타놀(METHANOL); 우드 알코올(WOOD ALCOHOL); 메틸 수산화물(METHYL HYDROXIDE);

카르비놀(CARBINOL); 모노히드록시메탄(MONOHYDROXYMETHANE); 우드 스피리트(WOOD

SPIRIT); 우드 나프타(WOOD NAPHTHA); 메틸올(METHYLOL); 콜로니알

스피리트(COLONIAL SPIRIT); 콜럼비안 스피리트(COLUMBIAN SPIRIT); 피록실릭

스피리트(PYROXYLIC SPIRIT); 스텐다드 워터 인 메타놀(STANDARD WATER IN

METHANOL); RCRA U154; UN 1230; CH4O; OHS14280; RTECS PC1400000

화학물질 군: 알코올

작성 일자: 1984.9.25

개정 일자: 2002.3.18

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 메틸 알코올(METHYL ALCOHOL)

CAS 번호: 67-56-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-659-6

EC 색인 번호: 603-001-00-X

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 알코올 냄새

주요한 건강위험성: 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제, 신경 이상

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 단기간 섭취시 보고된 영향과 같음

장기간 노출: 단기간 섭취시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 단기간 섭취시 보고된 영향과 같음

장기간 노출: 단기간 섭취시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 눈 손상

장기간 노출: 자극

섭취:

단기간 노출: 자극, 빛에 대한 민감도, 혈압 변화, 구역, 구토, 설사, 위통,

호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 극도의 고통,

조정(기능) 손실, 시각 장애, 동공확장 또는 핀-포인트 동공, 실명, 푸른 빛 피부

색, 폐 울혈, 심장 이상, 신장 이상, 간 이상, 신경 이상, 뇌에 대한 영향, 경련,

의식불명, 혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 에탄올, 경구투여; 칼슘 글르코네이트/글루코스, 정맥투여. 4-메틸피라졸,

경구투여, 정맥투여.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는

가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음. 증기/공기

혼합물은 폭발성이 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지

않도록 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.

탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가

나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크

트럭에 대한 대피반경: 0.8 Km (1/2 마일).

인화점: 52 F (11 C) (CC)

발화하한치: 6.0%

발화상한치: 36.0%

자연 발화: 725 F (385 C)

발화등급 (OSHA): IB

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것.

수중 유출:

흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮을 것. 호스를

사용하여 가두어 둔 물질을 흡입하여 제거할 것.

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것.

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여

증기의 발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여

흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출:

추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을

막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는

중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA

29 CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

메틸 알코올(METHYL ALCOHOL):

메틸 알코올 (메탄올)(METHYL ALCOHOL (METHANOL)):

산업안전보건법 :

- TWA :  200ppm, 260mg/m3

- STEL : 250ppm, 310mg/m3

200 ppm (260 mg/m3) OSHA TWA

250 ppm (328 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

200 ppm ACGIH TWA (피부)

250 ppm ACGIH STEL (피부)

200 ppm (260 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간 (피부)

250 ppm (325 mg/m3) NIOSH 권장 STEL (피부)

270 mg/m3 (200 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-II, 2) (피부)

환기: 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

2000 ppm

송기마스크.

5000 ppm

송기 마스크(연속 유출입형).

6000 ppm

송기마스크(안면부, 연속 유출입형)

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

냄새: 알코올 냄새

분자량: 32.04

분자식: C-H3-O-H

끓는점: 149 F (65 C)

어는점: -137 F (-94 C)

증기압: 97.25 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 1.11

비중(물=1): 0.7914

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 100 % by volume

취기한계: 100 ppm

증발율: 4.6 (부틸 초산염=1)

점도: 0.59 cP @ 20 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 에테르, 벤젠, 알코올, 아세톤, 클로로포름, 에탄올, 케톤류, 유기용제

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 이 물질과 접촉을

최소화할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 상수도 및

하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 할로 탄소 화합물, 가연성 물질, 금속, 산화제, 할로겐, 금속

카바이드, 염기, 산, 아민

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물, 다양한 유기적 조각

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

메틸 알코올(METHYL ALCOHOL):

자극성 자료:

20 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극샥40 mg 눈-토끼 보통 자극샥100 mg/24 시간

눈-토끼 보통 자극

섧떼자료:

64000 ppm/4 시간 흡입-쥐 LC50; 15800 mg/kg 피부-토끼 LD50; 5628 mg/kg

구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 피부, 눈

급성독성 수준:

저독성: 경피흡수, 섭취

비교적 무독성: 흡입

표적 장기: 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 신장 이상, 피부 질환 및

알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 실명을 유발할 수도 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 74.3 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 모샘치

무척추동물 독성: 383 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 200-480 ug/L 8 시간 (집단) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개

식물독성: 0.1 ug/L 21 주 (생화학) 거머리말류

기타 독성: 3.2 ug/L 3-21 일 (엽록소) 수생 군집

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 1200 ug/L 48 시간 BCF (잔여) 불루길 송어 2.7 ug/L

환경 요약: 수생생물에 매우 유독함.

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: U154.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 메탄올

ID 번호: UN1230

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 3

포장분류: II

U.S. DOT 49 CFR 172.101 선적 명-UN 번호:

고유 선적 명칭: 메탄올

ID 번호: UN1230

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 3

포장분류: II

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

메틸 알코올(METHYL ALCOHOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도, 유기2종, 유독물

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 4류 알코올류

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

메틸 알코올 (메탄올)(METHYL ALCOHOL (METHANOL)): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

메틸 알코올 (메탄올)(METHYL ALCOHOL (METHANOL))

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

F  고인화성물질

T  독성물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

F  고인화성물질

T  독성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 11           고인화성.

R 23/24/25     흡입, 피부와 접촉하거나 삼키면 독성이 있음.

R 39/23/24/25  독성물질: 흡입, 피부접촉 및 삼키는 경우 회복불능의 유해를

일으킬 수 있음.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 7            용기를 밀폐할 것.

S 16           발화원과 격리할 것 - 흡연 금지.

S 36/37        보호의와 보호장갑을 착용할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

농도 제한 기준 :

C>=20%        T     R 23/24/25-39/23/24/25

10%<=C<20%    T     R 20/21/22-39/23/24/25

3%<=C<10%     Xn    R 20/21/22-68/20/21/22

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.