[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 멜라민(MELAMINE)

동의어/상품명:

1,3,5-트리아진-2,4,6-트리아민(1,3,5-TRIAZINE-2,4,6-TRIAMINE);

4,6-디아미노-1,2-디히드로-2-이미노-S-트리아진(4,6-DIAMINO-1,2-DIHYDRO-2-IMINO-

S-TRIAZINE); 시안우르아미드(CYANURAMIDE); 시안우로트리아미드(CYANUROTRIAMIDE);

시안우로트리아민(CYANUROTRIAMINE); 이소멜라민(ISOMELAMINE); 테오른(THEOHORN);

S-트리아진트리아민(S-TRIAZINETRIAMINE); 트리아미노트리아진(TRIAMINOTRIAZINE);

2,4,6-트리아미노트리아진(2,4,6-TRIAMINOTRIAZINE); 비르셋 656-4(VIRSET 656-4);

S-트리아진, 4,6-디아미노-1,2-디히드로-2-이미노-(S-TRIAZINE,

4,6-DIAMINO-1,2-DIHYDRO-2-IMINO-); C3H6N6; OHS13700; RTECS OS0700000

화학물질 군: 헤테로 고리의

작성 일자: 1986.11.19

개정 일자: 2001.9.18

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 멜라민(MELAMINE)

CAS 번호: 108-78-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-615-4

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 결정체

주요한 건강위험성: 흡입시 유해

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 자극

섭취:

단기간 노출: 최루, 위통, 호흡곤란, 마비, 혼수

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지

않도록 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.

탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가

나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크

트럭에 대한 대피반경: 0.8 Km (1/2 마일). 주변화재에 적응한 소화제를 사용할

것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고

저지대를 피할 것.

인화점: >572 F (>300 C) (CC)

자연 발화: >932 F (>500 C)

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것.

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출된 물질의

처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를

이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을

막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

취급: 분진발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

멜라민(MELAMINE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 여과재).

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 고효율 미립자).

공기 여과식 호흡보호구(전면형, 유기가스용 정화통 및 분진, 미스트, 흄용

여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

물리적 상태: 결정체

냄새: 없음

분자량: 126.12

분자식: C3-H6-N6

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

승화점: 653 F (345 C)

증기압: 50 mmHg @ 315 C

증기 밀도(공기=1): 4.34

비중(물=1): 1.573 @ 16 C

물 용해도: 0.3% @ 20 C

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

약 용해성: 뜨거운 알코올, 글리콜, 글리세롤, 피리딘

불용성: 에테르, 벤젠, 사염화탄소

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 시안화물, 암모니아, 질소 산화물, 탄소

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

멜라민(MELAMINE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극□

독성 자료:

3248 mg/m3 흡입-쥐 LC50; >1 gm/kg 피부-토끼 LD50; 3161 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3

산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

독성: 흡입

중간 독성: 섭취

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

(환경에서의)변화와 운송:

KOW: 19498.45 (log = 4.29) (수용성으로부터 평가)

KOC: 8472.27 (log = 3.93) (수용성으로부터 평가)

헨리 상수: 2.8 E -3 atm-m3/mol

생물 축적: 6.78 (수용성으로부터 평가)

수중 처리: 2.9138522 hours (강 모델: 깊이 1m, 유속 1m/초, 풍속 3m/초)

환경 요약: 환경에서 비교적 잔류성이 없음. 흙이나 퇴적물에 걸러지지 않음. 살아

있는 유기생물의 체내에 아주 약간 축적됨. 물에서 휘발성이 높음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 독성 고체, 유기물, (멜라민(MELAMINE))

ID 번호: UN2811

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 6.1

포장분류: III

U.S. DOT 49  CFR172.101 과 E  규정에 의한 경고표지 부착 요구: 독

15. 법적 규제현황

멜라민(MELAMINE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

5. 폭발 화재시 대처방법

6. 누출사고시 대처방법

7. 취급 및 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

10. 안정성 및 반응성

12. 환경에 미치는 영향

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr