[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 모르폴린(MORPHOLINE)

동의어/상품명:

디에틸렌이미드 산화물(DIETHYLENEIMIDE OXIDE);

테트라히드로-1,4-옥사진(TETRAHYDRO-1,4-OXAZINE); BASF 238; 디에틸엔이미드

산화물(DIETHYLENIMIDE OXIDE); 1-옥사-4-아자시클로헥산(1-OXA-4-AZACYCLOHEXANE);

테트라히드로-1,4-이소옥사진(TETRAHYDRO-1,4-ISOXAZINE);

테트라-히드로-2H-1,4-옥사진(TETRA-HYDRO-2H-1,4-OXAZINE); 디에틸렌

옥스이미드(DIETHYLENE OXIMIDE); 디에틸렌 이미드산화물(DIETHYLENE IMIDOXIDE);

M-263; UN 2054; STCC 4907846; OHS15200; RTECS QD6475000

화학물질 군: 헤테로 고리의

작성 일자: 1984.12.14

개정 일자: 2000.3.21

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 모르폴린(MORPHOLINE)

CAS 번호: 110-91-8

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-815-1

EC 색인 번호: 613-028-00-9

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=2  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

인화성물질

Xn 유해물질

C  부식성물질

R 10-20/21/22-34

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 비린 내

주요한 건강위험성: 피부와 접촉시 유해, 호흡기도 화상, 눈 화상, 점막 화상, 피부

자극(심할 수 있는)

물리적 위험: 역화 위험이 있음. 가연성 액체 및 증기. 물과 접촉시 반응할 수

있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 최루, 두통, 현기증, 폐 울혈, 신장 이상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 최루, 두통, 현기증

장기간 노출: 신장 이상

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 눈 손상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상, 최루, 구토, 위장 장애, 두통, 현기증

장기간 노출: 신장 이상, 간 이상

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것. 즉시

의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을

것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를

막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식

불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   섭취하였을 때는

위 세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기/공기 혼합물은 인화점이상에서

폭발성이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는 가스는 원거리의

발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말, 알코올 방지 거품

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 용기 내부에

물을 넣지 말 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬

것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는

소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는

탱크 트럭에 대한 대피반경: 0.8 Km (1/2 마일). 주변화재에 적응한 소화제를

사용할 것. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 대형 화재: 미세한 물

분무로 대량 살수할 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 진화가

된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는

안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을

피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 100 F (38 C) (OC)

발화하한치: 1.4%

발화상한치: 11.2%

자연 발화: 554 F (290 C)

발화등급 (OSHA): II

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것.

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여

증기의 발생을 감소시킬 것. 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 소량 누출: 모래 또는

다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한

용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을

제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 옥외 또는 격리된 건물에 보관할 것. 인화성

액체와 함께 저장할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

모르폴린(MORPHOLINE):

산업안전보건법 :

- TWA :  20ppm, 70mg/m3

- STEL : 30ppm, 105mg/m3

20 ppm (71 mg/m3) OSHA TWA (피부)

30 ppm (107 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

20 ppm ACGIH TWA (피부)

20 ppm (71 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간 (피부)

30 ppm (107 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

36 mg/m3 (10 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-I)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이

있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

500 ppm

송기마스크.

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).

1000 ppm

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

전동팬 부착 호흡보호구 (유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

1400 ppm

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

외관 변화: 흡습성

구조: 자유흐름, 유성의

냄새: 비린 내

분자량: 87.14

분자식: C4-H9-N-O

끓는점: 262 F (128 C)

어는점: 23 F (-5 C)

분해점: 482 F (250 C)

증기압: 10 mmHg @ 23 C

증기 밀도(공기=1): 3.00

비중(물=1): 1.0005

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 11.0 (25% 용액)

휘발성: 100.0%

취기한계: 0.1 ppm

증발율: <1 (부틸 초산염=1)

점도: 2.23 cP @ 20 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 에탄올, 메탄올, 에테르, 아세톤, 벤젠, 글리콜에틸렌, 아마씨 오일

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 이 물질과 접촉을

최소화할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산, 금속, 산화제, 가연성 물질

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물, 질소

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

모르폴린(MORPHOLINE):

자극성 자료:

995 mg/24 시간 피부-토끼 심한 자극? 500 mg 노출 피부-토끼 보통 자극? 2 mg

눈-토끼 심한 자극□

독성 자료:

8000 ppm/8 시간 흡입-쥐 LC50; 500 ul/kg 피부-토끼 LD50; 1450 mg/kg 구강-쥐

LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체 영향은 충분한 데이터 없음, 동물실험결과

불충분한 증거, 그룹 3; ACGIH: A4 -인체에 대한 조사결과 발암성 물질로

분류되지 않음

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

독성: 경피흡수

중간 독성: 섭취

저독성: 흡입

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 신장 이상, 간 이상, 호흡기계

이상, 피부 질환 및 알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: >1000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 제브라다니오,얼룩 무늬 관상용

무척추동물 독성: 260 mg/L 24 시간 EC100 (풍부) 물벼룩

해조류 독성: 100000 ug/L 3 일 (집단 증식) 녹조류

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

모르핀-UN2054; 3; III; 인화성 액체

15. 법적 규제현황

모르폴린(MORPHOLINE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 2석유류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-815-1

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 10           가연성.

R 20/21/22     흡입, 피부와 접촉하거나 삼키면 유해함.

R 34           화상을 유발함.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 23           가스, 흄, 증기 또는 분무액을 흡입하지 말 것.

S 36           보호의를 착용할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

농도 제한 기준 :

C>=25%        C     R 20/21/22-34

10%<=C<25%    C     R 34

1%<=C<10%     Xi    R 36/38

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

8. 노출방지 및 개인보호구

저작권 1984-2000 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

Web : http://www.chems.co.kr