[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7738-94-5

물질명: 크롬산(CHROMIC ACID)

동의어/상품명:

크롬산, 용액(CHROMIC ACID, SOLUTION); 크롬(VI) 산(CHROMIC(VI) ACID); 크롬 트리산화물, 용액(CHROMIUM TRIOXIDE, SOLUTION); STCC 4930206; UN 1755;

OHS04930; RTECS GB2450000

화학물질 군: 수성의

작성 일자: 1985.2.12

개정 일자: 1998.12.8

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 크롬 무수물(CHROMIC ANHYDRIDE)

CAS 번호: 1333-82-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-607-8

퍼센트(%): <67.0

성분: 물(WATER)

CAS 번호: 7732-18-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-791-2

퍼센트(%): >33.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 빨간색

물리적 상태: 액체

주요한 건강위험성: 삼키면 유해, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상, 호흡 자극(심할 수도 있는), 알레르기 반응, 발암 위험(인체)

물리적 위험: 가연성 물질을 점화할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 목소리 상실, 흉통, 호흡곤란, 두통, 현기증, 폐 울혈, 신장 이상

장기간 노출: 후각 기능 결핍, 후각 및 미각 기능 결핍, 충치, 위장 장애, 천식, 폐 이상, 간 이상, 암

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 구역, 구토, 신장 이상,  혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 실명

장기간 노출: 최루, 각막 주위에 빨간 줄

섭취:

단기간 노출: 알레르기 반응, 화상, 구토, 위장 장애, 현기증, 신장 이상, 간 이상, 경련, 혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 규정

국제 발암성연구소(IARC): 규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학물질 완전히 제거될 때까지(15-20분 정도) 영향받은 부위를 비누 또는 중성세제와 많은 양의 물로 깨끗이 씻을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 디머카프롤, 근육주사.의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 피부와 접촉하였을 때는 나트륨 치아 황산염 세정, 칼슘 나트륨 에데테이트 연고, 아스코르빈산 용액, 알루미늄 아세테이트 습포의 사용을 고려할 것.  섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.

인화점: 자료없음.

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

토양 유출:

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 알칼리성 물질을 추가할 것

(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재). 보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

중화할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 1986년 California

Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에 해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석,나트륨 중탄산염 또는 소다 재). 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것.

1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에 해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 4.54 kg (10 파운드).

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

크롬산(CHROMIC ACID):

크롬 산 과 크로메이트(CHROMIC ACID AND CHROMATES):

0.1 mg(CRO3)/m3 OSHA ceiling

0.01 mg(Cr)/m3 ACGIH TWA (불용해성 화합물)

0.05 mg(Cr)/m3 ACGIH TWA (용해성 화합물)

0.001 mg(Cr(VI))/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

측정 요소:

크롬(Cr)

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 빨간색

냄새: 없음

분자량: 117.99

분자식: CR-H2-O4

끓는점: 없음

어는점: 없음

증기압: 없음

증기 밀도: 없음

비중(물=1): 1.67

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 염기, 금속, 할로겐, 환원제, 할로 탄소 화합물, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 크롬 산화물, 산소

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

크롬산(CHROMIC ACID):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

변이원성 자료: 사용 가능.

크롬 무수물(CHROMIC ANHYDRIDE):

독성 자료:

80 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성물질; 국제

발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 충분한 증거, 동물실험결과 제한된

증거, 그룹 1; ACGIH: A1 - 인체 발암성 확인물질 (6가 크롬 화합물); EC:

유럽연합(EC) 등급 1

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

독성: 섭취

표적 장기: 면역계(감작제), 신장

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 혈액계 이상, 심장 또는 심혈관계 이상, 간 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 모유로 배출될 수도 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 200000 ug/L 60.5 시간 (사망율) 금붕어

무척추동물 독성: <600 ug/L 0.25 주 (이동물) 물벼룩

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D002. 유해 폐기물 번호: D007. 규제수준의 이상의 농도에 관한 U.S.EPA 40 CFR 262의 기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 5.0 mg/L. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지: 크롬 산 용액-UN1755; 8; II; 부식성물질

15. 법적 규제현황

크롬 무수물(CHROMIC ANHYDRIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 특화물2류, 표시대상, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 미규정

물(WATER)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 규정

헥사발렌트 크롬(HEXAVALENT CHROMIUM CHEMICALS)

6 항목

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

크롬 산 (용액)(CHROMIC ACID (SOLUTIONS)): 10 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

Chromium Compounds

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규정

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

Hexavalent Chromium Compounds

암 (02 27, 1987)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-801-5

16. 기타 참고사항

랍니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단