MSDS(물질안전보건자료)

1.  화학제품과 제조회사 정보

■ 물질명 ;벤토나이트(BENTONITE)

o CAS 번호 ;1302-78-9

o RTECS 번호 ;CT9450000

o UN 번호 ;

o 관용명/상품명 ; 알바겔 프리미움 유,에스피4444 (ALBAGEL PREMIUM USP 4444),

벤토나이트엘(BENTONITE L),아코 프로콜  352(ACCOFLOC  332),

아쿠아겔 (AQUA GEL), 펜터 클리크 벤토나이트(PENTOER

CREEK  BENTONITE),

남부의벤토나이트(SOUTHERN BENTONITE),

아스칸겔(ASKAN GEL),

불카리 벤토나이트 비씨(VOLCALY BENTONITE BC),

보크라이*(VOCALY), 윌키니트(WILKINITE),

바로크(BAROCO),벤겔(BENGEL),불가르빈 비,에이(BULGARBEN BA),

코신탐 403(COSITAM  403), 벤토나이트마그마(BENTONITE MAGMA),

플벤트570(FULBENT 570),에이치피엠 20(HPM20),케이에이3(KA3),

미네랄콜로이드 101(MINERAL COLLOID 101),

3/8"볼크레이정제(3/8"VOLCALY TABLETS)

o 분자식 ;

o 화학물질군 ;실리케이트

o 작성일자 : 96. 3. 4

o 개정일자 : 96. 8. 23

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

2.  성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 ;벤토나이트(BENTONITE)

o CAS 번호 ;1302-78-9

o 퍼센트(%) ; 100%

o 기타 불순물 ; 없음

3.  유해 . 위험성

o NFPA 지수(0~4) ; 보건=1, 화재=0, 반응성=0

■ 응급상황을 위한 개요

벤토나이트(BENTONITE)는 매우 미세하며, 무취,  축축

해지기쉽고,엷은 담황색 또는 크림색의 회색 분말, 약

간 흙냄새가 나고 잔모래가 없음

■ 잠재적 건강영향

o 흡입

- 단기노출

자극을 일으킴

- 장기적 영향

흉통을 호흡곤란, 푸른빛의 피부색, 폐손상을 야기

o 피부접촉

- 단기노출

중요한 역작용을 일으키는 활용가능한 자료 없음

- 장기적 영향

중요한 역작용을 일으키는 활용가능한 자료 없음

o 눈접촉

- 단기노출

자극을 일으킴

- 장기적 영향

자료 없음

o 섭취

- 단기노출

중요한 역작용을 일으키는 활용가능한 자료 없음

- 장기적 영향

중요한 역작용을 일으키는 활용가능한 자료 없음

■ 추가적인 자료;

암을 유발

■ 발암성

o 산업안전보건법;없음

o OSHA ; 없음

o NTP ;있음

o IARC ;있음

4.  응급조치 요령

■ 흡입

o 응급처치

즉시 노출 지역으로부터  신선한 공기가 있는  곳으로 옮길것

필요하면 인공호흡실시

환자를 편안하고 따뜻하게 할것

증상에따라 대증 치료 실시 할것

■ 피부접촉

o 응급조치

오염된 신과 의복은 즉시 벗길 것.

영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 남지 않을때까지 씻어낼것(약15~20분) 즉시 의학적 조치를 취할 것.

■ 눈접촉

o 응급조치

즉시 다량의 물이나  생리 식염수로 눈을  씻어내면서 화학물질이 남지 않을 때까지 아래위 눈꺼풀을 치켜들 것 (약 15~20분)즉시의학적 조치를 취할 것

■ 섭취

o 응급조치

구토가 생기면 흡인을 예방하기위하여 머리를  엉덩이 보다 낮게위치함

치료는 증상에따라 대증치료 실시 할것 필요하면 즉시 의학적 조치를 취함

■ 의사에 대한 정보

o 해독제

특별한 해독제 없음

증상에따라  대증 치료 실시 할것

5.  폭발 . 화재시 대처 방법

■ 화재 및 폭발위험

열이나 불꽃에 노출되면 화재위험은 무시할수 있음

■ 소화제

주위의 화재에 적당한 소화제 사용

■ 진화

급성 유해성은 없음

가능하면 화재 장소로부터 용기를 이동시킬것

증기와 먼지로부터 호흡은 피할것

바람을 등지고 설것

o 인화점;자료 없음

o 폭발상한치 ;자료 없음

o 폭발하한치 ;자료 없음

o 자연발화점 ;자료 없음

o 화재등급(OSHA) ;자료 없음

■ 유해 연소 생성물

열분해생성물은 자극성있는 연기와 자극 흄을 방출

6.  누출사고시 대처방법

■ 직업적 유출

깨끗히 청소하고 추후 처리와 개발을 위해 적당한 장

소에용기를 둘것

7.  취급 및 저장방법

이물질을 저장할때, 중앙정부 및 지방자치단체의 규정

을 준수 할것

같이 두어서는 않되는 물질과는 격리시켜 둘 것

8.  노출방지 및 보호구 관련 정보

■ 노출기준

o 1%이하의 석영을 함유한 백토

o Nuisance미네랄 먼지

- OHSA ; TWA 5mg/m3 (호흡성 먼지)

TWA 10 mg./m3 (전체 먼지)

- ACGISH TLV

TWA;10 mg/m3

- NIOSH REL

TWA;5mg/m3(호흡 먼지)

TWA;10mg/m3(전체 먼지)

o 1%이하의 석영을 함유한 백토

석영한계량을 사용

o 석영

- OSHA PEL

TWA;0.1 mg/m3(호흡먼지)

- ACGIH TLV

TWA;0.1 mg/m3(호흡먼지)

- NOISH REL

TWA;0.05 mg/m3(10시간)(호흡먼지)

- DFG MAK

TWA;0.15mg/m3 (미세한 먼지)

■ 측정방법

미립자 필터, 저온의 에싱, X-레이 분산 분석법

■ 환기

허용기준을 준수하기위하여 국소배기 시설을  설치할 것

■ 눈 보호

근로자는 이물질에 의한 눈 접촉을 방지하기위하여 비

말보호  또는 분진보호용 보안경을 착용하여야 함

■ 긴급 눈세척

근로자의 눈과 피부가 이물질에 대한 노출가능성이 있

는 곳에  고용자를 작업장내에 긴급시 사용을위해  세

안설비를구비해야 함

■ 보호의

보호의는 필요치 않음

반복적 장기적 접촉 피함

■ 보호장갑

보호장갑은 필요하지 않지만 권장되어짐

■ 호흡용 보호구

다음의 호흡용 보호구는  신체적 자료, 독성,  건강에 대한 영향편에서의 정보를 근거로하여 권장됨 그것은 최소에서 최대까지의 호흡용 보호구 순서로 되어있음 특정하게 선정된 호흡용 보호구는 작업장내에서  오염 물질농도에근거해야 하며,특이적인 작동에의해야만 하며 호흡용  보호구의 작업한계를   초과하지 말아야하며,NIOSH-MSHA에의해 동시에 승인된것이어야함

- 모든 먼지와 분진 호흡용 보호구

- 고성능 입자필터가 있는 공기청정 호흡용 보호구

- 먼지와 분진 필터를 가진 강력 공기 청정 호흡용 보호구

- 고성능 입자필터를 가진 강력 공기 청정  호흡용 보호구

- 흡배기저항또는 기타양압,연속유출식으로 작동되는 모든C형식 공기공급식 호흡용 보호구

- 모든 자급식 호흡용 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서  흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 것

흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를보조적으로 장착한 흡배기저항이나  기타 양압으로 작동되는 전면공기공급식 호흡용 보호구

9.  물리. 화학적 특성

o 외관 ;

매우 미세하며, 무취, 축축해지기쉽고,엷은 담황색 또는 크림색의 회색 분말, 약간 흙냄새가 나고 잔모래가 없음

o 분자량 ;

o 분자식 ;

o 끓는점;해당없음

o 녹는점;자료 없음

o 증기압 ;자료없음

o 증기밀도;해당없음

o 비중;해당없음

o 용해도 ;불용성

o 휘발성;

o 취기한계;자료 없음

o 증발융;해당없음

o 점도;

o 용해성(용제); 유기용제에 불용

10.  안전성 및 반응성

■ 반응성

상온,상압하에 안정물을 첨가했을때 약 12배가 부풀어 오름

■ 피해야 할 조건

보고자료 없음

■ 피해야 할 물질

리튬;녹은 리튬은 실리케이트를 부식

■ 위험한 분해생성

열분해 생성물은 매우 강렬한 연기와 자극성 흄을 방출

■ 중합반응

위험한 중합반응은 상온, 상압하에서 보고된바 없음

11.  독성에 관한 정보

벤토나이트

■ 자극성 자료

■ 독성자료

- LD50;35mg/kg정맥내-랫드

- LDL0;10mg/kg 정맥내-개

- 종양 자료;RTECS

■ 발암성

없음

■ 국소 영향

■ 급성독성수준

자료 불충분

■ 표적기관 영향

독물은 폐에 영향

■ 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우

(석영)

■ 자극성 자료

■ 독성자료

- TCLo;16만 입자(8시간.17.9년) 간헐적 흡입-인간

- LCL0;300ug/m3/10년 간헐적 흡입 -인간

- TCLo;108mg/m3/6시간/3일 간헐적 흡입 -랫드

- TCLo; 58mg/m3/13주  간헐적 흡입 -랫드

- TCLo; 1475ug/m3/8시간 /21주  간헐적 흡입-마우스

- TCLo;4932 ug/m3/24시간/39주 지속적인  흡입-마우스

- LCLo;200mg/kg 기관내-랫드

- LCLo;90mg/kg 정맥-랫드

- LCLo;20mg.kg 정맥-개

- 종양자료; RTECS

■ 발암성

- NTP; 인간 발암성 예측

- IARC(Group 2A);인간에 대한 한정된 입증 및 동물에 대한 충분한 발암성 입증

- 랫드에서 결정 실리카의 다양한 형태를 기관내 흡입 또는 반복적으로 서서히  주입후 폐의  아데노선종과 비늘모양세포암이 형성됨

- 악성림프종은 랫드의 경우 석영현탁액의 흉막내  및 복강내주사 및 크리스토반석 및 인규석의  흉막내 주 사후 발견됨

- 역학적 연구에서 일반인보다 규폐증환자에게 더  폐암의 발병율이 높음을 보임

■ 국소 영향

■ 급성독성수준

자료 불충분

■ 표적기관 영향

독물은 폐에 영향

■ 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우

폐기능이 저하된사람

■ 추가 자료

담배연기는 독성효과를 증가시킬수 있음

■ 건강 영향

o 흡수(벤토나이트) ;

- 급성노출

먼지의 많은양에대한 노출은 자극을 유발할수도 있음

- 만성노출

먼지의 많은 양에대한 반복 노출은 폐렴을 야기가능 폐렴의 증상은 흉통, 기침, 호흡곤란, 흉부 호흡운동 감소, 때때로 청색증, 경미한 운동후에도 피로가쉽게 나타날수 있음

몇몇 보고에는 점토의 노출에의한 노동자에도 발생 만약 고농도의 실리카를 함유한 점토에서  폐렴은 규폐증환자의 형태를 지님 가래가 섞인 기침으로 나타나는 기관지염은  종종 규폐증환자로발전하여 치사를 일으킴 폐결핵, 호흡 부족, 급성 폐감염이 있음

o 피부접촉 ;(벤토나이트)

- 급성노출

먼지와 접촉시 보고된 역반응은 없음

- 만성노출

장기 또는 반복투여로보고된 역반응은 없음

o 눈접촉(벤토나이트)

- 급성노출

눈에 미세입자는 자극을 일으킴

- 만성노출

자료 없음

o 섭취 ; (벤토나이트)

- 급성노출

많은용량 섭취는 장관파괴를 일으킴

- 만성노출

28주동안 계속해서 총 12000mg/kg을 만성 섭취할때는 마우스에서 간암을 발생

12.  환경영향 정보

o 환경영향 지수(0~4) ;자료없음

o 급성수계독성;자료없음

o 분해성 ;자료없음

o 로그생체축척지수(BCF) ;자료없음

o 로그 옥타놀/물 분배계수 ;자료없음

13.  폐기시 주의사항

폐기시 중앙정부 및 지방자치단체규정을 준수할 것

14.  운송에 필요한 사항

현재 승인된 분류 없음

15.  법규에 관한 사항

■ 한국

o 산업안전보건법 ; 미규정

o 유해화학물질관리법 ; 미규정

o 소방법; 미규정

■ 미국

o TSCA ;규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) ;미규정

o SARA 제 302조(40CFR 355.30) ;미규정

o SARA 제 304조(40CFR 355.40) ;미규정

o SARA 제 313조(40CFR 372.65) ;미규정

o OSHA 공정안전관리(29 CFR 1910.119) ;미규정

o Califonia 제안 65 ;규정

o SARA 유해성범주 ;

- 급성유해성 ;없음

- 만성유해성 ;없음

- 화재유해성 ;없음

- 반응위해성 ;없음

- 급격한 분출위험성 ;없음

16. 기타 참고사항

■ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로 인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

■ 이 MSDS는 미국 MDL Information system Inc 사의 영문 OHS MSD를 한국산업안전공단이 한글로 번역한 것입니다.  한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용

할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를 명기하여야 함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글이외의 제

3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어로

번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

■ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

■ 번역기관 : 경희대학교 동서약학연구소 교수 정세영

■ 검토기관 : 서울대학교 의과대학 교수 조병만