물질명 : N-부틸 아세트산(N-BUTYL ACETATE) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: N-부틸 아세트산(N-BUTYL ACETATE)

동의어/상품명:

부틸 아세트산(BUTYL ACETATE); 부틸 에탄산(BUTYL ETHANOATE); 1-부틸

아세트산(1-BUTYL ACETATE); 아세트 산 N-부틸 에스테르(ACETIC ACID N-BUTYL

ESTER); 아세트 산, 부틸 에스테르(ACETIC ACID, BUTYL ESTER);

1-아세트옥시부탄(1-ACETOXYBUTANE); UN 1123; C6H12O2; OHS15380; RTECS AF7350000

화학물질 군: 에스테르

제품의 용도: 용제

작성 일자: 1984.12.3

개정 일자: 2002.6.17

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: N-부틸 아세트산(N-BUTYL ACETATE)

CAS 번호: 123-86-4

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 204-658-1

EC 색인 번호: 607-025-00-1

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 과일향, 좋은 냄새

주요한 건강위험성: 흡입시 치명적일 가능성이 있음, 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈

자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 구토, 호흡곤란, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능)

손실, 폐 이상, 의식불명, 사망

장기간 노출: 체중 감소

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 흡수가 일어날 수도 있음

장기간 노출: 자극

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 자극

섭취:

단기간 노출: 후두염, 구역, 위통, 두통, 졸음, 명정증상

장기간 노출: 구토, 설사, 현기증, 조정(기능) 손실, 의식불명

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 중급 수준의 폭발 위험이 있음.

증기/공기 혼합물은 인화점이상에서 폭발성이 있음. 증기는 공기보다 무거움.

증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는

즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km

(1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

인화점: 72 F (22 C) (CC)

발화하한치: 1.4-1.7%

발화상한치: 7.5-7.6%

자연 발화: 759-797 F (404-425 C)

발화등급 (OSHA): IB

유해한 연소생성물:

열분해생성물 또는 연소생성물: 탄소 산화물

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를

피할 것.

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬

것.

수중 유출:

흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮을 것. 중화할

것. 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것. 활성탄으로 흡수할 것. 호스를

사용하여 가두어 둔 물질을 흡입하여 제거할 것. 누출된 물질을 기계 장비를

사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 작업자가

위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의

발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬

것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며

출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 기준량이상의

배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA

29 CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한

장소에 보관할 것. 빛과의 접촉을 피할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것.

잘 환기된 지역에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

N-부틸 아세트산(N-BUTYL ACETATE):

산업안전보건법 :

- TWA :  150ppm, 710mg/m3

- STEL : 200ppm, 950mg/m3

150 ppm (710 mg/m3) OSHA TWA

200 ppm (950 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

150 ppm ACGIH TWA

200 ppm ACGIH STEL

150 ppm (710 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

200 ppm (950 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

480 mg/m3 (100 ml/m3) DFG MAK (피크 한계 분류등급 - I, 편위(excursion)

인자 2)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

보호 물질 유형: 부틸 고무

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

1500 ppm

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

송기마스크.

1700 ppm

송기 마스크(연속 유출입형).

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

냄새: 과일향, 좋은 냄새

분자량: 116.16

분자식: C-H3-C-O-O-(C-H2)3-C-H3

끓는점: 257-261 F (125-127 C)

어는점: -108 to -98 F (-78 to -72 C)

분해점: >261 F (>127 C)

증기압: 8-10 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 4.0

비중(물=1): 0.875-0.9

물 용해도: 0.7%

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 100%

취기한계: 7-20 ppm

증발율: 1 (부틸 초산염=1)

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 벤젠, 에탄올, 에테르, 탄화수소류

혼화성: 유기용제

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 염기, 산화제, 가연성 물질

위험한 분해생성물:

열분해생성물 또는 연소생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

N-부틸 아세트산(N-BUTYL ACETATE):

자극성 자료:

300 ppm 눈-인간; 500 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극샥100 mg 눈-토끼 보통

자극

섧떼자료:

160 ppm 흡입-쥐 LC50; >17600 mg/kg 피부-토끼 LD50; 10768 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

고독성: 흡입

저독성: 섭취

표적 장기: 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 신장 이상, 간 이상, 호흡기계 이상,

피부장애

생식독성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 62000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 제브라다니오,얼룩 무늬 관상용

무척추동물 독성: 500 mg/L 24 시간 EC100 (풍부) 물벼룩

해조류 독성: 670000 ug/L 48 시간 (집단 증식) 은편모조목

환경 요약: 수생생물에 중간정도의 독성이 있음.

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: D001.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 부틸 아세트산

ID 번호: UN1123

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 3

포장분류: II

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

N-부틸 아세트산(N-BUTYL ACETATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 유기용제 2종, 표시대상, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 2석유류

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

N-부틸 아세트산(N-BUTYL ACETATE): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

인화성물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 10           가연성.

R 66           반복적인 노출은 피부 건조증이나 피부 균열을 유발할 수도

있음.

R 67           증기는 졸음이나 현기증을 유발할 수도 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지:

N-부틸 아세트산(N-BUTYL ACETATE)

CAS 번호: 123-86-4

4 항목

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

3. 위험 유해성

11. 독성에 관한 정보

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr