[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 수소 플루오르화 용액(HYDROGEN FLUORIDE SOLUTION)

동의어/상품명:불산

플루오릭 산(FLUORIC ACID); 히드로플루오릭 산 용액(HYDROFLUORIC ACID SOLUTION);

A-513; A-463; 히드로플루오릭 산 용액(HYDROFLUORIC ACID SOLUTIONS); UN 1790;

RCRA U134; FH; OHS11171; RTECS MW7875000

화학물질 군: 산, 무기

작성 일자: 1985.1.26

개정 일자: 1999.6.17

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 수소 플루오르화(HYDROGEN FLUORIDE)

CAS 번호: 7664-39-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-634-8

퍼센트(%): 48-50

성분: 물(WATER)

CAS 번호: 7732-18-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-791-2

퍼센트(%): 50-52

기타 오염물질:

FLUOSILICIC ACID, CHLORIDE, PHOSPHATE, SULFATE & SULFITE, AS, CU, PB, FE

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

T+ 고독성물질

C  부식성물질

R 26/27/28-35

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색에서 노란색까지

물리적 상태: 액체

냄새: 자극적인 냄새

주요한 건강위험성: 흡입시 유해, 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 흉통, 호흡곤란, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈, 신장 이상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 화상, 지발성 조직파괴, 구역, 구토

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 실명

장기간 노출: 최루

섭취:

단기간 노출: 화상, 구토, 위장 장애, 불규칙 심장박동, 두통, 얼얼한 느낌, 시각

장애, 동공확장, 신장 이상, 혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 물 또는 우유를 공급할 것. 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로

돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 피부와 접촉하였을 때는 얼음물 중탕, 냉각 알코올, 냉각 마그네슘 황산염, 마그네슘 산화물/글리세린 젤, 칼슘 글루코네이트 젤 또는 염화 벤즈알코늄 용액을 고려할 것.  위 세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지  말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 미세한 물 분무로 대량 살수할

것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 비가연성

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재).

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

중화할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. TPQ (미국 SARA 302규정)이상의 양을 보관하거나 사용시 중앙정부나 지방자치단체에 보고할 것. SARA Section 303은 지역 응급조치 계획 참여 목적으로 TPQ로 재료를 저장하는 시설을 요구한다(U.S.EPA 40 CFR 355.30). 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

수소 플루오르화(HYDROGEN FLUORIDE):

수소 플루오라이드, (as F)(HYDROGEN FLUORIDE, (as F)):

산업안전보건법 :

- TWA :  C3ppm, C2.5mg/m3

- STEL : -

3 ppm OSHA TWA

6 ppm OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

3 ppm (2.5 mg/m3) ACGIH ceiling

3 ppm (2.5 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

6 ppm (5 mg/m3) NIOSH 권장 ceiling 15 분

2 mg/m3 (3 ml/m3) DFG MAK 1 회수/교대조

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

보호 물질 유형: 네오프렌, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐(PVC)

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

측정 요소:

F

30 ppm

직결식 소형 방독마스크(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

전동팬 부착 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

송기마스크.

공기호흡기(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색에서 노란색까지

냄새: 자극적인 냄새

분자량: 20.01

분자식: H-F

끓는점: 225 F (107 C)

어는점: -35 F (-37 C) 근사한

증기압: 25 mmHg @ 20 C 근사한

증기 밀도: 없음

비중(물=1): 1.15-1.19

물 용해도: 격렬하게 반응함

수소이온지수(pH): <2

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 아민, 염기, 산, 금속 산화물, 시안화물, 가연성 물질, 할로겐, 금속, 산화제, 금속염, 환원제

위험한 분해생성물:

물 또는 공기와 접촉시의 분해생성물: 플루오르화 수소

열분해생성물: 산 할로겐 화합물, 수소

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

수소 플루오르화 용액(HYDROGEN FLUORIDE SOLUTION):

자극성 자료:

50 mg 눈-인간 심한 자극□

독성 자료:

1276 ppm/1 시간 흡입-쥐 LC50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

독성: 흡입

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

수소 플루오르화(HYDROGEN FLUORIDE):

자극성 자료:

50 mg 눈-인간 심한 자극□

독성 자료:

1276 ppm/1 시간 흡입-쥐 LC50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

독성: 흡입

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 뼈, 관절 또는 치아 이상, 신장 이상,

호흡기계 이상

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: U134.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

Hydrofluoric acid (<=60%).-UN1790; 8; II; 부식성물질; 독

15. 법적 규제현황

수소 플루오르화(HYDROGEN FLUORIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 특화물2류, 표시대상, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 미규정

물(WATER)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

수소 플루오라이드, (as F)(HYDROGEN FLUORIDE, (as

F)): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규정

수소 플루오라이드, (as F)(HYDROGEN FLUORIDE, (as

F)): 100 LBS TPQ

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규정

수소 플루오라이드, (as F)(HYDROGEN FLUORIDE, (as

F)): 100 LBS RQ

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

수소 플루오라이드, (as F)(HYDROGEN FLUORIDE, (as

F))

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규정

수소 플루오라이드, (as F)(HYDROGEN FLUORIDE, (as

F)): 1000 LBS TQ

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-634-8

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 26/27/28     흡입 또는 피부와 접촉하거나 삼키면 매우 독성이 강함.

R 35           심한 화상을 유발함.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 7/9          용기를 밀폐하고 통풍이 잘되는 곳에 보관할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 36/37/39     적절한 보호의와 보호장갑 착용 및 보안경/보안면을 착용할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께  제공토록 함.).

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

6. 누출사고시 대처방법

저작권 1984-1999 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

외부적 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

소프트웨어 사업부

서울 특별시 동작구 상도 5동 47번지

숭실대학교 별관 604호 (우편번호 156-743)

전화  : 82-2-822-9295

FAX   : 82-2-822-9296

E-mail : bhseo@bitek.soongsil.ac.kr

ljh@bitek.soongsil.ac.kr