물질명 : 불화알루미늄산 나트륨(SODIUM FLUOALUMINATE) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 불화알루미늄산 나트륨(SODIUM FLUOALUMINATE)

동의어/상품명:

크리오라이트(CRYOLITE); 육불화알루민산 나트륨(SODIUM HEXAFLUOROALUMINATE);

빌리알룸산(VILLIALUMITE); 나트륨 알루미노플루오르화(SODIUM ALUMINOFLUORIDE);

나트륨 알루미늄 플루오르화(SODIUM ALUMINUM FLUORIDE); 크리요시드(KRYOCIDE);

이세톤(ICETONE); AlF6나3(AlF6Na3); OHS05560; RTECS WA9625000

화학물질 군: 무기, 할로겐화, 염류

작성 일자: 1985.10.17

개정 일자: 2002.3.18

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 불화알루미늄산 나트륨(SODIUM FLUOALUMINATE)

CAS 번호: 15096-52-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 239-148-8

EC 색인 번호: 009-016-00-2

퍼센트(%): 100

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색에서 어두운 색까지

물리적 상태: 고체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 오한, 발열, 흉통, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 자극

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 자극, 눈 손상

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 위통, 호흡곤란, 떨림, 경련

장기간 노출: 체중 감소, 관절 통증, 혈액 장애, 뼈 이상

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를

막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식

불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는

다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한

용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할

것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

불화알루미늄산 나트륨(SODIUM FLUOALUMINATE):

2.5 mg(F)/m3 OSHA TWA

2.5 mg(F)/m3 ACGIH TWA

2 mg(Al)/m3 ACGIH TWA

2.5 mg(F)/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

측정 요소:

F

12.5 mg/m3

방진마스크.

25 mg/m3

일회용 및 부분 마스크를 제외한 방진 및 미스트 방지 마스크 호흡용 보호구.

송기마스크.

62.5 mg/m3

송기 마스크(연속 유출입형).

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

산성 가스 흡수제가 필요할 수도 있음.

125 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

산성 가스 흡수제가 필요할 수도 있음.

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

250 mg/m3

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

산성 가스 흡수제가 필요할 수도 있음.

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색에서 어두운 색까지

냄새: 무취

분자식: Al-F6-Na3

끓는점: 해당 안됨

용융점: 1832 F (1000 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.95

물 용해도: 약간 용해성 있는

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 농축 황산

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 자료없음.

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 나트륨 산화물, 산 할로겐 화합물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

불화알루미늄산 나트륨(SODIUM FLUOALUMINATE):

독성 자료:

>5 gm/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준: 불충분 자료.

변이원성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

무척추동물 독성: 5000 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

불화알루미늄산 나트륨(SODIUM FLUOALUMINATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

T  독성물질

Xn 유해물질

N  환경유해물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

T  독성물질

N  환경유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 20/22        흡입하거나 삼키면 유해함.

R 48/23/25     독성물질: 장기간 흡입과 삼키는 경우 건강에 심각한 손상을 줄

위험이 있음.

R 51/53        수생생물에 독성이 있고, 수생환경에 장기간 유해한 영향을

유발할 수 있음.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 22           분진을 흡입하지 말 것.

S 27           오염된 옷은 모두 즉시 벗게 할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

S 61           환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를

참고할 것.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr