물질안전보건자료 [MSDS]

1. 화학제품과 제조회사 정보

가. 제품명 : 빙초산(ACETIC ACID )

나. 일반적인 화학적 특성 : 자극적인 냄새와 삼미를 가진 무색 투명한 액체이며 수분이 적은 것은 상온(15-16C)에서 빙결되므로 일반적으로는 빙초산이라 한다.  물, 알코올, 에테르등에는 임의의 비율로도 혼화한다. 살균력이 강하다.

다. 유 해 성 분 류 : 위 험 물

라. 제품의 용도 : 삭산 에스테르, 초산비닐, 무수초산, 테레프탈산, 염색 모염제, 수지용제

마. 제조자 정보 : 삼 성 B P (02 751-3803), 동양화학 (02 727-9466)

바. 공 급 자 : (주) 대명케미칼 (02 464-8122)

사 작 성 일 자 : 96.  06.  25

아, 개정횟수 및 최종 개정일자 : 1회 ( 96.  06.  25.)

2. 구성성분의 명칭 및 조성

가. 명    칭 : 빙  초  산

나. 이    명 : 초산(ACETIC ACID), 빙초산(GLACIAL ACETIC ACID), 에탄산(ETHANOIC ACID), 식초산(VINEGAR ACID)에틸산(ETHYLIC ACID), 목초산(PYROLIGNEUS ACID)

다. C A S 번 호 : 64-19-7

라. 퍼 센 트 (%) : 99.9 % UP

3 . 유해 . 위험성

o CERCLA 지수(0~3)  : 보건=2, 화재=2, 반응성=0, 지속성=0

o  NFPA 지수(0~4) : 보건=2, 화재=2, 반응성=0

가.응급 상황을 위한 개요

식초의 강하고 자극성있는 독특한 냄새를 지닌 투명,무색의 액체로 물과 희석되었을 때 는 산성 맛

피부화상을 야기함  점막에 심한 화상을 야기.   호흡기계와 눈에 심할 정도의 자극을  야기함 가연성 액체 및 증기임.

증기나 미스트를 흡입하지 말것.

눈, 피부, 의복에 접촉시키지 말 것.     모든 발화원으로부터 격리시킬 것

용기는 완전히 밀폐시켜 둘 것.     취급후에는 철저하게 씻을 것.

적절한 환기하에서 사용할 것.     주의해서 취급할 것

나. 잠재적 건강 영향

o 흡입

- 단기노출 : 극심한 자극을 야기시킬 수 있음

추가적인 영향으로는 목소리 상실,호흡곤란,저혈압, 폐울혈이 포함 될 수 있음

- 장기 노출 : 단기 노출과 같은 영향을 야기시킴

추가적인 영향으로는 치아의 부식, 소화장애, 천식이 포함될  수 있음

o 피부접촉 :  단기노출의 영향과 같음

o 눈 접촉

- 단기노출 : 극심한 자극을 야기시킬수 있음.

추가적인 영향으로는 눈물, 무감각, 빛에 대한 눈의 불내성 및

눈손상이 포함 될  수  있음

- 장기 노출 :  단기노출의 영향과 같음

o 섭취

- 단기노출 : 화상이 야기될수 있음.

추가적인 영향은 저체온,설사,혈성 구토, 혈뇨증,소변곤란,목소리

상실, 연하 곤란,연 축,폐울혈,혈액장애,경련, 쇼크 및 심장부전이 포함될 수 있음

- 장기노출 : 단기노출의 영향과 같음

다. 발암성

o 산업안전보건법 : 없음           o OSHA : 없음

o NTP : 없음                      o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

가. 흡입

o 응급처치:노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길것.

필요하다면 인공호흡을 실시할 것.

기도와 혈압 그리고 호흡을 유지시킬 것

환자를 따뜻하고 편안하게 할 것. 증상에 따라 부양적으로 치료할것.

즉시 의학적 조치를 취할 것.  산소의 흡입은 유자격자에 의해 실시되어야 함

나. 피부 접촉

o 응급처치 : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗길 것

영향을 받은 부위를 비누 또는  순한세제와 다량의  물로 화학물질이 남지 않을 때 까지 씻어낼 것(약 15~20분).

화상이 발생할 경우 다음의 과정을 따를 것:

무균, 건조, 적당히 느슨한 드레싱으로 손상된 부위를 완전히 덮을 것.

증상에 따라 부양적으로 치료할것.     즉시 의학적 조치를 취할 것.

다. 눈 접촉

o 응급처치 : 즉시 다량의 물이나 생리 식염수로 가끔씩 아래위 눈거풀을 치켜 들면서 화학물질이 남을때 까지 눈을 씻어낼 것(약 15~20분)      생리 식염수로 pH가 정상상태가 될때까지  계속 세척할 것(30∼60분) 살균된 붕대로 감을 것.   즉시 의학적 조치를 취할 것

라. 섭취

o 응급처치  :  위세척이나 구토를 유발시켜서는 안됨

다량의 물 또는 우유를 줄 것.      구토를 하면 반복할 것

섭취된 부식성 물질은 조직에 해를 끼치지 않게 하기 위해서 근사적으로 100배 정도 희석 해야 함

의식이 없거나 삼킬수 없는 환자에게는 아무것도 경구로 투입하지말 것

만약 구토를 한다면 흡인의 예방을 위해서 머리를 둔부보다 낮게 할 것

기도와  호흡을 유지할 것.      증상에 따라 부양적으로 치료할 것

필요하다면 즉시 의학적 조치를 취할 것

마. 의사에 대한 정보

o 해독제 :  특정한 해독제는 없음.  증상에 따라 부양적으로 치료할 것

5.  폭발.화재시 대처 방법

가. 화재 및 폭발위험 : 열이나 불꽃에 노출되면 중등도의  화재위험이 있음

증기와 공기의 혼합물은 인화점이상에서 폭발성이 있음

증기는 공기보다 무거우며 많은 거리를 이동하여 점화원에까지 이른후역화될 수 있음

나. 소화제  :  분말 소화제, 이산화탄소, 물뿌림 또는 정규포말

큰 화재시는 물뿌림,안개 또는 정규포말, 알코올 포말 (NFPA 325M...)

다. 진화 : 위험하지 않게 할 수 있는 경우 용기를 화재지역으로 부터 제거할 것.

용기속으로 물을 넣지 말 것.

화재가 완전히 진압될 때까지 열에 노출된 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것.

탱크의 끝에서 벗어 날 것.

화재에 의하여 안전 배기장치로부터 소리가 나거나 탱크가 변색된

경우에는 즉시 철수 할 것.

탱크, 화차, 탱크트럭이  화재에 휩싸인 경우 모든 방향에서 반마일

(약 800m)이상 격리할 것.

막대한 양의 물을 안개 형태로 사용할 것 :

물을 한줄기로 뿌리면 효과가 없을 수도 있음.

가능한한 멀리 떨어져서 막대한 양의 물로 용기를 냉각시킬 것.

부식성 증기의 흡수를 위해 물을 뿌릴 것.

부식성 증기의 흡입을 피할 것.      바람을 등지고 설 것.

o 인화점 : 103 F(39 C)(CC)         o 폭발 하한치 : 4.0%(59 C)

o 폭발 상한치 : 16.0%(92 C)        o 자연 발화점 : 867 F (464 C)

o 화재등급 (OSHA) : II

라. 유해 연소 생성물 : 열분해 생성물은 유독한 탄소산화물을 포함할 수 있음.

6.  누출사고시 대처방법

가. 직업적 유출  :  발화원을 차단할 것.

누출된 물질을 손으로 만지지말 것.

위험하지 않게 누출을 중지시킬 수 있는 경우에는 누출을 중지시킬 것.

물을 뿌려 증거를 저하시킬 것.       용기속에 물을 넣지 말 것.

유출이 적은 경우에는 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후

추후의 폐기를 위해 용기 에 보관할 것.

유출이 큰 경우에는 추후의 폐기을 위해 앞쪽 먼곳에 둔덕을 쌓아둘 것

위험지역에서는 흡연, 불꽃 및 불을 금지할 것

위험지역을 격리시키고 불필요한 사람은 출입을 제한할 것.

나. 보고기준량 (RQ) : 5000파운드  :    자료 누락됨.

SARA에서는 이양을 초과하는 누출을 관련기관에 보고토록하고 있음.

다. 토양유출 : 가두어두기 위하여 연못, 웅덩이와 같은 저장지역을 파고 흙장벽, 모래주머니나 폴리우레탄 발포장벽 또는 콘크리트 발포장       벽를 사용하여 지표면에 있는 유출 물질을 둔덕에 가두어 둘 것.

시멘트 분말,  플라이 애쉬로   누출액을  흡수시킬 것 가성소다나

소다제로 중화시킬  것

라. 대기중 유출 :   물을 뿌려서 증기를 떨어 뜨릴 것. 바람을 등지고 설 것

중기를 떨어뜨리기 위해 사용한 물이  부식성이 있거나 독성이 있을

수 있으므로 추후폐기를 위해 사용된 물을 적절하게 보관하여야 함

마. 수중유출  :  가성소다를 사용하여 중화시킬 것

7. 취급 및 저장방법

물질을 저장시에는 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것.

물리적인 손상으로부터 보호할 것.       분리 저장이 바람직함.

산화물질과 분리시키고 가연성 물질근처에 저장하는 것을 피할 것.

유리 용기의 파열을 막기위해 어는점(62 F)보다 높은 온도에서 보관 할 것.

o 접지

정전기에 의해 인화될 수 있는 낮은 전기전도성을 가진 물질들은

정전기에 대한 실무권고 안인 NFPA 77-1983에서 규정한 접지기준에

맞는 용기에 보관하여야 함.

비호환성 물질과는 격리시킬 것.  29CFR 1910.106에 따라 저장할 것.

8. 노출방지 및 보호구 관련 정보

가. 노출기준

o OSHA PEL : - TWA : 10ppm(25□/M3)

o ACGIH TLV :  - TWA : 10ppm(25□/M3) .

- STEL : 15ppm(37□/M3)

o NIOSH REL :  - TWA : 10ppm(25□/M3)

o DFG MAK   :  - TWA : 10ppm(25□/M3)

- PEAK (5분, 순간치, 8번/작업주기당)

: 20ppm(50□/M3)

나. 측정방법 : 활성탄관, 포름산,FID를 갖춘 가스크로마토그래프  분석

다. 환기 : 허용기준을 준수하도록 국소배기  장치를설치할 것.

더스트, 증기나 흄의 농도가 폭발할수 있는 범위하에 있을 때에는

방폭구조로 환기설비를 하여야 함.

라. 눈 보호 : 근로자는 이물질에 의한 눈접촉을 방지하기  위하여 비말보호   또는 분진 보호용 고글형 보안경을 착용하여야 함.

마. 긴급 눈세척 : 이 물질이 근로자의 눈에 들어갈 가능성이 있는 장소에는 사업주는 비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에 세안설비를 설치하여야 함.

바. 보호의 : 근로자는 이물질에의 반복 또는 장기적인 피부접촉을

방지하기 위하여 적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용하여야 함.

사. 보호장갑 : 근로자는 이물질과의 접촉을 피하기 위해서 적절한 보호장갑을  착용하여야 함.

아. 호흡기 보호구 : 다음의 호흡기 보호구와 최대사용 농도는 미국보건사회부,

산업안전보건청에 의해 29CFR 1910.Subpart Z에서 정한 최소한의법적 기준임.

선정된 해당 호흡기 보호구는 기능한계를 초과해서는 안되며

미국 국립산업안전보건연구소 (NIOSH)와 광산보안청(MSHA)에

의해 동시에 승인된 것이어야 함.

o 50 ppm

- 연속 공기 공급방식으로 작동되는 공기공급식 호흡기보호구

- 유기용제용 정화통을 장착한동력식 공기정화용 호흡기보호구

- 유기용제용 정화통을 장착한전면형 화학정화용 호흡기보호구

- 아래턱,복부 또는 등부위에 장착하는 유기용제용 정화통을 장착한

전면형 공기 정화용 호흡기 보호구(가스 마스크)

- 자급식 전면형 호흡기 보호구

- 공기공급식 전면형 호흡기 보호구

o 대피

- 아래턱, 복부 또는 등부위에 장착하는 유기용제용 정화통을 장착한

전면형 공기정화용 호흡기 보호구 (가스 마스크)

- 대피형 자급식 호흡기 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우.

- 모든 자급식 전면형 호흡기보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로  작동되는 것

- 흡배기저항이나 기타 양압으로  작동되는 자급식 호흡기 보호구를

보조적으로 겸비한 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 모든

전면형 공기공급식 호흡기 보호구.

9. 물리 . 화학적 특성

o 외관 : 투명, 식초의 특이한  냄새를 가진 무색의 액체로

물과 잘 희석 됐을때 산의 맛을 냄.

o 분자량 : 60.05                     o 분자식 : CH3CO2H

o 끓는점 : 244 F(118 C)              o 어는점 : 62 F(17 C)

o 증기압 : 11.8mmHg(20 C)            o 증기밀도 : 2.07

o 비중 : 1.0492                      o 용해도(물) : 용해성 큼.

o pH : 2.4 (1M)                      o 취기한계 : 1.0ppm

o 증발율 : (부틸 아세테이트=1)0.9    o 점성 :1.22 cP (20 C)

o 용해성(용제) : 에탄올, 글리세롤, 에테르, 아세톤, 벤젠, 사염화탄소

에 용해됨; 이황화탄소, 클로로포름, 황산이메틸에는 용해되지 않음.

10. 안정성 및 반응성

가. 반응성 : 상온 상압에서 안정함.

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 불꽃 또는 기타 점화원과의 접촉을 피할 것.

증기는 폭발성이 있을 수 있음.

물질은 부식성이므로 피부 또는 눈에 접촉을 피할 것.

수원이 오염되지 않게 할 것

다. 피해야 할 물질

아세트알데히드 : 격렬한 발열 중합반응.

무수초산 + 물 : 격렬한 발열반응.

2-아미노에탄올 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

질산 암모늄 :  더워지면, 특히 농축되면 발화함

5-아지도테트라졸 : 폭발반응의 가능성이  있음

염기 : 발열반응       오불화브롬 : 화재와 폭발의 위험이 있음.

탄소염 : 피할 것. 삼불화브롬 : 격렬한 폭발반응의 가능성이 있음.

염화황산 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

크롬산 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

삼산화크롬 : 화재와 폭발위험 가능성이 있음

디알릴 메틸 카르비놀과 오존 : 폭발 반응

에틸렌디아민 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

에틸렌이민 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

과산화물수소 : 열에 노출됐을때 110 C에서 폭발하는 과초산을 생성하는 발열반응을 함.

수산화물 : 피할 것               납 : 부식 시킴.

금속 : 아연을 포함한 거의 대부분의 금속을 침범함.

질산 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

질산 및 아세톤 : 용기내에서 (지연성)폭발반응함.

올레움 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

산화제 : 화재 및 폭발위험         과염소산 : 폭발 반응

과망간 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

인 : 피할 것.                     이소시안화인 : 격렬한 반응.

삼산화인 : 폭발반응               수산화칼륨 : 격렬한 반응

과망간산칼륨 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

tert-부톡시칼륨 : 발화반응

수산화나트륨 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

과산화나트륨 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

크실렌 : 테르프탈 산이  생산되는 동안에 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 물이 있으면 위험이 감소될 수도 있음.

라. 유해한 분해 생성물 :  열분해 생성물은 유독한 탄소산화물을 포함 할수 있음.

마. 중합반응 : 상온 상압에서 위험한 중합반응은 아직 까지 보고된 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 자극성 자료

- 50□/24시간, 피부-인간 : 약함.

- 525□, 개방피부-토끼 : 심함

- 50□/24시간, 피부-토끼 : 약함

- 20□/24시간 피부-토끼 : 중등도

- 50□, 개방 눈-토끼 : 심함

- 5□/30초 눈-토끼 : 약함.

나. 독성 자료

- TCLo : 816ppm/3분 흡입-인간

- LCLo : 16000ppm/4시간 흡입-라트

- LC50 : 5620ppm/1시간 흡입 -마우스

- TCLo : 5070□/m3/24시간/95일 계속적인  흡입-라트

- LD50 :  1060□/□ 피부-토끼

- TDLo : 1470□/□ 경구 -인간

- LD50 : 3310□/□ 경구-라트

- LDLo : 600□/□ 경구-토끼

- LDLo : 600□/□ 직장-토끼

- LD50 : 525mg/kg 정맥-마우스

- LDLo : 600mg/kg 직장-토끼

- LDLo : 308□/□ 비보고-인간

- 돌연변이성 자료 : RTCES

- 차세대영향자료 : RTCES

다. 발암성

산업안전보건법 : 없음

OSHA, NTP, IARC :  없음.

라. 국소영향  : 부식성-흡입, 피부, 눈에 자극.

마. 급성독성 수준 : 흡입, 섭취, 피부의 흡수시 보통의 독성.

바. 표적기관 영향 : 독성은 간, 신장 및 심장계에 영향을 줄수 있음.

사. 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우

호흡기계, 피부 또는 눈에 질병을 앓은 적이 있는 사람

아. 건강 영향

o 흡입 :  50 ppm은 생명 또는 건강에 즉각적인 위험을 초래함.

부식성.

- 급성노출 : 호흡기계에 심한 자극이 야기될수 있음.

50ppm 또는 그 이상에서 대부분의 사람은 견딜 수 없고,

인 두수종과 만성 기관지염이 초래됨.

다른 증상은 기침, 호흡곤란, 숨가쁨, 후두염,폐 수종,기관

지 폐렴  및 저혈압이 포함될 수 있음.

- 만성노출 :  200ppm 달하는 농도에 반복적으로 노출된 근로자는

림프절의 비대, 만성 인두염, 만성 기관염 및 어떤

경우에는 천식성 기관염과 치아부식의  흔적을

경험한 적이 있음이 밝혀짐.

가슴앓이와 변비를 수반하는 소화장애를 호소하는것이 보고 됨.

o 피부접촉 : 부식성

- 급성노출 : 직접 노출되었을때 통증,홍반,화상 및 서서히 치유되는

피부의 외관상 손상을 동반하는 심한 자극을야기시킬 수 있음.

피부는 검게되고, 많은 각질과 영향이 야기될수 있음.

피부를 통해서 점진적으로 흡수됨.

- 만성노출 : 반복적으로나 장시간 접촉되면 피부가 검게되거나 자극과 피 부염을 야기시킬수 있음.

o 눈접촉 : 부식성

- 급성노출 : 직접노출됐을 때 심한 자극, 각막 부식, 홍채염 및 사람에게 있어 시력의 손실을 야기시킬 수 있음. 상피의 재생          은 수개월이  걸림,  그러나 각막의  마취와  불투명은 일반적으로 영구적으로 치유되 지 않음.

심한 정도가 낮은 경우 결막염, 수명 및 결막 충혈이 야기됨.

증기와 희석된 용액은 결막충혈 및 때때로 각막 상피의 상해를 일으킴.

- 만성노출 : 농도와 노출정도에 따라 급성노출과 비슷한 영향임.

o 섭취 : 부식성

- 급성노출 : 우발적인 섭취의 경우  요독증과 무뇨증이 따르는토혈, 설사, 쇼크,

헤모글로빈뇨증과 더불어 상부 소화기도의 심한 궤양괴사성 병변, 식도의 협착 및

식도와 유문의 천공이 관찰됨.

다른 증상은 구토,  복부의 경련, 갈증, 연하곤란, 저체온증,빠르고약한 맥박,

느리고 얕은후드염, 기관지염, 폐부종, 폐렴, 용혈, 알부민뇨,혈뇨증, 연축, 경련, 심혈관의 허탈, 쇼크및 사망이 포함될	수 있음.   동물에서 차세대 영향이 보고됨.

- 만성노출 : 관련 자료 없음.

12. 환경영향 정보

o 환경영향 지수(0∼4) : 자료 없음.

o 급성수계독성 : 자료 없음.

o 분해성 : 자료 없음.

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료 없음.

o 로그 물/옥탄올 분배계수 :자료 없음.

13. 폐기시 주의사항

폐기시 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 준수 할 것.

폐기는 40 CFR262 유해폐기물 발생자에 적용될수 있는 기준에 따라 실시되어야 함.

EPA 유해폐기물 번호 D002

처리는 40 CFR262 유해폐기물 발생자에 적용될수 있는 기준에 따라실시되어야 함.

EPA 유해폐기물 번호 D001

C= RCLA 103조에 의거 100파운드(약 45kg)이상시 보고해야 함

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급분류: 8

o UN 포장군 : II

o 미국 교통부 선적 명칭 및 ID번호 (49CFR 172.101 : 빙초산,UN2789

o 미국 교통부 유해등급 분류(49 CFR 172.101): 8-부식성 물질

o 미국 교통부 포장기준(49 CFR 172.101) :PG  II

o 미국 교통부 표시기준(49 CFR 172.101 & Subpart E): 부식성

o 미국 교통부 표장허가 (49CFR 173.154 제외)

- 소량 포장 : 49CFR 173.202

- 대량 포장 : 49CFR 173.242

o 미국 교통부 제한량(49CFR 172.101)

- 승객용 항공기 또는 열차 : 1□

- 화물전용 항공기 : 30□

15. 법규에 관한 사항

가. 한국

o 산업안전보건법 : 허용농도

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 4종, 2석유류

나. 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 규정

o SARA 제 302조(40CFR 533.30) : 미규정

o SARA 제 304조(40CFR 355.40) : 미규정

o SARA 제 313조(40CFR 372.65) : 미규정

o OSHA 공정관리(29CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안65 : 미규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제311/312조(40 CFR 370.210)

- 급성유해성 :있음                   - 만성유해성 :없음

- 화재유해성 :있음                   - 반응위해성 :없음

- 급격한 분출위험성 :없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국