물질명 : 테트라클로로에틸렌(TETRACHLOROETHYLENE) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 테트라클로로에틸렌(TETRACHLOROETHYLENE)

동의어/상품명:

에틸렌 사염화물(ETHYLENE TETRACHLORIDE); 퍼클로로에틸렌(PERCHLOROETHYLENE);

여과액(PERC); 퍼클로로에텐(PERCHLOROETHENE); 퍼클렌(PERCLENE);

1,1,2,2-테트라클로로에틸렌(1,1,2,2-TETRACHLOROETHYLENE);

테트라클로로에텐(TETRACHLOROETHENE); PCE; RCRA U210; UN 1897; OHS22900; RTECS

KX3850000

화학물질 군: 할로겐화, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.10.25

개정 일자: 2002.3.18

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 테트라클로로에틸렌(TETRACHLOROETHYLENE)

CAS 번호: 127-18-4

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 204-825-9

EC 색인 번호: 602-028-00-4

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 휘발성 액체

냄새: 달콤한 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제,

발암 위험(인체)

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 구토, 흉통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음,

현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능) 손실, 시력불선명, 폐 울혈, 신장

이상, 간 이상

장기간 노출: 자극, 구역, 위통, 식욕 부진, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실,

수면 장애, 극도의 고통, 조정(기능) 손실, 시력불선명, 호르몬계 이상, 내출열,

심장 이상, 간 이상, 출생이상, 뇌 이상, 종양, 암

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 자극

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 자극

섭취:

단기간 노출: 단기간 흡입시 보고된 영향과 같음

장기간 노출: 장기간 흡입시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 네

국제 발암성연구소(IARC): 네

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 호흡이 곤란하면, 자격증이 있는 요원에 의해 산소가

관리되어져야 함. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를

막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식

불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   섭취하였을 때는

위세척과 배변을 고려할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양

끝에는 접근하지 말 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피반경: 0.8

Km (1/2 마일).

인화점: 자료없음.

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 누출된 물질은 잠재 위험성

폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

토양 유출:

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는

모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것.

수중 유출:

활성탄으로 흡수할 것. 호스를 사용하여 가두어 둔 물질을 흡입하여 제거할 것.

1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에

해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬

수 있으면 중단 시킬 것. 작은 액체상 유출: 모래 또는 다른 비가연성물질을

사용하여 흡수시킬 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을

제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에

보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할

것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

테트라클로로에틸렌(TETRACHLOROETHYLENE):

테트라클로로에틸렌 (퍼클로로에틸렌)(TETRACHLOROETHYLENE

(PERCHLOROETHYLENE)):

100 ppm OSHA TWA

200 ppm OSHA ceiling

300 ppm OSHA 피크 5 분/3 시간

25 ppm (170 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

25 ppm ACGIH TWA

100 ppm ACGIH STEL

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

물리적 상태: 휘발성 액체

냄새: 달콤한 냄새

분자량: 165.83

분자식: Cl2-C-C-Cl2

끓는점: 250 F (121 C)

어는점: -2 F (-19 C)

증기압: 14 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 5.83

비중(물=1): 1.6227

물 용해도: 0.015%

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 100%

취기한계: 50 ppm

증발율: 2.8 (부틸 초산염=1)

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 벤젠, 클로로포름, 오일, 헥산

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 금속, 염기, 산화제, 가연성 물질

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 포스겐, 할로겐화 화합물, 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

테트라클로로에틸렌(TETRACHLOROETHYLENE):

자극성 자료:

810 mg/24 시간 피부-토끼 심한 자극샥500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극

샥 162 mg 눈-토끼 약한 자극샥500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극

섧떼자료:

34200 mg/m3/8 시간 흡입-쥐 LC50; >10000 mg/kg 피부-토끼 LD50 (Dow); 2629

mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성 예상물질; 국제

발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 제한된 증거, 동물실험결과 충분한

증거, 그룹 2A; ACGIH: A3 -동물실험결과 발암성 물질; EC: 유럽연합(EC) 등급 2

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 흡입

표적 장기: 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 심장 또는 심혈관계 이상, 신장

이상, 간 이상, 신경계 이상, 피부 질환 및 알레르기

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 모유로 배출될 수도 있음. 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음.

에피네프린과 같은 자극제는 심실세동을 야기할 수 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 8430 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 플랙피시

무척추동물 독성: 7500 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 509000 ug/L 96 시간 EC50 (광합성) 규조

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 49 ug/L 1-21 시간 BCF (잔여) 불루길 송어 3.43 ug/L

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U210. 유해

폐기물 번호: D039. 규제수준의 이상의 농도에 관한 U.S.EPA 40 CFR 262의 기준에

따라 폐기할 것. 규제 기준- 0.7 mg/L. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 테트라클로로에틸렌

ID 번호: UN1897

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 6.1

포장분류: III

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

테트라클로로에틸렌(TETRACHLOROETHYLENE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 유기2종, 표시대상, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

테트라클로로에틸렌 (퍼클로로에틸렌)(TETRACHLOROETHYLENE

(PERCHLOROETHYLENE)): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

테트라클로로에틸렌 (퍼클로로에틸렌)(TETRACHLOROETHYLENE

(PERCHLOROETHYLENE))

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정):

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

테트라클로로에틸렌 (퍼클로로에틸렌)(TETRACHLOROETHYLENE

(PERCHLOROETHYLENE))

암 (04 01, 1988)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

N  환경유해물질

발암성물질(3군)

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

N  환경유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 40           발암물질 효과에 대한 제한된 증거.

R 51/53        수생생물에 독성이 있고, 수생환경에 장기간 유해한 영향을

유발할 수 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 23           가스, 흄, 증기 또는 분무액을 흡입하지 말 것.

S 36/37        보호의와 보호장갑을 착용할 것.

S 61           환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를

참고할 것.

농도 제한 기준 :

C>=1%         Xn    R 40

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr