MSDS(물질안전보건자료)

1.  화학제품과 제조회사 정보

■물질명;무수나트륨아세테이트(SODIUMACETATE,

ANHYDROUS)

o CAS 번호 ;127-09-3

o RTECS 번호 ;AJ4300010

o UN 번호 ;

o 관용명/상품명 ;무수 나트륨 아세테이트(SODIUM ACETATE, UNHYDROUS), 나트륨아세테이트(SODIUM  ACETATE),아세트산나트륨(ACETICACID   ,SODIUM SALT),나트륨 아세테이트  무수성(SODIUM ACETATE ANHYDROUS),삭산소다

o 분자식 ;C2H3NAO2

o 화학물질군 ;아세트이트

o 작성일자 : 96. 3. 4`--

o 개정일자 : 96. 8. 24

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

2.  성분, 함유량 및 관련정보

o성분;무수나트륨아세테이트(SODIUMACETATE,ANHYDROUS)        o CAS 번호 ;127-09-3

o 퍼센트(%) ; 100%

o 기타 불순물 ;  없음

3.  유해 . 위험성

o NFPA 지수(0~4) ; 보건=1, 화재=1, 반응성=0

■ 응급상황을 위한 개요

무수 나트륨   아세테이트(SODIUM ACETATE,  ANHYDROUS)은 무취. 휜색내지 회색빛의 흰색, 습기차기 쉬운  덩어리,  단석 결정체 또는 쓴맛 , 생리 식염수 맛을 거진 결정성 분말        덥고 건조한 공기에서는 발진함먼지 호흡을 피할것 눈, 피부, 의복의 접촉을 피할것 용기를 단단히 닫아 둘것 취급후 철저히 씻을 것 적절한 환기 장치 사용

■ 잠재적 건강영향

o 흡입

- 단기노출

자극야기

추가적인 영향으로 숨참을 포함

- 장기적 영향

자료 없음

o 피부접촉

- 단기노출

약한 자극을 야기

- 장기적 영향

자료 없음

o 눈접촉

- 단기노출

약한 자극을 야기

- 장기적 영향

자료없음

o 섭취

- 단기노출

구토와 위통을 야기함

- 장기적 영향

중요한 역작용을 일으키는 자료 없음

■ 발암성

o 산업안전보건법;없음

o OSHA ; 없음

o NTP ;없음

o IARC ;없음

4.  응급조치 요령

■ 흡입

o 응급처치

즉시 노출 지역으로부터 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길것

필요하면 인공호흡실시

환자를 편안하고 따뜻하게 할것

증상에따라 대증치료실시할것

즉시 의학적 조치를 취할 것

■ 피부접촉

o 응급조치

오염된 신과 의복은 즉시 벗길 것.

영향을 받은 부위를 비누 또는 순한  세제와 다량의 물로 화학물질이   남지 않을때까지   씻어낼것(약 15~20분)  즉시 의학적 조치를 취할 것.

■ 눈접촉

o 응급조치

즉시 다량의 물이나 생리 식염수로  눈을 씻어내면서 화학물질이  남지  않을  때까지 아래위 눈꺼풀을 치켜들 것  (약 15~20분) 즉시 의학적 조치를 취할 것

■ 섭취

o 응급조치

구토가 일어나면  흡입을  방지하기위하여머리를 엉덩이보다 아래에 위치하도록할 것

증상에따라 대증치료 실시할 것

필요시 즉시의학적 조치를 취할것

■ 의사에 대한 정보

o 해독제

특별한 해독제 없음

증상에따라 대증치료 실시할것

5.  폭발 . 화재시 대처 방법

■ 화재 및 폭발위험

열이나 불꽃에 노출되면 경미한 화재 위험

■ 소화제

분말 소화제,이산화 탄소, 물뿌림 또는 정규 포말

큰화재에는 물뿌림 , 안개 또는 정규 포말 사용

■ 진화

위험하지 않게 할수 있다면 용기를 화재지역으로부터 옮길것

유출물을 고압 물흐름에 뿌리지 말것

추후의 처리를 위해 화재 진압수의 둑을 쌓아 둘것

화재의 형태에따라 적절한 소화약제를 사용

호흡위험이 있는 증기를 피하고, 바람을 등지고 설것

o 인화점 ;자료 없음

o 폭발상한계 ;자료 없음

o 폭발하한계 ;자료 없음

o 자연발화점 ;1125F  (607C )(삼수화물)

o 화재등급(OSHA) ;

■ 유해 연소 생성물

열분해 생성물은 매우 독한 연기와 자극성 흄을 유리

6.  누출사고시 대처방법

■ 직업적 유출

깨끗히 청소하고 깨끗하고 건조한 용기를 추후처리와 개발을

위하여 적당한 장소에 놓을것

유출물을 하수구에 버리지 말것

불필요한 사람의 접근을 피할것

7.  취급 및 저장방법

이물질을 저장시 모든 중앙정부 및 지방자치단체규정을 준수

할 것 같이 두어서는 않되는 물질과는 격리시켜 둘것

8.  노출방지 및 보호구 관련 정보

■ 노출기준

OSHA, ACGIH, NIOSH에의해 승인된 직업적 노출한계 없음

■ 측정방법

■ 환기

국소 배기시설을 설치 할것

환기시설을 먼지, 증기,  흄이 폭발농도로있으면 방폭구조여

야함

■ 눈 보호

근로자는 이물질에 의한 눈 접촉을 방지하기위하여 비말보호

또는 분진보호용 보안경을 착용하여야 함

■ 긴급 눈세척

근로자의 눈과 피부가  이물질에 대한 노출가능성이  있는 곳에 고용자를 작업장내에 긴급시 사용을위해  세안 설비를 구비해야함

■ 보호의

근로자는 이물질에의 반복 또는  장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한 (불침투성)보호의와 장비 를 착용하여야 함

■ 보호장갑

근로자는 이물질과의 접촉을 피하기  위하여 적절한 보안장갑을 착용하여야 함

■ 호흡용 보호구

다음의 호흡용 보호구는  신체적 자료, 독성,  건강에 대한 영향편에서의 정보를 근거로하여 권장됨 그것은 최소에서 최대까지의 호흡용 보호구 순서로 되어있음 특정하게 선정된  호흡용 보호구는  작업장내에서 오염물질농도에 근거해야 하며,특이적인 작동에의해야만 하며 호흡용 보호구의 작업한계를 초과하지 말아야하며,NIOSH-MSHA에의해 동시에 승인된것이어야함

o모든 먼지와 미스트의 호흡용 보호구

o 먼지와 미스트 필터가 결합된  유기증기 용기가 장착된 모든 화학용기 호흡용 보호구

o 고성능 미립자필터가 결합된 필터에  유기 증기 용제가 장착한 모든 화학적 유기 용제 호흡용 보호구

o 먼지와 미스트필터와  유기 증기  양철통(아래턱형, 앞,뒤가 붙은 양철통)을 가진 가스 마스크

o 미립자 필터와 유기 증기 양철통(아래턱형,복부, 등부위에 장착한)을 가진 가스 마스크

o 고성능 미립자 필터를 가진 강력 공기 정화 호흡용 보호구

o 흡배기저항 또는 기타 양압형으로 작동하는 전면식 C형 공기 공급형 호흡용 보호구

o 흡배기저항 또는 기타 양압형으로  작동하는 전면 자급식 호흡용 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

-모든 자급식 전면 호흡용  보호구로서 흡배기저항이나 기타양압으로 작동되는 것

-흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는  자급식 호흡용 보호구를 보조적으로  장착한 흡배기저항이나 기타  양압으로 작동되는 전면공기공급식 호흡용 보호구

9.  물리. 화학적 특성

o 외관 ; 무취. 흰색내지 회색빛의  흰색, 습기차기 쉬운 덩어리, 단석 결정체 또는 쓴맛 , 생리 식염수     맛을 가진 결정성 분말

o 분자량 ;82.04

o 분자식 ;C2H3NAO2

o 끓는점;해당없음

o 녹는점;615F   (324C )

o 증기압 ;자료 없음

o 증기밀도;해당없음

o 비중;1.528

o 용해도 ;119% (0C )

o PH;7.5~9.2 (5% 용액)

o 휘발성;

o 취기한계;자료 없음

o 증발융;해당없음

o 점도;

o 용해성(용제) ;에테르에 녹음

알콜에 약간 녹음

10.  안전성 및 반응성

■ 반응성

상온, 상압에서 안정

■ 피해야 할 조건

보고된바 없음

■ 피해야 할 물질

o 산(강);아세트산 흄 형성

o 디케텐;격렬한 중합 반응을 야기함

o 불소;디아세틸 페록사이드 형성과 관련된 폭발적인 반응

o 산화제; 화재 및 폭말 위험

o 질산; 폭발적인 혼합물 형성 가능

■ 위험한 분해산물

열분해 생성물은 매우 독한 연기와 자극성 흄을 유리

■ 중합반응

상온 상압에서 위험한 중합반응은 보고된바 없음

11.  독성에 관한 정보

■ 자극성 자료

무수성;-500mg/24시간 피부-토끼;약함

-10mg 눈 -토끼; 약함

■ 독성자료

무수성;- LD50;3530mg/kg 경구-랫드

- LD50;6891mg/kg 경구-마우스

- LD50;3200mg/kg 피하-마우스

- LDL0;1195mg/kg 정맥-마우스

- LDL0;1300mg/kg 정맥-토끼

단수화성;차세대 영향자료;RTECS

삼수화물;- LD50;3530mg/kg 경구-랫드

- LD50;8000mg/kg 피하-마우스

- LD50;335mg/kg 정맥-마우스

-돌연변이 자료 ;RTECS

■ 발암성

없음

■ 급성독성수준

섭취에의한 보통 독성

■ 표적기관 영향

자료 없음

■ 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우

■ 건강 영향

o 흡수 ;

- 급성노출

먼지 흡수는 기침과 숨이 차는 자극을 야기

- 만성노출

자료 없음

o 피부접촉 ;

- 급성노출

무수나트륨아세테이트의 500mg을 토끼피부에 적용시키면 약한            자극을 야기

- 만성노출

자료 없음

o 눈접촉

- 급성노출

무수나타륨아세테이트의 10mg을 토끼눈에  적용시키면 약한 자           극을 야기

- 만성노출

자료 없음

o 섭취 ;

- 급성노출

섭취는 복통과 구토를 야기

단수화물에 대한 동물연구에서임신동안 이물질 처치는  잉태율에           영향을 미침

- 만성노출

단수화물에 대한 동물연구에서이물질 처치는 잉태 율에   영향을            미침

12.  환경영향 정보

o 환경영향 지수(0~4) ;자료 없음

o 급성수계독성;자료 없음

o 분해성 ;자료 없음

o 로그생체축척지수(BCF) ;자료 없음

o 로그 옥타놀/물분배계수 ;자료 없음

13.  폐기시 주의사항

폐기시 모든 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을  준수 할 것

14.  운송에 필요한 사항

현재 승인된 분류 없음

15.  법규에 관한 사항

■ 한국

o 산업안전보건법 ; 미규정

o 유해화학물질관리법 ; 미규정

o 소방법; 미규정

■ 미국 ;

o TSCA ;규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) ;미규정

o SARA 제 302조(40CFR 355.30) ;미규정

o SARA 제 304조(40CFR 355.40) ;미규정

o SARA 제 313조(40CFR 372.65) ;미규정

o OSHA 공정안전관리(29 CFR 1910.119) ;미규정

o Califonia 제안 65 ;미규정

o SARA 유해성범주 ;

- 급성유해성 ;없음

- 만성유해성 ;없음

- 화재유해성 ;없음

- 반응위해성 ;없음

- 급격한 분출위험성 ;없음

16.  기타 참고자료

■ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국