------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 몬트모릴로니트 점토(CALCINED MONTMORILLONITE CLAY)

동의어/상품명:

몬트모릴로니트(MONTMORILLONITE, CALCINED); 몬트모릴로니트(CALCINED

MONTMORILLONITE); 안전 흡수제, 플러스(SAFTY ABSORBANT, PLUS); 기름과 지방

흡수제(OIL AND GREASE ABSORBANT); 몬트모릴로니트

((AL1.33-1.67MGO.33-0.67)(CAO-1NAO1)O.33SI4(OH)2010. XH20)(MONTMORILLONITE

((AL1.33-1.67MGO.33-0.67)(CAO-1NAO1)O.33SI4(OH)2010. XH20)); OHS31593

화학물질 군: 광물성

작성 일자: 1993.5.20

개정 일자: 2001.12.11

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 불활성 미네랄 충전재(INERT MINERAL FILLER)

CAS 번호: 분류가 확정되지 않음.

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

퍼센트(%): 36.4

성분: 크리스토발라이트(CRISTOBALITE)

CAS 번호: 14464-46-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 238-455-4

퍼센트(%): 30.0

성분: 실리카, 무정형 용해된(SILICA, AMORPHOUS FUSED)

CAS 번호: 60676-86-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 262-373-8

퍼센트(%): 18.6

성분: 석영(QUARTZ)

CAS 번호: 14808-60-7

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 238-878-4

퍼센트(%): 15.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색계통색에서 회색까지

물리적 상태: 고체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 발암 위험(인체)

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 자극, 체중 감소, 흉통, 호흡곤란, 폐 이상, 심장 이상, 사망, 암

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 눈 손상

섭취:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 네

국제 발암성연구소(IARC): 네

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체

또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

수중 유출:

1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에

해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

크리스토발라이트(CRISTOBALITE):

0.05 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

0.05 mg/m3 ACGIH TWA (호흡 가능 미립자)

0.05 mg/m3 NIOSH 권장 TWA (호흡 가능 미립자)

실리카, 무정형 용해된(SILICA, AMORPHOUS FUSED):

0.8 mg/m3 OSHA TWA

0.1 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

0.1 mg/m3 ACGIH TWA (호흡 가능 미립자)

0.05 mg/m3 NIOSH 권장 TWA (호흡 가능 미립자)

0.3 mg/m3 DFG MAK (respirable dust fraction)

석영(QUARTZ):

0.3 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

0.1 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

0.05 mg/m3 ACGIH TWA (respirable fraction)

0.05 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (respirable dust)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 정상상태에서는 보호의가 필요하지 않음.

안전장갑: 정상상태에서 보호장갑은 필요하지 않음.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색계통색에서 회색까지

구조: 과립상의

냄새: 무취

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.45-2.52

물 용해도: 0.7%

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 염기, 할로겐, 과산화물, 금속염, 금속 산화물,

산화제, 금속

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

몬트모릴로니트 점토(CALCINED MONTMORILLONITE CLAY):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

불활성 미네랄 충전재(INERT MINERAL FILLER):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

크리스토발라이트(CRISTOBALITE):

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성 예상물질; 국제

발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 충분한 증거, 동물실험결과 충분한

증거, 그룹 1 (결정성 실리카); EC: 유럽연합(EC) 등급 2

산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상

종양 발생자료: 사용 가능.

추가 자료: 흡연은 독성을 상승시킬 수 있음.

실리카, 무정형 용해된(SILICA, AMORPHOUS FUSED):

독성 자료:

3160 mg/kg 구강-쥐 LD50 (Sumitomo Bakelite Co., Ltd.)

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거,

동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3 (무정형 실리카)

산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

종양 발생자료: 사용 가능.

석영(QUARTZ):

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성물질; 국제

발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 충분한 증거, 동물실험결과 충분한

증거, 그룹 1; ACGIH: A2 - 인체 발암성 추정물질; EC: 유럽연합(EC) 등급 2

산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 흡연은 독성을 상승시킬 수 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

불활성 미네랄 충전재(INERT MINERAL FILLER)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

크리스토발라이트(CRISTOBALITE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

실리카, 무정형 용해된(SILICA, AMORPHOUS FUSED)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

석영(QUARTZ)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 아니오

만성: 네

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정):

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

실리카, 결정 (호흡가능한 크기의 공기성 입자)(Silica, crystalline

(airborne particles of respirable size))

암 (10 01, 1988)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr