물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 알루미늄 산화물(ALUMINUM OXIDE)

동의어/상품명:

알루미늄 산화물, 320 자갈 (갈색)(ALUMINUM OXIDE, 320 GRIT (BROWN)); OHSIX444

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 알루미늄 산화물(ALUMINUM OXIDE)

CAS 번호: 1344-28-1

퍼센트(%): 95.3

성분: 티탄 디산화물(TITANIUM DIOXIDE)

CAS 번호: 13463-67-7

퍼센트(%): 2.7

성분: 실리콘 디산화물(SILICON DIOXIDE)

CAS 번호: 7631-86-9

퍼센트(%): 1.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 갈색.

물리적 상태: 고체.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 가려움(증).

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 기계적 자극.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 응급치료가 필요할 것 같지 않음. 부작용이 발생하면 비누, 중성 세제 및 다량의 물로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을  것.

섭취: 응급치료가 필요할 것 같지 않음. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

인화점: 비가연성

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 환기가 필요함. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

알루미늄 산화물(ALUMINUM OXIDE):

실리콘 디산화물, 비결정성 (실리카, 비결정성)(SILICON DIOXIDE, AMORPHOUS (SILICA, AMORPHOUS)):

6 mg/m3 OSHA TWA (<1% 결정 실리카)

10 mg/m3 ACGIH TWA (전체 미립자) (<1% 석영)

6 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

4 mg/m3 DFG MAK TWA (전체 미립자)

알루미늄 산화물(ALUMINUM OXIDE):

산업안전보건법 :

- TWA :  10mg/m3

- STEL : -

알루미늄 산화물 (알루미나)(ALUMINUM OXIDE (ALUMINA)):

5 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

15 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

10 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에      의해 무효화됨)

10 mg/m3 ACGIH TWA (전체 미립자)

6 mg/m3 DFG MAK TWA

30 mg/m3 DFG MAK 피크 30 분 평균 값 2 회수/교대조

티탄 디산화물(TITANIUM DIOXIDE):

산업안전보건법 :

- TWA :  10mg/m3

- STEL : -

티탄 디산화물(TITANIUM DIOXIDE):

15 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

10 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에      의해 무효화됨)

10 mg/m3 ACGIH TWA

6 mg/m3 DFG MAK TWA

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 갈색

구조: 과립상의

물리적 상태: 고체

냄새: 무취의

용융점: 3450 F (1899 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 3.95

물 용해도: 거의 불용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 할로 탄소 화합물, 할로겐, 가연성 물질, 산화제, 금속, 산,

금속염.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 기타 분해생성물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

알루미늄 산화물(ALUMINUM OXIDE):

발암성: 없음.

급성독성 수준: 자료없음

알루미늄 산화물(ALUMINUM OXIDE):

발암성: 없음. A4 -인체에 대한 조사결과 발암성 물질로 분류되지 않음(ACGIH).

산업안전보건법 : 없음

급성독성 수준: 자료없음

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상.

종양 발생자료: 사용 가능.

티탄 디산화물(TITANIUM DIOXIDE):

자극성 자료:

300 ug/3 일-간헐적 피부-인간 약함.

독성 자료:

6820 mg/m3/4 시간 흡입-쥐 LC50 (Dudick, Inc.); >24000 mg/kg 구강-쥐 LD50

(Dudick, Inc.).

발암성: 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거. 동물실험결과 제한된 증거. IARC

그룹 3. A4 -인체에 대한 조사결과 발암성 물질로 분류되지 않음(ACGIH).

산업안전보건법 : 없음

급성독성 수준:

중간 독성: 흡입.

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상.

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

실리콘 디산화물(SILICON DIOXIDE):

발암성: 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거. 동물실험결과 불충분한 증거. IARC

그룹 3. (무정형 실리카).

급성독성 수준: 자료없음

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상.

12. 환경에 미치는 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):있음

알루미늄 산화물 (알루미나)(ALUMINUM OXIDE

(ALUMINA))

(섬유 형상)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:없음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단