물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 철 산화물(FERRIC-FERROUS OXIDE)

동의어/상품명:

블랙 철 산화물(BLACK IRON OXIDE); 철 산화물 블랙(IRON OXIDE BLACK); 마그네틱철 산화물(MAGNETIC IRON OXIDE); 마그네티트(MAGNETITE); 패리페로스산화물(FERRIFERROUS OXIDE); 철 산화물(FERROSOFERRIC OXIDE); 에티옵스철(ETHIOPS IRON); 트리철 사산화물(TRIIRON TETRAOXIDE); 트리철

태트라산화물(TRIIRON TETROXIDE); 페리페로스 산화물(FE3O4)(FERRIFERROUS OXIDE (FE3O4)); 철 산화물(IRON OXIDE); 철 산화물(FE3O4)(IRON OXIDE (FE3O4));FE3O4; OHS09765

화학물질 군: 금속 산화물

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

작성 일자: 1985.2.25

개정 일자: 1997.6.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 철 산화물(FERRIC-FERROUS OXIDE)

CAS 번호: 1317-61-9

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-277-5

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 검정색

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 분말, 고체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 금속 흄 열.

장기간 노출: 폐 이상.

피부 접촉:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

장기간 노출: 자극.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP):  미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

철 산화물(FERRIC-FERROUS OXIDE):

철 산화물 분진 과 퓸 (as Fe)(IRON OXIDE DUST AND FUME (as Fe)):

10 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

5 mg/m3 ACGIH TWA (전체 미립자)

5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA (전체 미립자)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

50 mg/m3

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

송기마스크.

공기 호흡기.

125 mg/m3

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

송기마스크.

250 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

송기마스크(전면형).

5000 mg/m3

송기마스크(압력디맨드형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 검정색

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 분말, 고체

냄새: 무취

분자량: 231.55

분자식: FE3-O4 OR FE-O.FE2-O3

끓는점: 해당 안됨

용융점: 2892-2910 F (1589-1599 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 5.18

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 진한 산

불용성: 에테르, 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 환원제

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 기타 분해생성물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

철 산화물(FERRIC-FERROUS OXIDE):

독성 자료:

>10 gm/kg 구강-쥐 LD50 (Landers-Segal Color).

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

12. 환경에 미치는 영향

없음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

철 산화물(FERRIC-FERROUS OXIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-277-5

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서 규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여 판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로 한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에 대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단