물질안전보건자료(MSDS)

물질명 : 산화 크롬(Ⅲ)(CHROMIUM OXIDE)(Ⅲ)

관용명/동의어:물질명 :산화크롬(CHROMIUM OXIDE); 산화크롬(CHROMIC OXIDE);

삼산화 디크롬(DICHROMIUM TRIOXIDE); 산화크롬(CHROME OXIDE);

아나도미스 녹색(ANADOMIS GREEN);

CASALIS 녹색산화물 색소(CASALIS GREEN OXIDE PIGMENT);

CHROMIA;

세스퀴산 크롬(CHROMIUM SESQUIOXIDE);

녹색 라우지(GREEN ROUGE);

산화(2:3) 크롬(3+)(CHROMIUM(3+) TRIOXIDE;
산화크롬색소(CHROMIC ACED GREEN);

크롬산 녹색(CHROMIUM OXIDE (Cr203));

CHROME GREEN;

산화크롬(CHROMIUM OXIDE (Cr8012));

Cr203;

OHS05060;

CAS NO : 1308-38-9

RTECS NO :　GB6475000

UN NO :

EN NO : 215-160-9

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명 : 산화 크롬(Ⅲ)(CHROMIUM OXIDE)(Ⅲ)

관용명/동의어:물질명 :산화크롬(CHROMIUM OXIDE); 산화크롬(CHROMIC OXIDE);

삼산화 디크롬(DICHROMIUM TRIOXIDE); 산화크롬(CHROME OXIDE);

아나도미스 녹색(ANADOMIS GREEN);

CASALIS 녹색산화물 색소(CASALIS GREEN OXIDE PIGMENT);

CHROMIA;

세스퀴산 크롬(CHROMIUM SESQUIOXIDE);

녹색 라우지(GREEN ROUGE);

산화(2:3) 크롬(3+)(CHROMIUM(3+) TRIOXIDE;
산화크롬색소(CHROMIC ACED GREEN);

크롬산 녹색(CHROMIUM OXIDE (Cr203));

CHROME GREEN;

산화크롬(CHROMIUM OXIDE (Cr8012));

Cr203; OHS05060; RTECS GB6475000

화학물진군 : 금속 산화물

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 산화 크롬(Ⅲ)(CHROMIUM OXIDE)(Ⅲ)(OXIDE)

CAS번호: 1308-38-9

유럽연합(EC) 번호(EINECS):215-160-9

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4단계) : 보건=1  화재=0 반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상 : 녹색

물리적 상태 ： 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 흉통

장기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 폐 이상, 신장 이상, 간 이상

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응

장기간 노출: 자극, 알레르기 반응

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법:-

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 벗고, 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 디머카프롤, 근육주사.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장 : 형행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

취급: 분진발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

산화 크롬(Ⅲ)(CHROMIUM(Ⅲ) OXIDE):

크롬, 3가 크롬과 2가 크롬 화합물 (as Cr)(CHROMIUM, CHROMIC AND

CHROMOUSCOMPOUNDS(as Cr)):

0.5mg/㎥ OSHA TWA (용해성 염) (코롬 (Ⅱ)화발물) (크롬 (Ⅲ)화합물)

1mg/㎥ OSHA(불용해성 염) (금속)

0.5mg/㎥ ACGIH TWA

0.5mg/㎥ NIOSH 권장 TWA 10시간

환기 : 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의 : 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑 : 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

호흡 보호구 : 호흡용 보호구는 한국사업안전공단의 검정(“안” 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국 국립산업안전보건연수고(NIOSH)및/또는 미국 산업안저보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

측정요소:

3가 크롬(Cr(Ⅲ)

2.5mg/㎥

방진마스크.

5mg/㎥

방진마스크.

송기마스크.

12.5mg/㎥

송기마스크.

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

25mg/㎥

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재)

공기마스크(전면형)

송기마스크(전면형)

대피-

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재)

공기호흡기(대피용)

미지농도 또는 기타 생명이나 거강에 급박한 위함이 있는 경우-

송기마스크(복합식 에어라인 마스크)

공기호흡기(전면형)

9. 물리화학적 특성

물리적 상태: 고채

색상: 녹색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

분자량: 151.99

분자식: Cr2-03

끓는점: 7232 F (4000 C)

녹는점: 4415 F (2435 C)

증기압: 해당안됨

증기 밀도 : 해당안됨

비중(물=1):5.21

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH):7.5 (0.5% 용액)

휘발성: 해당안됨

취기한계: 없음

증발율:해당안됨

옥탄올/물 분배계수: 없음

용매 가용성:

불용성 : 산, 알칼리, 알코올, 아세톤

10. 안정성 및 반응성

반응성 : 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건 : 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 할로겐, 금속, 가연성 물질, 산화제, 금속 카바이드

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

산화 크롬산화 크롬(Ⅲ)(CHROMIUM(Ⅲ) OXIDE):

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거.

동물실험결과 불충분한 증거, 그룹3 (금속 및 3가 크롬 화합물): ACGIH: A4

-인체에 대한 조사결과 발암성 물질로 분류되지 않음(금속 및 3가 크롬 화합물)

산업안전보건법: -

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 피부 질환 및 알레르기

종양 발생자료: 독성 데이터 있음.

변이원성 자료 : 독성 데이터 있음.

추가 자료 : 태반을 통과할 수도 있음.

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것. 유해 폐기물 번호: D007. 규제수준의 이상의 농도에 관한 U.S.EPA 40 CFR 262의 기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준 -5.0mg/L.

14. 운송에 필요한 정보

미국 교통부(규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제 현황

산화 크롬(Ⅲ)(CHROMIUM(Ⅲ) OXIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 위험물안전관리법: 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4) :규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30) :규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40) :규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312규정 (40CFR370.21):

급성 : 아니오

만성 : 아니오

화재 : 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

크롬, 3가 크롬과 2가 크롬 화합물 (as Cr) (CHROMIUM, CHROMIC AND CHROMOUS

COMPOUNDS (as Cr))

O놈 규정 (29CFR1910.119):규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호 (음용수 처리 규정) : 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA) : 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지 : 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDA 변경요약

8. 노출방지 및 개인보호구

11. 독성에 관한 정보

이 물질안전보건 자료(MSDS)는 화학물질에 대한 근로자의 건강장해 예방을 위하여 한국산업안전공안이 미국MDL사로부터 미국MDL사가 보유하고 있는MSDS를 도입하여 원본 또는 일부를 수정하여 제공하는 것인 바, 산업안전보건법 제 41조에 따라 각 사업장 실정에 맞게 근로자의 안전보건에 관해서만 활용하시기 바랍니다.

모는 MSDS는 내부적인 용도록만 사용이 가능하머, 외부적(상업적)인 용도로의 사용이 금지됩니다. 외부적인 용도로 사용하는 경우에는 저작권법 등 관련법규에 따라 처벌될 수 있습니다.