물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 13397-24-5

RTECS 번호: MG2360000

물질명: 석고(GYPSUM)

동의어/상품명:

황 산, 칼슘 염(1:1), 디하이드산(SULFURIC ACID, CALCIUM SALT(1:1),

DIHYDRATE); 칼슘 황산염(CASO4) 디하이드산(CALCIUM SULFATE(CASO4) DIHYDRATE);칼슘 황산염(1:1) 디하이드산(CALCIUM SULFATE(1:1) DIHYDRATE); 깁섬(CA(SO4).2H2O)(GYPSUM (CA(SO4).2H2O)); 원래 칼슘 황산염(NATIVE CALCIUM SULFATE); 깁섬 테라 알바(GYPSUM TERRA ALBA); 천연석고(NATURAL GYPSUM); 석고돌(GYPSUM ROCK); 알라바스터(ALABASTER); 아셀렌산염(SELENITE); 테라알바(TERRA ALBA); 깁시트(GYPSITE); 미네랄 화이트(MINERAL WHITE); 수자 섬광석(SATIN SPAR); 란드플라스터(LANDPLASTER); 밝은 섬광석(LIGHT SPAR);CAH4O6S; OHS31713

화학물질 군: 광물성

작성 일자: 1993.5.5

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 석고(GYPSUM)

CAS 번호: 13397-24-5

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색에서 검정색까지.

물리적 상태: 결정체, 분말.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 목소리 상실.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 없음

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물을 공급할 것. 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

석고(GYPSUM):

산업안전보건법 :

- TWA :  10mg/m3

- STEL : -

칼슘 황산염(CALCIUM SULFATE):

5 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

15 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

10 mg/m3 ACGIH TWA (전체 미립자) (석면은 없으며 결정 실리카는 1% 미만) 5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (호흡 가능 미립자)

10 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (전체 미립자)

6 mg/m3 DFG MAK TWA

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 보호의가 필요하지 않음.

안전장갑: 보호장갑이 필요하지는 않으나 권장됨.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색에서 검정색까지

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취의

분자량: 172.18

분자식: CA-S-O4.2H2O

용융점: 2642 F (1450 C) (무수 형식)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.32

물 용해도: 0.24%

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 글리세롤, 산

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 금속, 가연성 물질.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 황 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

석고(GYPSUM):

발암성: 없음.

산업안전보건법 : 없음

급성독성 수준: 자료없음

표적 장기: 자료없음

종양 발생자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 없음

- 소방법 : 없음

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:없음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:없음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단