물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 칼슘 페산화물(CALCIUM PHENOXIDE)

동의어/상품명:

페놀, 칼슘 염(PHENOL, CALCIUM SALT); 칼슘 피네이트(CALCIUM PHENATE); 칼슘 페놀산 염(CALCIUM PHENOLATE); 칼슘 석탄산염(CALCIUM CARBOLATE); 칼슘 디피네이트(CALCIUM DIPHENATE); 칼슘 디페산화물(CALCIUM DIPHENOXIDE);

C12H10CAO2; OHS52486

화학물질 군: 금속, 염류

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1992.12.14

개정 일자: 1997.6.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 칼슘 페산화물(CALCIUM PHENOXIDE)

CAS 번호: 5793-84-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 227-331-5

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 분홍색이거나 빨간색

물리적 상태: 분말

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP):  미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서

떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을

금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

칼슘 페산화물(CALCIUM PHENOXIDE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 분홍색이거나 빨간색

물리적 상태: 분말

냄새: 없음

분자량: 226.29

분자식: CA-(O-C6-H5)2

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중: 없음

물 용해도: 약간 용해성 있는

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

약 용해성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 기타 분해생성물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

칼슘 페산화물(CALCIUM PHENOXIDE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

12. 환경에 미치는 영향

없음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

칼슘 페산화물(CALCIUM PHENOXIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 미규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 227-331-5

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단