[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 술펌 산(SULFAMIC ACID)

동의어/상품명:

아미도술폰 산(AMIDOSULFONIC ACID); 아미도황산(AMIDOSULFURIC ACID); 아민술폰

산(AMINESULFONIC ACID); 아미노술폰 산(AMINOSULFONIC ACID);

아미노황산(AMINOSULFURIC ACID); 점보(JUMBO); 술파미드 산(SULFAMIDIC ACID);

술팜 산(SULPHAMIC ACID); 셀-렉스 플라티넥스 III 리플레니셔 B (OXY METAL

INDUSTRIES CORP.)(SEL-REX PLATINEX III REPLENISHER B (OXY METAL INDUSTRIES

CORP.)); 셀-렉스 플라티넥스 III 메이크 업 염 B (OXY METAL INDUSTRIES

CORP.)(SEL-REX PLATINEX III MAKE UP SALT B (OXY METAL INDUSTRIES CORP.)); UN

2967; OHS22200; RTECS WO5950000

화학물질 군: 산, 무기

작성 일자: 1984.11.30

개정 일자: 2000.6.1

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 술펌 산(SULFAMIC ACID)

CAS 번호: 5329-14-6

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 226-218-8

EC 색인 번호: 016-026-00-0

퍼센트(%): >99

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=1  반응성=1

유럽연합(EC) 확정분류:

Xi 자극성물질

R 36/38

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음. 물과 접촉시

반응할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 호흡곤란, 두통, 현기증, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈

장기간 노출: 위장 장애

피부 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 최루, 실명

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상, 구토, 설사

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것. 즉시

의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을

것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할

것. 구토를 일으키도록 함. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기

위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를

옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   위 세척 또는

구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된

물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로

부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

술펌 산(SULFAMIC ACID):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

분자량: 97.10

분자식: H3-N-O3-S

끓는점: 분해

용융점: 없음

분해점: 392 F (200 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.15

물 용해도: 14.7% @ 0 C

수소이온지수(pH): 1.18 (1% 용액)

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 암모니아 수, 디메틸포름아미드, 피리딘, 포름아미드, 질소함유 유기

용제

약 용해성: 알코올, 메탄올, 아세톤

불용성: 에테르

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉시 반응할 수 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가

밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도

있음.

혼합금지 물질: 염기, 할로겐, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 암모니아, 질소 산화물, 황

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

술펌 산(SULFAMIC ACID):

자극성 자료:

4 percent/5 일-간헐적 피부-인간 약한 자극? 500 mg/24 시간 피부-토끼 심한

자극? 20 mg 눈-토끼 보통 자극? 250 ug/24 시간 눈-토끼 심한 자극□

독성 자료:

3160 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 70300 ug/L 96 년 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

황산-UN2967; 8; III; 부식성물질

15. 법적 규제현황

술펌 산(SULFAMIC ACID)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 226-218-8

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 36/38        눈과 피부에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 28b          피부에 접촉된 후에는 많은 양의 중성 비누와 물을 사용하여

즉시 세척할 것.

16. 기타 참고사항

저작권 1984-2000 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

소프트웨어 사업부

서울특별시 서초구 서초동 1598-3

르네상스 빌딩 705호 (우편 번호 137-729)

전화  : 82-2-522-9755

FAX   : 82-2-522-9757

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr