물질안전보건자료(MSDS)

MSDS- 제품 -003(R3)

수산화칼륨(POTASSIUM HYDROXIDE)-고체

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명(동의어, 상품명)

가성칼륨(CAUSTIC POTASH)

칼륨수산화물(POTASSIUM HYDROXIDE)

KOH

- 일반적 특성

조행성이 있는 무색, 무취의 고체로 공기중에서 쉽게 습기와 이산화탄소를 흡수함.

- 유해성분류

식성물질

- 제품의 용도

식품제조시 첨가물, 유기합성원료

2. 구성성분의 명칭 및 조성

-화학물질명(함유량%)

수산화칼륨(POTSSIUM HYDROXIDE) : 90-95%

-이명(異名)(함유량%)

가성카리

-식별번호

CAS 번호(1310-58-3) / EC 분류번호 (-)/ UN번호 (1813)/OHSA(-)

3. 위험 . 유해성

-NFPA 등급(0-4단계)

보  건:3

화  재:0

반응성:1

-유럽연합(EU)분류

C 부식성물질

R35 : 심한 화상을 유발함

(긴급한 위험. 유해성정보)

물리적 상태 : 흰색, 무취의 박편(과립)형의 고체

삼키면 해로우며 점막 및 호흡기, 피부, 눈, 점막에 화상을 유발함

물과 반응을 함

증기 또는 분진을 흡입하지 말 것.

눈, 피부, 의복과의 접촉을 피할것

취급후 적절히 씻을 것

적절한 환기상태에서 사용할것

용기는 사용후 환전히 폐기할 것

(눈에 대한 영향)

-단기간 노출 : 화상

심한 통증, 화상, 갈색 자국을 남김

부식된 곳은 부드럽고 젤라틴 같이 괴사되며, 피부손상이 깊어질 수도 있음.

-장기간 노출 : 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부염, 직접노출에 의한 영향과 같은 증상을 보임

46주간 마우스 피부에 3-6% 수산화칼륨을 빈번히 접촉시켰을 때 피부암을 유발함.

(흡입시의 영향)

-단기간 노출

화상을 일으킴

추가적인 영향으로 호흡곤란, 저혈압, 졸음, 피부의 청색화, 폐울혈이 있음.

증상은 가슴 압박, 호흡 곤란, 청색증, 졸음 등이 나타남.

빠르고 느린 맥박, 저혈압, 형액농축, 습성 나음으로 진전됨.

-장기간 노출

단기노출 영향외에 소화장애가 일어남

노출 농도와 지속시간에 따른 지속적 반복적인 노출은 입의 염증과 궤양, 기관지와 위장관 질환을 유발함.

(섭취시의 영향)

-단기간 노출

삼키면 해로우며 화상을 일으킴

추가적으로 구토, 설사, 위통을 일으킴

라트에게 치사량은 273 mg/kg임

심한 통증, 구토, 설사, 허탈증상을 보임

24시간내 죽지 않으면 2-4일 호전되다가 위와 식도의 천공을 나타내는 갑작스런 복통,   복부 경직, 혈압 저하가 나타남.

-장기간 노출

섭취에 의한 단기노출과 같은 영향을 유발할 수 있음.

농도에 의존하는 반복적 섭취는 급성 증상과 유사함.

(만성징후와 증상)

자료없음

(발암성)

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA) : 미규정

미국 국립독성계획단(NTP) : 미규정

RNRWP 발암성연구소(IARC) : 미규정

(눈에 들어 갔을 때)

즉시 다량의 물로 눈을 씻어내면서 화학물질이 남지 않았다는 증거가 있을 때까지 아래위 눈꺼풀을 치켜들 것 (최소 15-20분)

병원 의사에게 인계할 때까지 생리식염수 또는 물로서 세척을 계속할 것(약 30-60분)

멸균 붕대로서 덮음

즉시 의학적 조치를 취할 것

콘택트렌즈 착용자는 필히 작업전에 뺄 것

(피부에 접촉했을 때)

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것

영향을 받는 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 남지 않았다는 증거가 있을 때까지 씻어낼 것 (최소 15-20분)

화상 발생시에는 멸균된 마른 거즈로 느슨하게 상처 부위를 감싸줄 것

즉시 의학적 조치를 취할 것.

(흡입했을 때)

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것

호흡이 멈출 경우에는 인공호흡을 실시할 것

환자를 따뜻하고 편안하게 할 것

즉시 의학적 조치를 취할 것

(먹었을 때)

구톨ㄹ 하지 않도록 할 것

환자가 의식이 없거나 삼키지 못하면 입으로 아무것도 주지 말고 목을 옆으로 돌려 놓을 것

즉시 다량의 물이나 우유를 먹임

구토를 할 경우 호흡곤란 예방을 위해 머리를 엉덩이보다 낮게 유지할 것

즉시 의학적 조치를 취할 것.

(의사의 주의사항)

해독제 : 특정한 해독제는 없음

흡입의 경우 산소공급을 고려할 것 / 섭취의 경우 식도의 내시경 검사를 고려할 것

위 세척을 피할 것 / 증상에 따라 기능적으로 치료할 것

5. 폭발. 화재시 대처방법

(소방법에 의한 불류및 규제내용)

자료없음(미규정)

인화점 : 해당없음

자연발화점: 해당없음

폭발(연소)하한값 : 해당없음

폭발(연소)상한값 : 해당없음

발화등급 : 해당없음

(소화제)

입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

큰 환재시에는 미세한 물뿌림, 안개 또는 정규포발을 사용할 것.

(소화방법 및 장비)

가능하다면 화재 지역으로부터 용기를 이동시킬 것

화재가 진압된 후 불꽃에 노출되어 있는 용기의 측면에 물을 상당시간동안 용기를 냉각시킬 것

탱크로부터 가능한 멀리 떨어질것

불에 적합한 진화제를 사용할 것

안개형태의 다량의 물을 사용할 것(물질에 직접 물을 뿌리지 말것)

가능한 먼거리에서 진화할 것

(연소시 발생 유해물질)

열분해 생성물은 유독한 부식성 산화칼륨의 흄을 포함할 수 있음

(사용해서는 안되는 소화제)

자료없음

(화재 및 폭발위험)

열이나 불꽃에 노출되면 무시할만한 화재위험이 있음

6. 누출사고시 대처방법

(인체보호 필요 조치사항)

누출된 물질을 적절한 보호구를 착용하지 않은 상태로 만지지 말 것

위험없이 누출을 중단시킬수 있으면 중단시킬 것(최소화)

불피리요한 사람의 출입을 제한할 것

누출물을 가둘 것

가능한 한 회수토록 할 것(삽 등으로 퍼담거나 진공차량 등으로 사용)

누출잔량을 추적 약산으로 중화토록 할 것

용기는 누출지역으로부터 격리시켜 표시하고 적절한 처리를 위해 안전한 지역으로 옮길 것

취급자는 보호구와 보호우의를 착용할 것

가타 유해화학물질관리법의 규정에 따를 것

(환경보호 필요 조치사항)

기준량이상의 배출에 대해서는 비상연락망을 통해 관련 행장기관 및 주변에 누출정보를 통보할 것

폐수가 수로, 하수구 eh는 지하로 유입되니 않도록 할 것

(정화 또는 제거방법)

-토양누출

가능한한 회수할 것

누출 잔류물은 묽은 산(염산, 황산, 인산, 초산 등)으로 중화할 것

토양환경보전법의 규정을 유선하여 준수할 것

-대기중 유출

분진이 날리지 않도록 조치 필요

-수중 누출 : 묽은 산으로 중화시킬 것

묽은 산으로 중화시킬 것

7. 취급 및 저장방법

(안전취급요령)

수산화칼륨 희석액을 만드는 경우 반드시 수산화칼륨을 물에 가해야 함(절대로 물을 수산화칼륨에 가하면 안됨)

취급시 피부접촉을 피하고 보호의, 보안경, 보호장갑을 착용할 것

취급 또는 작업시는 통풍이 잘되는 후드에서 행하고 고글형보안경, 보호의 보호장갑(고무, 네오프렌 또는 PVC 재질), 보호앞치마, 양압자급식호흡용보호구(POSITIVE PRESSURE SELF-CONTAINED BRE-ATHING APPARATUS)를 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것

접촉 즉시 조직을 파괴하므로 절대 맨손으로 작업하지 말 것

콘텍트렌즈를 착용한 자는 작업시 뺄것

작업중 음식물을 섭취하거나 흡연하지 말 것

액체 제조시 항상 교반하는 액체표면에 천천히 투입해야 한다. (미지근한 물 27-36℃에서 시작)수산화칼륭이 DJejS 영역의 농도가 되거나, 너무 빨리 투입하거나, EM겁거나 찬 액체에 투입할 경우 급격한 온도상승에 따는 끓어오름 현상 및 튀는 현상이 발생할 수 있다.

회수가용용기는 공급측 요구절차에 따라 상차되어야 하며, 화물은 도로교통법, 유해화학물질관리법의 규정에 준수하여 회수되어야 한다.

포장용기는 폐기에 앞서 잔류 수산화칼륨이 남지 않도록 제게되어야 하며, 폐기물관리법의 규정에 따라 폐기되어야 한다.

(보관방법)

이 물질의 저장시는 산업안전보건법, 유해화학물질관리법, 수질환경보전법등 해당규정을 준수할 것.

물리적인 손상에 견딜 수 있는 용기에 넣어 건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에서 공기중의 이산화탄소나 습기와 접촉하지 않도록 밀폐보관할 것

식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장 및 수송금지. 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것.

습기, 물로부터 보호되는 건조한 곳에 보관할 것(흡습성이 큰 물질)

산, 금속, 폭발성 있는 무기과산화물,쉽게 점화되는 물질과 격리시켜 둘것

같이 두어서는 않되는 불질들과는 격리시켜 둘 것

8. 노출방지 및 개인보호구

(공학적 관리방법)

자료없음

(호흡기 보호)

사용의 빈도가 높거나 노출기준을 초과하는 경우 호흡용보호구가 필요함

호흡보호는 최소농도부터 퇴대농도까지 분류되므로 사용전에 특성을 고려할 것

. 방진마스크 전면형

. 공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자여과재)

. 전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재)

미지농도 또는 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

. 모든 자급식 전면형 호흡기 보호구로서 영압으로 작동되는 것(SCBA)

. 송기마스크(전면형 AIR LINE 마스크)

(눈보호)

비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경(고글형)을 착용할 것(보안면을 겹쳐 사용하면 유리함)

작업장 가까운 곳에 분수식 또는 눈 세척시설 및 비상체적설비(샤위식)를 설치할 것

(손보호)

적당한 내화학성 장갑을 착용할 것

(신체보호)

적절한 내화학성 보호의를 착용할 것

(위생상 주의사항)

허용기준을 준수하기 위해 국소배기시설을 설치하고 노출기준에 적합한지 확인할 것

(노출기준)

산업안전보건법 : TWA(C2mg/㎥) / STEL( - )

기타기준

. 2mg/㎥ OSHA ceiling

. 2mg/㎥ ACGIH ceiling

. 2mg/㎥ NIOSH 권장 ceiling

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체	끓는점 : 1320℃ (@ 101 KPa)

외관  : 투명에서 불투명	녹는점 : 380℃

냄새 : 무취	점도 : 해당없음

분자량 : 56.11	수소이온지수(pH) : 12.0 (0.01 M 용액)

분자식 : KOH	휘발성 : 없음

증기밀도 : 해당없음	취기한계 : 없음

밀도 : 자료없음	물 용해도: 가용성(110g/100ml @ 25℃)

증발율 : 해당없음	용매 가용성 : 알코올, 글리세린에 용해됨

10. 안정성 및 반응성

(화학적 안정성)

물과 격렬한 반응을 함

(피해야 할 조건 및 물질)

피해야 할 조건

. 타지만 쉽게 발화되지는 않음

. 발연성, 유독한 가스가 탱크, 호퍼차에 축적될 수 있음

피해야 할 물질

. 초산 : 격렬히 반응

. 산 : 격렬히 반응

. 아크룰레인 : 격렬한 중합반응

. 알코올 : 발열과 함께 용해

. 알루미늄 : 습기 존재시 부식

. 암모늄 염 : 암모니아 가스를 발생

. 벤조일 클로라이드 + 소디움 아지이드 : 격렬한 발열반응

. 파라-비스(1,2-디브로모에틸)벤젠 : 발열 반응

. 브로모포름 ：격렬한 발열반응

. 브로모포름 + 사이클릭 폴리에틸렌 옥사이드 : 폭발반응

. 탄화칼슘 + 염소 : 폭발성 있는 이염화아세틸렌 형성

. 이산화염소 : 접촉시 폭발

. 염소+과산화수소 : 반응시 붉은 형광을 발생

. 클로로포름 + 메탄올 : 격렬한 발열 반응

. 1.2-디클로로에틸렌 : 발열성 수지 형성

. 사이클로펜타디엔 : 발열성 수지 형성

. 게라늄 : 밸열 반응

. 유리 : 천천히 손상당함

. 할로겐화 탄화수소 :　격렬한 반응

. 치아질산 : 발화반응

. 납 : 습기 존재시 부식

. 무수 말레인 :　발열적 또는 폭발적으로 분해

. 금속 : 가연성 수소가스 생성과 함께 부식

. N-메틸-N-니트로소우레아+염화메틸렌 : 폭발반응

. 삼염화 질산 : 폭발반응

. 질산알칸 ：폭발성있는 염을 형성

. 니트로벤젠 + 메탄올 : 격렬한 반응

. 니트로엔탄 : 폭발성 있는 염을 생성

. N-니트로소메틸우레아+N-부틸에테르 : 폭발성 화합물 형성

. 인 : 가연성 일염화물을 형성

. 페록시이황산칼륨 : 발화 반응

. 과항산칼륨 + 물 : 발열 반응

. 설탕 : 84℃ 이상에서 일산화탄소 생성

. 사염화에탄 : 가연성 있는 염화에틸엔 생성

. 2,2,3,3-사불화프로판 : 발열 반응

. 사수소화푸란 : 폭발 반응

. 이산화토륨 :　가열시 백열 반응

. 주석 :　습기 존재시 부식

. 삼염화에틸렌 : 가열시 이염화에틸렌 생성

. 2,4,6-삼질산화톨루엔+메탄올 : 폭발물 형성

. 아연 : 습기 존재하에서 부식

(분해시 생성되는 유해물질)

열분해 생성물은 유독한 부식성 산화칼륨을 포함할 수 있음

(중합반응)

상온 및 상압에서 위험한 중합반응음 보고된 바 없음

11. 독성에 관한 정보

(자극성자료)

50/mg 24시간 피부 - 사람 : 심각함(STANDARD DRAIZE TEST)
50/mg 24시간 피부 - 또끼 : 심각함(STANDARD DRAIZE TEST)

50/mg 24시간 피부 - 기니픽(GUINEA PIG) : 심각함(STANDARD DRAIZE TEST)

1/mg 24시간 눈을 헹굼 - 토끼 : 보통정도의 자극(RINSED DRAIZE TEST)

(독성자료)

급성독성 : 273mg/kg(LD50, RAT)

(기타 사항)

발암성 : 산업안전보건법상 미규정

국소영향 : 부식제 - 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성수준 :　섭취에 의해 유독함

변이원성자료 : 사용가능

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우 : 눈 이상, 피부질환 및 알레르기

12. 환경에 미치는 영향

(수생 및 생태독성)

BLUEGILL(담수, 치사) : 56PPM/24hr

MINNOW(담수, 치사) : 28.6PPM/24hr

TROUT(담수, 치사) : 50PPM/24hr

매우 저농도가 수계에 유입되어도 수생생물에 유해함

(토양이동성)

자료없음

(잔류성 및 분해성)

자료없음

(동생물의 생체내 축적 가능성)

자료없음

13. 폐기시 주의사항

(환경보전법상 규제현황)

수산화칼륨을 폐기할 경우 유해화학물질관리법, 수질환경보전법, 토양환경보전법의 규정을 준수할 것.

포장용기를 폐기할 경우 수산화칼륨이 남지 않도록 제거하고, 폐기물관리법 등 환경관계법의 규정을 준수토록 할 것.

(폐기방법)

중화전에 다량의 물에 가하여 희석시킬 것. 희석 또는 중화시에 다량의 열이 발생하므로 주의할 것.

중화제로 묽은 산(염산, 황산 등)을 사용하여 중화시킬 것

(폐기시 주의사항)

매립하면 안됨

외부로 누출되지 않도록 하며, 관계법령을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

(선박안전법 위험물 선박운송 및 저장규칙에 의한 분류 및 규제)

자료없음

(운송시 주의사항)

유해화학물질관리법의 관련 규정에 따른다

(기타 외국의 분류 및 규제)

UN 유해등급 분류 : 8

UN 포장군 : 11

U.S. DOT 유해분류(40 CFR 172.101) : 부식성 물질

U.S. DOT 표시기준(40 CFR 172.101) : 부식성

U.S. DOT 포장기준(40 CFR 173.119)

. 예외 : 49 CFR 173. 154

. 소량 포장 : 49 CFR 173.202

. 대량 포장 : 49 CFR 173.242

U.S. DOT 선적명칭 및 ID번호(49 CFR 172.101)

. 포타슘 하이드록사이드(UN 1813)-SOLID(고체)

U.S. DOT 유해등급분류(49 CFR 172.101) : 8-부식성 물질

U.S. DOT 제한량(49CFR 172.101):승객용 항공기 또는 열차 →1L /

화물전용 항공기 →30L

15. 법적 규제현황

(국내법에 의한 규제)

산업안전보건법 : 허용농도

유해화학물질관리법 : 유독물

소방법 : 미규정

(기타 외국법에 의한 규제)

미국 규정

. TSCA 물품목록 현황 : 규정

. CERCLA 103 규정 (40CFR 302.4) : 규정

. SARA 302 규정 (40CFR 355.30) : 미규정

. SARA 304 규정 (40CFR 355.40) : 미규정

. SARA 313 규정 (40CFR 372.65) : 미규정

. OSHA 규정(29CFR 1910.119) : 미규정

. CALIFORNIA 제안 65 :　미규정

. SARA 유해성범주 : SARA 제311/312조 (40 CFR 370.21)

-급성유해성 : 있음

-만성유행성 : 없음

-화재시위험성 : 없음

-반응위해성 : 없음

-급격한 분출위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

본 작성자료는 한국산업안전공단 물질안전보건자료, CHLORINE INSTITUTE PAMPHLET #87 #88, 환경부 유독물자료, CAUSTIC POTASH HAND BOOK, 산업안전보건법령, 폐기물관리법, 유해화학물질관리법, 수질환경보전법을 근거로 작성한 자료임.