[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 옥살 산(OXALIC ACID)

동의어/상품명:

옥살산(ETHANEDIOIC ACID); 악티살(AKTISAL); 아쿠이살(AQUISAL); 디카르복실

산(DICARBOXYLIC ACID); 포스포텍스 760 조직 정제된 (MACDERMID

INCORPORATED)(PHOSPHOTEX 760 GRAIN REFINER (MACDERMID INCORPORATED)); C2H2O4;

OHS17360; RTECS RO2450000

화학물질 군: 카르복실 산, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.9.24

개정 일자: 1998.9.10

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 옥살 산(OXALIC ACID)

CAS 번호: 144-62-7

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 205-634-3

EC 색인 번호: 607-006-00-8

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

R 21/22

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색에서 흰색까지

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 단기간 섭취시 보고된 영향과 같음, 화상, 구토, 호흡곤란, 두통,

신장 이상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 얼얼한 느낌, 푸른 빛 피부 색

눈 접촉:

단기간 노출: 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상, 구역, 설사, 위통, 명정증상, 신장 이상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 우유를 공급할 것. 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 칼슘 글루콘산염, 정맥투여; 칼슘 염화물, 정맥투여.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지말 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

잘 환기된 지역에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

옥살 산(OXALIC ACID):

산업안전보건법 :

- TWA :  1mg/m3

- STEL : 2mg/m3

1 mg/m3 OSHA TWA

2 mg/m3 OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

1 mg/m3 ACGIH TWA

2 mg/m3 ACGIH STEL

1 mg/m3 NIOSH 권장 TWA

2 mg/m3 NIOSH 권장 STEL

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한  것임.

25 mg/m3

송기마스크.

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

50 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

500 mg/m3

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색에서 흰색까지

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

분자량: 90.04

분자식: H-O2-C-C-O2-H

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

승화점: 374 F (190 C)

증기압: <0.001 mmHg @ 20 C

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.900 @ 17 C

물 용해도: 10%

수소이온지수(pH): 1.3 (0.1 M 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 글리세롤

약 용해성: 에테르

불용성: 벤젠, 클로로포름, 석유 에테르

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가

밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도

있음.

혼합금지 물질: 염기, 가연성 물질, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 유기산, 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

옥살 산(OXALIC ACID):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극? 250 ug/24 시간 눈-토끼 심한 자극? 100

mg/4 초 헹구었음 눈-토끼 심한 자극□

독성 자료:

7500 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

저독성: 섭취

표적 장기: 신장

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 경련성 장애, 눈 이상, 신장 이상,

호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 1000000 ug/L 0.42 일 (사망율) 금붕어

무척추동물 독성: 136900 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 80000 ug/L 8 년 (집단 증식) 청녹조류

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

부식성 고체, (수산(oxalic acid))-UN1759; 8; II; 부식성물질

15. 법적 규제현황

옥살 산(OXALIC ACID)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 205-634-3

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 21/22        피부와 접촉하거나 삼키면 유해함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24/25        눈과 피부와의 접촉을 피할 것.

농도 제한 기준 :

C>=5%         Xn    R 21/22

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단