[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는 Section 16을 참조하시요.

물질명: 아모르포우스 합성 규소 겔(AMORPHOUS SYNTHETIC SILICA GEL)

동의어/상품명:

규소, 겔, 침전된, 자유-결정(SILICA, GEL, PRECIPITATED, CRYSTALLINE-FREE);합성 자유-결정 규소 겔(SYNTHETIC CRYSTALLINE-FREE SILICA GEL); 자유-결정 규소 겔(CRYSTALLINE-FREE SILICA GEL); 침전된 합성 아모르포우스

규소(PRECIPITATED SYNTHETIC AMORPHOUS SILICA); 규소 졸, 침전된,자유-결정(SILICA SOL, PRECIPITATED, CRYSTALLINE-FREE); 합성 아모르포우스 규소, 침전된(SYNTHETIC AMORPHOUS SILICA, PRECIPITATED); 침전된 자유-결정 규소 졸(PRECIPITATED CRYSTALLINE-FREE SILICA SOL); O2SI; OHS20665; RTECS

VV7315000

화학물질 군: 비금속 산화물, 실리콘/실록산

공급회사:(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1991.9.17

개정 일자: 1998.3.12

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 아모르포우스 합성 규소 겔(AMORPHOUS SYNTHETIC SILICA GEL)

CAS 번호: 112926-00-8

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

퍼센트(%): 100.0

기타 오염물질:

MAY CONTAIN TRACES OF LEAD AND OTHER HEAVY METALS

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색에서 흰색까지

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 분말, 과립의, 구슬

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 호흡곤란

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는  간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 물 또는 습기와의 접촉을 피할 것. 혼합금지

물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

아모르포우스 합성 규소 겔(AMORPHOUS SYNTHETIC SILICA GEL):

독성물질 관리법(TSCA)에 따라, 이 물질은 물리적 형태에 관계없이

이산화규소(SiO2)임을 식별하는 CAS#7631-86-9 의 기준에 따라 목록화되어 있음.

실리콘 디산화물, 비결정성 (실리카, 비결정성)(SILICON DIOXIDE, AMORPHOUS

(SILICA, AMORPHOUS)):

산업안전보건법 :

- TWA :  10mg/m3

- STEL : -

6 mg/m3 OSHA TWA (<1% 결정 실리카)

10 mg/m3 ACGIH TWA (계획된 변경 내용의 통지 1994-1995) (전체 미립자)     (<1% 석영)

6 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

100 mppcf

방진마스크.

200 mppcf

방진마스크.

송기마스크.

공기 호흡기.

500 mppcf

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

송기마스크.

1000 mppcf

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

송기마스크(전면형).

10,000 mppcf

송기마스크(압력디맨드형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색에서 흰색까지

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 분말, 과립의, 구슬

냄새: 무취

분자량: 60.08

분자식: SI-O2

끓는점: 4046 F (2230 C)

용융점: 3110 F (1710 C)

증기압: 없음

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.1

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 2.3-7.4 (수성 현탁)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 플루오르화 수소산, 뜨거운 고형 수산화 알칼리 용액

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 할로겐, 산, 금속, 금속염, 금속 산화물, 산화제, 가연성 물질

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 결정형 실리카

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

아모르포우스 합성 규소 겔(AMORPHOUS SYNTHETIC SILICA GEL):

독성 자료:

>2 mg/l/1 시간 흡입-쥐 LC50 (W.R. Grace & Co.); >2000 mg/kg/48 시간

피부-토끼 LD50 (W.R. Grace & Co.); >31600 mg/kg/48 시간 구강-쥐 LD50 (W.R.

Grace & Co.)

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거,

동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3

산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

아모르포우스 합성 규소 겔(AMORPHOUS SYNTHETIC SILICA GEL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단

■ 미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.