물질명 : 시클로헥사논(CYCLOHEXANONE) 1 / 1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는Section 16을 참조하시요.

물질명: 시클로헥사논(CYCLOHEXANONE)

동의어/상품명:

아논(ANON); 아논(ANONE); 헥사논(HEXANON); 히트롤 O(HYTROL O); 나돈(NADONE);

피메르 케톤(PIMELIC KETONE); 피멜린 케톤(PIMELIN KETONE); 섹톤(SEXTONE);

케토헥사메틸렌(KETOHEXAMETHYLENE); 시클로헥실 케톤(CYCLOHEXYL KETONE);

NCI-C55005; 케토시클로헥산(KETOCYCLOHEXANE); 옥소시클로헥산(OXOCYCLOHEXANE);

RCRA U057; UN 1915; STCC 4913179; C6H10O; OHS05890; RTECS GW1050000

화학물질 군: 케톤류, 지방족 고리 화합물

작성 일자: 1984.10.3

개정 일자: 2002.6.17

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 시클로헥사논(CYCLOHEXANONE)

CAS 번호: 108-94-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-631-1

EC 색인 번호: 606-010-00-7

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=2  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색에서 노란색까지

물리적 상태: 액체

냄새: 박하 및 달콤한 냄새

주요한 건강위험성: 피부와 접촉시 유해, 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 역화 위험이 있음. 가연성 액체 및 증기.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 두통, 명정증상, 현기증

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 자극, 화상

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 최루, 눈 손상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 위장 장애, 명정증상, 폐 이상, 간 이상

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요시 의사의

치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위 세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 중급 수준의 화재 위험이 있음. 경급 수준의 폭발위험이 있음.

증기/공기 혼합물은 인화점이상에서 폭발성이 있음. 증기는 공기보다 무거움.

증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지 거품

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분        무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.

입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것.

만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인  외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.

탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일). 물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도할 것. 미세한 물 분무로 대량 살수할 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것.

진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 111 F (44 C) (CC)

발화하한치: 1.1% @ 100 C

발화상한치: 9.4%

자연 발화: 788 F (420 C)

발화등급 (OSHA): II

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA 29 CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

시클로헥사논(CYCLOHEXANONE):

산업안전보건법 :

- TWA :  25ppm, 100mg/m3

- STEL : -

50 ppm (200 mg/m3) OSHA TWA

25 ppm (100 mg/m3) OSHA TWA (피부) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

25 ppm ACGIH TWA (피부)

25 ppm (100 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간 (피부)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것. 다음 호흡용보호구 및 최대                 사용 농도는 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서

작성한 것임.625 ppm  송기 마스크(연속 유출입형).

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용). 700 ppm

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

전동팬 부착 호흡보호구 (유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색에서 노란색까지

냄새: 박하 및 달콤한 냄새

분자량: 98.15

분자식: C6-H10-O

끓는점: 313 F (156 C)

어는점: -26 F (-32 C)

증기압: 2 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 3.4

비중(물=1): 0.948

물 용해도: 약간 용해성 있는

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 0.12-0.24 ppm

증발율: 0.23 (부틸 초산염=1)

점도: 2.133 cP @ 21 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 아세톤, 벤젠, 에탄올, 에테르, 클로로포름, 유기용제

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산화제, 가연성 물질

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

시클로헥사논(CYCLOHEXANONE):

자극성 자료:

75 ppm 눈-인간; 500 mg 노출 피부-토끼 약한 자극샥20 mg 눈-토끼 심한 자극 샥 250 ug/24 시간 눈-토끼 심한 자극샥50 percent/48 시간 피부-인간 약한 자극

섧떼자료:

8000 ppm/4 시간 흡입-쥐 LC50; 1 ml/kg 피부-토끼 LD50; 1620 ul/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체 영향은 충분한 데이터 없음, 동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3; ACGIH: A4 -인체에 대한 조사결과 발암성 물질로 분류되지 않음

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

독성: 경피흡수

중간 독성: 섭취

저독성: 흡입

표적 장기: 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 630000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

무척추동물 독성: 1240 mg/L 24 시간 EC100 (풍부) 물벼룩

해조류 독성: 573000 ug/L 48 시간 (집단 증식) 은편모조목

환경 요약: 수생생물에 유해함.

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U057. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 시클로헥산온

ID 번호: UN1915

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 3

포장분류: III

15. 법적 규제현황

시클로헥사논(CYCLOHEXANONE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 유기2종, 표시대상, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 2석유류

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

시클로헥사논(CYCLOHEXANONE): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

인화성물질

Xn 유해물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 10           가연성.

R 20           흡입시 유해함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

농도 제한 기준 :

C>=25%        Xn    R 20

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.