물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 67-64-1

RTECS 번호: AL3150000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 200-662-2

EU 색인 번호: 606-001-00-8

물질명: 아세톤(ACETONE)

동의어/상품명:

2-프로판온(2-PROPANONE);디메틸포름알데히드(DIMETHYLFORMALDEHYDE); 디메틸케톤(DIMETHYL KETONE); 베타-케토프로판(BETA-KETOPROPANE); 메틸 케톤(METHYLKETONE); 프로파논엔(PROPANONENE); 피로아세트 에테르(PYROACETIC ETHER); KTI 아세톤 (KTI 화학)(KTI ACETONE (KTI CHEMICALS)); 글립탈 티너 1511F(GLYPTAL THINNER 1511F); 용액 "C" (MICROD INTERNATIONAL)(SOLUTION "C" (MICROD INTERNATIONAL)); RCRA U002; UN 1090; STCC 4908105; C3H6O; OHS00140 화학물질 군: 케톤류, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.9.6

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 아세톤(ACETONE)

CAS 번호: 67-64-1

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

F; R 11

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색.

물리적 상태: 휘발성 액체.

냄새: 박하 및 달콤한 냄새.

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 두통, 현기증, 졸음, 명정.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 얼얼한 느낌.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 위장 자극, 구역, 설사, 명정.

장기간 노출: 신장 이상, 간 이상.

발암성:

산업안전보건법 : 없음

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할  것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을  것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  섭취하였을 때는 위 세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할  것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

증기/공기 혼합물은 폭발성이 있음.

소화제:  알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지 거품.

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의  경우: 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

인화점: -4 F (-20 C) (CC)

발화하한치: 2.5%

발화상한치: 13%

자연 발화: 869 F (465 C)

발화등급 (OSHA): IB

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 보고기준량(RQ): 2270 kg (5000 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것. 미국내에서 유출이 되었고 또한 CERCLA Section 103 보고 기준에 적용되면, National Response Center로 통지하십시오. 전화는 (800)424-8802(USA)

또는 (202)426-2675(USA).

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 보관 규정: U.S. OSHA 29 CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

아세톤(ACETONE):

산업안전보건법 :

- TWA :  750ppm, 1780mg/m3

- STEL : 1000ppm, 2375mg/m3

아세톤(ACETONE):

1000 ppm (2400 mg/m3) OSHA TWA

750 ppm (1780 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

1000 ppm (2375 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

750 ppm (1780 mg/m3) ACGIH TWA

1000 ppm (2375 mg/m3) ACGIH STEL

250 ppm (590 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

500 ppm (1200 mg/m3) DFG MAK TWA

1000 ppm (2400 mg/m3) DFG MAK 피크 5 분 순간 값 8 회수/교대조

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

2500 ppm

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

송기마스크.

공기호흡기(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

외관: 투명

색상: 무채색

물리적 상태: 휘발성 액체

냄새: 박하 및 달콤한 냄새

맛: 달콤한 맛

분자량: 58.08

분자식: C-H3-C-(O)-C-H3

끓는점: 133 F (56 C)

어는점: -139 F (-95 C)

증기압: 180 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 2.0

비중(물=1): 0.7899

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 자료없음

휘발성: 100%

취기한계: 20 ppm

증발율: 6 (부틸 초산염=1)

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 벤젠, 클로로포름, 디메틸포름아미드, 오일

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 아민, 할로겐, 할로 탄소 화합물, 산화제, 금속염, 과산화물,

가연성 물질, 염기.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 탄소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

아세톤(ACETONE):

자극성 자료:

500 ppm 눈-인간; 395 mg 노출 피부-토끼 약함; 500 mg/24 시간 피부-토끼 약함; 20 mg 눈-토끼 심함; 20 mg/24 시간 눈-토끼 보통.

독성 자료:

50100 mg/m3/8 시간 흡입-쥐 LC50; 5800 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

산업안전보건법 : 없음

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈.

급성독성 수준:

저독성: 흡입, 섭취.

표적 장기: 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상, 피부 질환 및

알레르기.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경영향 등급: 4 (환경독성 자료)

(범위 0-4, 4가 가장 유해함)

환경독성 자료:

어독성: 4 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 할리킨피시, 레드 래즈보러.

무척추동물 독성: 35 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩.

해조류 독성: <14 ug/L 11-14 시간 MATC (성장) 홍조류.

기타 독성: 0.21 ug/L 96 주 LC50 (사망율) 개구리.

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 100000 ug/L 32 시간 BCF (잔여) 얼간이 진흙 새우 4.3 ug/L.

환경 요약:

수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리관련 규정에 의하여: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U002.  적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

아세톤-UN1090; 3; II; 인화성 액체

15. 법적 규제현황

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 유기2종, 표시대상, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 없음

- 소방법 : 4류 1석유류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:있음

아세톤(ACETONE)

CAS 번호: 67-64-1

4 항목

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):있음

아세톤(ACETONE):5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:있음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 200-662-2

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 11

고인화성.

S: 2-9-16-23-33

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 용기를 통풍이 잘 되는     곳에 보관할 것. 발화원과 격리할 것 - 흡연 금지. 가스, 흄, 증기 또는

분무액을 흡입하지 말 것. 정전기 방전에 대한 예방대책을 수립할 것.

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단