MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 아연(ZINC)

동의어/상품명:

아연 원소(ZINC ELEMENT); 아연 금속(ZINC METAL); 아연 분진(ZINC DUST); 아연

분말(ZINC POWDER); 블루 분말(BLUE POWDER); 분말 아연(GRANULAR ZINC); ZN; UN

1436; OHS25229; RTECS ZG8600000

화학물질 군: 금속

■ 공급회사  (주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1986.3.26

개정 일자: 1998.3.12

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 아연(ZINC)

CAS 번호: 7440-66-6

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-175-3

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=3  반응성=1

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 분말, 고체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

물리적 위험: 벌크형태에서 화재나 폭발위험은 무시할 수 있음. 분진/공기

혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음. 고인화성. 공기에 노출되면 자연

발화될 수도 있음. 물과 접촉시 반응할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 금속 흄 열

장기간 노출: 위장 장애

피부 접촉:

단기간 노출: 기계적 자극, 화상

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 기계적 자극, 화상, 최루

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구역, 설사, 위통, 현기증, 과할동 또는 졸음

장기간 노출: 탈모, 두통, 과할동, 폐 이상, 신장 이상, 간 이상

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 칼슘 나트륨 에데테이트/포도당, 정맥투여; 칼슘 나트륨 에데테이트 / 프로카인, 근육주사.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 벌크형태에서 화재나 폭발위험은 무시할 수 있음. 분진/공기

혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음. 미세한 물질은 자연발화할 수도 있음.

공기에 노출되면 발화될 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 모래, 석회, 소다회

물이나 포말을 사용하지 말 것.

소방: 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것.

발화하한치: 0.5 g/L

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 작은 고체상 유출:폐기를 위하여 물질을 적당하고 덮개가 느슨한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 이 물질의 위험성에 대해 훈련된 사람만이 청소와 폐기처리를 할 것. 손상되지 않은 용기는 누출지역으로부터 이동시킬 것. 미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 454 kg (1000 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록

보호할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 환기가 필요함. 혼합금지 물질과 분리할 것. 건조한 곳에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

아연(ZINC):

아연 산화물(ZINC OXIDE):

산업안전보건법 :

- TWA :  5mg/m3

- STEL : 10mg/m3

5 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

15 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

10 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

5 mg/m3 OSHA TWA (발연)

10 mg/m3 OSHA STEL (발연) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

10 mg/m3 ACGIH TWA (미립자) (석면은 없으며 결정 실리카는 1% 미만)  5 mg/m3 ACGIH TWA (발연)

10 mg/m3 ACGIH STEL (발연)

5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (미립자)

15 mg/m3 NIOSH 권장 ceiling (분진)

10 mg/m3 NIOSH 권장 STEL (발연)

5 mg/m3 DFG MAK 4 회수/교대조 (미세먼지)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

50 mg/m3

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

송기마스크.

125 mg/m3

송기마스크.

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

250 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

송기마스크(전면형).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

500 mg/m3

송기마스크(압력디맨드형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

외관: 풍화성

색상: 흰색

물리적 상태: 분말, 고체

냄새: 무취

분자량: 65.38

분자식: ZN

끓는점: 1665 F (907 C)

용융점: 788 F (420 C)

증기압: 1 mmHg @ 487 C

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 7.14

물 용해도: 반응함

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 미세한 물질은 물과 반응할 수도 있음.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 건조한 곳에 보관할 것.

혼합금지 물질: 산, 염기, 금속, 산화제, 환원제, 할로 탄소 화합물, 금속염,

할로겐, 가연성 물질, 아민, 금속 산화물

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 아연 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

아연(ZINC):

자극성 자료:

300 ug/3 일-간헐적 피부-인간 약한 자극성이 있음

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 840 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 줄무늬 송사리과 담수어

무척추동물 독성: 45.8 ug/L 72 시간 EC50 (패각 각 닫기) 백조 홍합

해조류 독성: 65 ug/L 4 시간 IC50 (집단 증식) 규조

식물독성: 10000 ug/L 4 시간 EC50 (성장) 좀개구리밥

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 7100 uM 2 시간 BCFD (잔여) 좀개구리밥 3.06 uM

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001.

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:  아연 분말 또는 아연 분진-UN1436; 4.3; I; 젖으면 위험; 자연 연소성

15. 법적 규제현황

아연(ZINC)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

아연(ZINC): 1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

아연(ZINC)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-175-3

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

S 8            용기를 건조한 상태로 유지할 것.

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단

■ 미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.