물질안전보건자료 (MSDS)

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

CAS 번호: 7758-19-2

RTECS 번호: VZ4800000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-836-6

물질명: 나트륨 아염산염, 용액(SODIUM CHLORITE, SOLUTION)

동의어/상품명:

나트륨 아염산염 (용액)(SODIUM CHLORITE (SOLUTION)); 마쿠본드 9804 (MACDERMID

INCORPORATED)(MACUBOND 9804 (MACDERMID INCORPORATED)); STCC 4936360; UN

1908; OHS21111

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1986.4.16

개정 일자: 1997.3.30

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 나트륨 아염산염(SODIUM CHLORITE)

CAS 번호: 7758-19-2

퍼센트(%): <42

성분: 물(WATER)

CAS 번호: 7732-18-5

퍼센트(%): >58

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

물리적 상태: 액체.

주요한 건강위험성: 삼키면 유해, 호흡기도 화상, 눈 화상, 점막 화상

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 호흡곤란, 폐 울혈.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음).

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 시력불선명.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상, 구토, 위장 장애.

장기간 노출: 혈액 장애, 생식계 영향.

발암성:

산업안전보건법 : 없음

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를  받을 것.

섭취: 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은

양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 하지 않도록 할 것. 만약 구토가

일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록

할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 위 세척 또는 구토를 피할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는

접근하지 말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것 물질에 직접 물이

접촉되지 않도록 할 것. 대형 화재: 미세한 물 분무로 대량 살수할 것. 물

분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안

물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된

곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을

안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

인화점: 자료없음

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 소량

누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의

처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터

안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

나트륨 아염산염, 용액(SODIUM CHLORITE, SOLUTION):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수

있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을

고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태: 액체

분자량: 90.44

분자식: CL-NA-O2

끓는점: 자료없음

어는점: 자료없음

증기압: 자료없음

증기 밀도: 자료없음

비중: 자료없음

물 용해도: 74%

수소이온지수(pH): 산성의

휘발성: 자료없음

취기한계: 자료없음

증발율: 자료없음

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가

밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도

있음.

혼합금지 물질: 산, 환원제, 가연성 물질, 시안화물, 금속, 산화제, 금속염.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 염산, 나트륨 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

나트륨 아염산염, 용액(SODIUM CHLORITE, SOLUTION):

독성 자료:

165 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

산업안전보건법 : 없음

급성독성 수준:

독성: 섭취.

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

나트륨 아염산염(SODIUM CHLORITE):

독성 자료:

165 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 동물실험결과 불충분한 증거. IARC 그룹 3.

산업안전보건법 : 없음

국소 영향:

부식제: 흡입, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

자료없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

염화물 용액 (>=16% 유효염소)-UN1908; 8; II; 부식제

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 없음

- 유해화학물질관리법 : 없음

- 소방법 : 1류 아염소산염류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

■ 제공기관 : 한국산업안전공단