물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7632-00-0

RTECS 번호: RA1225000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-555-9

EU 색인 번호: 007-010-00-4

물질명: 나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE)

동의어/상품명:

아질산, 나트륨 염(NITROUS ACID, SODIUM SALT); 아질산 나트륨 염(1:1)(NITROUS

ACID SODIUM SALT(1:1)); S-338; S-347; NNAO2; UN 1500; STCC 4918747; OHS21410

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.17

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE)

CAS 번호: 7632-00-0

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=4  화재=0  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

O; R 8

T; R 25

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성.

색상: 흰색이거나 노란색.

물리적 상태: 과립의, 분말, 막대기형.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 흡입시 치명적일 가능성이 있음, 삼키면 유해, 호흡기도

자극, 피부 자극, 눈 자극, 혈액 이상

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란, 두통, 현기증, 푸른 빛 피부 색, 사망.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 구토, 위장 장애, 불규칙 심장박동, 두통, 현기증, 얼얼한 느낌,

시각 장애, 푸른 빛 피부 색, 경련, 혼수.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을  것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 메틸렌 블루, 정맥투여; 아스코르빅산, 정맥투여.

의사에 대한 정보:  섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할  것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가열되면 산소를 발생하고 가연성 물질의 연소속도를 증가시킴. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  물. 분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형

화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다재). 산화제를 가할 것. 중화할 것.

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상

유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출:

모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

보고기준량(RQ): 45.4 kg (100 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것. 미국내에서 유출이 되었고 또한 CERCLA Section 103 보고 기준에 적용되면, National Response Center로 통지하십시오.

전화는 (800)424-8802(USA) 또는 (202)426-2675(USA).

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 액체 및 고체 산화 물질 저장에 대해서는 NFPA 43A 코드를 참고함. 밀폐된 용기에 보관할 것. 물 또는 습기와의 접촉을 피할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 흰색이거나 노란색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 과립의, 분말, 막대기형

냄새: 무취의

분자량: 69.00

분자식: NA-N-O2

용융점: 520 F (271 C)

분해점: 608 F (320 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.168 @ 0 C

물 용해도: 82% @ 15 C

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 암모니아, 순수 알코올

중 용해성: 메탄올

매우 약한 용해성: 에테르

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 금속, 금속염, 시안화물, 산, 환원제.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 질소 산화물, 나트륨 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 눈-토끼 약함.

독성 자료:

5500 ug/m3/4 시간 흡입-쥐 LC50; 180 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈.

급성독성 수준:

고독성: 흡입.

독성: 섭취.

표적 장기: 혈액

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경영향 등급: 4 (환경독성 자료)

(범위 0-4, 4가 가장 유해함)

환경독성 자료:

어독성: 48 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 강바닥 메기.

무척추동물 독성: 93400 ug/L 96 시간 LC50 (평형) 푸른 게.

해조류 독성: 930000 ug/L 14 주 EC100 (성장) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개.

기타 독성: 300 ug/L 24 월 (혈액학적) 불프락 개구리.

환경 요약:

수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리관련 규정에 의하여: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001.

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

나트륨 니트리트-UN1500; 5.1; III; 산화제

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:있음

알칼리 메탈 니트리에이트(ALKALI METAL NITRITES)

5 항목

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):있음

나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE):100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):있음

나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:있음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-555-9

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 8-25

가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음. 삼키는 경우 독성이 있음.

S: 1/2-45

시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것.

(가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.).

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단