물질안전보건자료

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

CAS 번호: 7664-41-7

RTECS 번호: BO0875000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-635-3

EU 색인 번호: 007-001-00-5

물질명: 암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS)

동의어/상품명:

무수물 암모니아(ANHYDROUS AMMONIA); 암모니아 가스(AMMONIA GAS);

암모니아(AMMONIA); 니트로-실(NITRO-SIL); R 717; 사슴뿔의 주정(SPIRIT OF

HARTSHORN); 암모니아 실린더 FOR DUPLIPRINTER (3M)(AMMONIA CYLINDER FOR

DUPLIPRINTER (3M)); 암모니아, 무수물, 액화된(AMMONIA, ANHYDROUS, LIQUIFIED);

H3N; UN 1005; STCC 4904210; OHS01050

화학물질 군: 무기, 가스

작성 일자: 1984.9.11

개정 일자: 1997.3.30

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS)

CAS 번호: 7664-41-7

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

R 10

T; R 23

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색.

물리적 상태: 가스.

냄새: 자극성 악취.

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 후각 기능 결핍, 구역, 구토, 흉통, 호흡곤란, 두통, 폐

이상.

장기간 노출: 위장 장애.

피부 접촉:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 최루, 실명, 녹내장.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음.

장기간 노출: 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음.

발암성:

산업안전보건법 : 없음

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를

받을 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를

마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 하면,

구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것.

만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를

받을 것.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 섭취하였을 때는

식도 내시경 검사를 고려할 것. 위 세척을 피할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 중급 수준의 폭발 위험이 있음.

용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  이산화탄소, 입자상 분말 소화약제.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로

부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬

것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을

격리하며 출입을 금지할 것. 가스의 흐름을 중단할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

발화하한치: 15%

발화상한치: 28%

자연 발화: 1204 F (651 C)

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 누출된 물질은 잠재 위험성

폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

토양 유출:

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는

모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할

것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 희석산을 추가할 것.

수중 유출:

희석산을 추가할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을

감소시킬 것. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 용기 내부에 물을 넣지

말 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 소량

누출: 물을 다량 뿜어 줄 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 밀폐된 공간에 출입하기 이전에

환기를 할 것. 대피 반경: 45.7 m (150 피트). 보고기준량(RQ): 45.4 kg (100

파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을

통지할 것. 미국내에서 유출이 되었고 또한 CERCLA Section 103 보고 기준에

적용되면, National Response Center로 통지하십시오. 전화는 (800)424-8802(USA)

또는 (202)426-2675(USA).

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 보관 규정: U.S. OSHA 29 CFR

1910.111. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 옥외 또는 격리된 건물에

보관할 것. 인화성 액체와 함께 저장할 것. 내부 저장: 서늘하고 건조한 장소에

보관할 것. 환기가 필요함. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

혼합금지 물질과 분리할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 서늘하고 건조한 장소에

보관할 것. 환기가 필요함. TPQ (미국 SARA 302규정)이상의 양을 보관하거나

사용시 중앙정부나 지방자치단체에 보고할 것. SARA Section 303은  지역

응급조치 계획 참여 목적으로 TPQ로 재료를 저장하는 시설을 요구한다(U.S. EPA

40 CFR 355.30).

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS):

산업안전보건법 :

- TWA :  25ppm, 18mg/m3

- STEL : 35ppm, 27mg/m3

암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS):

50 ppm (30 mg/m3) OSHA TWA

35 ppm (27 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

25 ppm (18 mg/m3) ACGIH TWA

35 ppm (27 mg/m3) ACGIH STEL

25 ppm (18 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

35 ppm (27 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

20 ppm (14 mg/m3) DFG MAK TWA

40 ppm (28 mg/m3) DFG MAK 피크 5 분 순간 값 8 회수/교대조

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수

있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

250 ppm

직결식 소형 방독마스크(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

송기마스크.

300 ppm

송기마스크.

전동팬 부착 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

직결식 소형 방독마스크(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

색상: 무채색

물리적 상태: 가스

냄새: 자극성 악취

분자량: 17.03

분자식: N-H3

끓는점: -27 F (-33 C)

어는점: -108 F (-78 C)

증기압: 6658 mmHg @ 21 C

증기 밀도(공기=1): 0.5967

밀도: 0.7067 g/L @ 25 C

물 용해도: 38% @ 20 C

수소이온지수(pH): 11.6 (1.0 N 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 1-5 ppm

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 메탄올, 에탄올, 클로로포름, 에테르, 유기용제

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 이 물질과 접촉을 최소화할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 금속, 산화제, 금속염, 할로 탄소 화합물,

할로겐, 아민, 환원제, 시안화물, 염기.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 암모니아, 질소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS):

독성 자료:

2000 ppm/4 시간 흡입-쥐 LC50.

발암성: 없음.

산업안전보건법 : 없음

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

중간 독성: 흡입.

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및

알레르기.

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 1600 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 보통 졸리테일.

무척추동물 독성: 7700 ug/L 96 시간 LC50 (부동화) 상자 조개.

해조류 독성: 2100-2300 ug/L NR 시간 (풍부) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개.

식물독성: 16500 ug/L 30 시간 (풍부) 보통 물 유충.

기타 독성: 27200 ug/L 30 시간 LETH (사망율) 개구리.

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

암모니아, 무수물, 액화 (>50% 암모니아)-UN1005; 2.3; 독 가스; 부식제

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 특화물3류, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 없음

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):있음

암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS):100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):있음

암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS):500 LBS TPQ

SARA 304 규정 (40CFR355.40):있음

암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS):100 LBS RQ

SARA 313 규정 (40CFR372.65):있음

암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:있음

OSHA 규정(29CFR1910.119):있음

암모니아, 무수물(AMMONIA, ANHYDROUS):10000 LBS TQ

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-635-3

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 10-23

가연성. 흡입시 독성이 있음.

S: 1/2-7/9-16-38-45

시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 용기를

밀폐하고 통풍이 잘되는 곳에 보관할 것. 발화원과 격리할 것 - 흡연

금지. 환기가 불충분한 경우에는 적절한 호흡 보호구를 착용할 것. 사고가

발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것.

(가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.).

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

■ 제공기관 : 한국산업안전공단