물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 532-32-1

RTECS 번호: DH6650000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 208-534-8

물질명: 나트륨 벤조산(SODIUM BENZOATE)

동의어/상품명:

벤조 산, 나트륨 염(BENZOIC ACID, SODIUM SALT); 안티몰(ANTIMOL); 소다의

벤조산(BENZOATE OF SODA); 소벤산염(SOBENATE); 나트륨 벤조 산(SODIUM BENZOICACID); OHS20965

화학물질 군: 카르복실 산, 염류

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1985.1.31

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 벤조산(SODIUM BENZOATE)

CAS 번호: 532-32-1

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성.

색상: 무채색에서 흰색까지.

물리적 상태: 결정성가루, 과립의.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 흉통.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 발진, 가려움(증).

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 구토, 위장 장애, 두통, 현기증.

장기간 노출: 발진, 위통, 경련.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할  것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래

위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을  것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나  폭발할 수도 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것 물질자체 또는 연소

생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

발화하한치: 7.5 g/ft3

발화상한치: 14.7 g/ft3

자연 발화: 1472 F (800 C)

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서

떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 환기가 필요함.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 벤조산(SODIUM BENZOATE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 - 송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색에서 흰색까지

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정성가루, 과립의

냄새: 무취의

맛: 달콤한, 신 맛

분자량: 144.11

분자식: (C6-H6)-C-(O)-O.NA

용융점: >572 F (>300 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.44

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 8.0 근사한

휘발성: 0.0%

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

약 용해성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 금속염, 산화제, 산.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 기타 분해생성물, 나트륨 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 벤조산(SODIUM BENZOATE):

독성 자료:

4070 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경영향 등급: 1 (환경독성 자료)

(범위 0-4, 4가 가장 유해함)

환경독성 자료:

어독성: 484000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우.

무척추동물 독성: >100000 ug/L 96 주 LC50 (사망율) 올리고키트.

환경 요약:

수생생물에 유해함.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:없음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:  캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단