물질명 : 벤젠 산(BENZOIC ACID) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 벤젠 산(BENZOIC ACID)

동의어/상품명:

벤젠카르복실 산(BENZENECARBOXYLIC ACID); 벤젠메타노 산(BENZENEMETHANOIC ACID);

벤젠포름 산(BENZENEFORMIC ACID); 벤조산(BENZOATE);

카르복시벤젠(CARBOXYBENZENE); 드라실산(DRACYLIC ACID); 페닐 카르복실 산(PHENYL

CARBOXYLIC ACID); 페닐포름 산(PHENYLFORMIC ACID); 페닐카르복실

산(PHENYLCARBOXYLIC ACID); E 210; HA 1; HA 1(ACID); 레타르덱스(RETARDEX);

리타르틸 바(RETARDER BA); 솔보 분말(SOLVO POWDER); 텐-플라스(TENN-PLAS);

C7H6O2; OHS02720; RTECS DG0875000

화학물질 군: 방향족 화합물, 카르복실 산

작성 일자: 1984.11.2

개정 일자: 2002.6.17

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 벤젠 산(BENZOIC ACID)

CAS 번호: 65-85-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-618-2

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색에서 흰색까지

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 숨이 막히는 듯한 악취, 좋은 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 후두염

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 발진

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것.

인화점: 250 F (121 C) (CC)

발화하한치: >3 g/ft3

발화상한치: 35 g/ft3 (최적)

자연 발화: 1060 F (571 C)

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을

최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할

것.

수중 유출:

활성탄으로 흡수할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 호스를

사용하여 가두어 둔 물질을 흡입하여 제거할 것.

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진

곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 용기를 밀폐할 것. 서늘하고

건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 신체적 손상을 입지 않도록

보호할 것. 산과 같이 저장. 혼합금지 물질과 분리할 것.

취급: 분진발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

벤젠 산(BENZOIC ACID):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

보호 물질 유형: 네오프렌, 고무

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 여과재).

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 고효율 미립자).

공기 여과식 호흡보호구(전면형, 유기가스용 정화통 및 분진, 미스트, 흄용

여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색에서 흰색까지

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 숨이 막히는 듯한 악취, 좋은 냄새

분자량: 122.12

분자식: C6-H5-C-O2-H

끓는점: 480-482 F (249-250 C)

용융점: 250-253 F (121-123 C)

승화점: >=212 F (>=100 C)

증기압: 1 mmHg @ 96 C

증기 밀도(공기=1): 4.2-4.21

비중(물=1): 1.2659

물 용해도: 2.9% @ 20 C

수소이온지수(pH): 2.8 @ 25 C (포화 용액)

휘발성: 0% @ 21 C

취기한계: 없음

증발율: <1 (부틸 초산염=1)

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 아세톤, 알코올, 벤젠, 이산화탄소, 사염화탄소, 클로로포름, 에탄올,

에테르, 고형 및 휘발성 오일, 터펜틴 오일

약 용해성: 석유 에테르, 헥산

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 염기, 금속, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물, 방향족 화합물, 페놀

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

벤젠 산(BENZOIC ACID):

자극성 자료:

22 mg/3 일-간헐적 피부-인간 보통 자극샥500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극

샥 100 mg 눈-토끼 심한 자극샥0.25 percent/1 시간 노출 피부-인간

독성 자료:

>26 mg/m3/1 시간 흡입-쥐 LC50; >10 gm/kg 피부-토끼 LD50; 1700 mg/kg 구강-쥐

LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

변이원성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 180000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 머스키토피시

무척추동물 독성: 1000 mg/L 24 시간 EC100 (풍부) 물벼룩

해조류 독성: >10000 ug/L 12-14 주 EC50 (성장) 녹조류

(환경에서의)변화와 운송:

KOW: 3630.78 (log = 3.56) (수용성으로부터 평가)

KOC: 2432.20 (log = 3.39) (수용성으로부터 평가)

헨리 상수: 5.5 E -6 atm-m3/mol

생물 축적: 1772 ug/L 24 일 BCF (잔여) 물벼룩 1.78 ug/L

수중 처리: 2.8678800 hours (강 모델: 깊이 1m, 유속 1m/초, 풍속 3m/초)

환경 요약: 환경에서 비교적 잔류성이 없음. 흙이나 퇴적물에 걸러지지 않음. 살아

있는 유기생물의 체내에 아주 약간 축적됨. 물에서 약간 휘발성이 있음.

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 환경유해물질, 고체, (벤젠 산(BENZOIC ACID))

ID 번호: UN3077

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 9

포장분류: III

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

벤젠 산(BENZOIC ACID)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

벤젠 산(BENZOIC ACID): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

Xn 유해물질

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 22           삼키면 유해함.

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 13           음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 36           보호의를 착용할 것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를

보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

11. 독성에 관한 정보

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr