[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 에틸 알코올, 95%(ETHYL ALCOHOL, 95%)

동의어/상품명:

에타놀(ETHANOL); 그래인 알코올(GRAIN ALCOHOL); 에틸 수산화물(ETHYL HYDROXIDE);

에틸 수화물(ETHYL HYDRATE); 알그래인(ALGRAIN); 메틸 카르비놀(METHYL CARBINOL);

C올OGNE SPIRITS(COLOGNE SPIRITS); FERMENTAT이온 알코올(FERMENTATION ALCOHOL);

ABS올UTE 알코올(ABSOLUTE ALCOHOL); UN 1170; OHS40001; RTECS KQ6300000

화학물질 군: 수산기, 지방족 화합물

작성 일자: 1985.2.8

개정 일자: 1998.12.8

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 에틸 알코올(ETHYL ALCOHOL)

CAS 번호: 64-17-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-578-6

퍼센트(%): 95

성분: 물(WATER)

CAS 번호: 7732-18-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-791-2

퍼센트(%): 5

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

F  고인화성물질

R 11

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 휘발성 액체

냄새: 과일향

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 간 이상, 중추 신경 계통

억제

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 두통, 졸음, 명정증상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

섭취:

단기간 노출: 두통, 졸음, 명정증상

장기간 노출: 간 이상

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게

토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 만약 구토가 일어나면 구토물이

기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이

의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 날록손, 정맥투여.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는

가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음. 증기/공기

혼합물은 인화점이상에서 폭발성이 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지

거품

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는

즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km

(1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

인화점: 63 F (17 C) (CC)

발화하한치: 3.3% (에탄올(ethanol))

발화상한치: 19% (에탄올(ethanol))

자연 발화: 685 F (363 C) (에탄올(ethanol))

발화등급 (OSHA): IB

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 작업자가

위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의

발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬

것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며

출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

에틸 알코올(ETHYL ALCOHOL):

에틸 알코올 (에탄올)(ETHYL ALCOHOL (ETHANOL)):

산업안전보건법 :

- TWA :  1000ppm, 1900mg/m3

- STEL : -

1000 ppm (1880 mg/m3) OSHA TWA

1000 ppm (1880 mg/m3) ACGIH TWA

1000 ppm (1880 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

1900 mg/m3 (1000 ml/m3) DFG MAK 4 회수/교대조

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

3300 ppm

송기마스크.

공기호흡기(전면형).

대피 -

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

물리적 상태: 휘발성 액체

냄새: 과일향

맛: 자극성 맛

끓는점: >172 F (>78 C)

어는점: 없음

증기압: 없음

증기 밀도(공기=1): 1.6 (에탄올(ethanol))

비중: 없음

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 벤젠, 에테르, 아세톤

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 할로 탄소 화합물, 금속, 금속염, 산화제, 할로겐, 과산화물, 산,

금속 산화물, 염기, 가연성 물질

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

에틸 알코올, 95%(ETHYL ALCOHOL, 95%):

자극성 자료:

400 mg 노출 피부-토끼 약한 자극? 20 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극? 500 mg

눈-토끼 심한 자극? 500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극? 100 mg/4 초 헹구었음

눈-토끼 보통 자극□

독성 자료:

20000 ppm/10 시간 흡입-쥐 LC50; 7060 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

저독성: 흡입, 섭취

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

에틸 알코올(ETHYL ALCOHOL):

자극성 자료:

400 mg 노출 피부-토끼 약한 자극? 20 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극? 500 mg

눈-토끼 심한 자극? 500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극? 100 mg/4 초 헹구었음

눈-토끼 보통 자극□

독성 자료:

20000 ppm/10 시간 흡입-쥐 LC50; 7060 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 충분한 증거, 그룹 1

(알코올성 음료), 동물실험결과 불충분한 증거; ACGIH: A4 -인체에 대한 조사결과

발암성 물질로 분류되지 않음; EC: 유럽연합(EC) 등급 1

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

저독성: 흡입, 섭취

표적 장기: 중추 신경계, 간

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 중추신경계 이상, 신장 이상, 간 이상

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 태반을 통과할 수도 있음. 모유로 배출될 수도 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 93 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 불루길 송어

무척추동물 독성: 24 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 10000-25000 ug/L 1-2 시간 (광합성) 녹조류

기타 독성: 0.89-187.40 ug/L 3 시간 (부화율) 무어프락

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 2230 ug/L 72 시간 BCF (잔여) 하루살이 0.761 ug/L

환경 요약:

수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

에탄올-UN1170; 3; II; 인화성 액체

15. 법적 규제현황

에틸 알코올(ETHYL ALCOHOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 알코올류

물(WATER)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-578-6

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 11           고인화성.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 7            용기를 밀폐할 것.

S 16           발화원과 격리할 것 - 흡연 금지.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단